Мемлекеттік сатып алудың техникалық ерекшелігі


1.Бейне бақылау камераларын қайта жабдықтау, монтаждау және мектептің музыкалық қоңырауды жөндеу мен қайта жабдықтау 

Бейне бақылау камералары бойынша

Мердігердің міндеттері

1). Бірінші кезекте сиымдылығы 20 терабайттан кем емес жадымен яғни 10 терабайттан 2 дана (жесткий диск 10 тб екі дана) қамтамасыз етілуі тиіс. 
2). Ғимарат ішіне орнатылған бейне бақылау камераларының істен шыққандарын және үзілген кабелдерін қайта жаңадан ауыстырып, сондай-ақ бейне бақылау камераларының орналасқан орнынан басқа орынға ауыстыру, тозығы жеткен кабельдерді кабель каналдары арқылы жаңадан қайта монтаждау. 
3). Бейне тіркегіш (видеоригистратор) тапсырыс берушінің тапсырысына қарай қайта ауыстыру міндеттеледі.
4). Бейне бақылау камераларының аудандық ішкі істер бөлімінен көрсетілуін қамтамасыз ету.
5). Барлық камераларды шаң-тозаңнан сүртіп тазалау жұмыстарын жүргізу.
7). Бейне бақылау камераларында ақаулықтар орын алған жағдайда, мердігер 12 (он екі) сағаттың ішінде орын алған ақауларды жоюға міндетті. 
9). Күтім жасау кезеңінде барлық шығындар яғни сатып алу оны ауыстыру мердігердің есебінен жүргізіледі. 
10). Келісім шартқа отырған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін техникалық күтім жұмыстарын жүргізеді.
[bookmark: _GoBack]11). Барлық жұмыстарды келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде орындап беруге міндеттеледі.
















Дауыс зорайытқыш яғни Мектептегі қоңырау үні ретінде музыкалық композиция жүйесі бойынша

Мектептегі қоңырау үні ретінде музыкалық композиция жүйесінің жабдықтарын қайта орнату жұмыстары (музыкалық бағдарламаланатын қоңырау)
Қазақтың халық күйлері және ескерту сигналы орнатылуы керек
Жеткізуші барлық тауарларды, монтаждау жұмыстарын және орнатуды өз есебінен жасауға міндетті. 
Сипаттамасы:

Дауыс зорайтқыш (динамиктер), саны: 10.
ГОСТ Р 53575-2009 стандартына сәйкес болуы керек
5-10 Вт қабырға динамигі.
Номиналды қуаты 100В: 100 Ватт
Жиілік диапазоны: 90 – 16000 Гц
Сезімталдық: 92 дБ
Материал: пластик
Түсі: ақ
Араластырғыш күшейткіш: саны: 1
Қуат күшейткіші, 10 аймақ.
Максималды шығыс қуаты 1000 Вт,
номиналды шығу қуаты 600 Вт. •
4 микрофон кірісі (бірінші басымдық), 2 AUX кірісі, 1 AUX шығысы •
USB / FM / Bluetooth арқылы ойнату •
Әрбір ескерту аймағына арналған жеке дыбыс деңгейін басқару •
Төменгі және жоғарғы жиіліктерді реттеу
Техникалық сипаттамалары: -
Шығу режимі-4-16 Ом, 70 В, 100 В –
MIC кіріс-MIC 1, 2, 3: 35мв/600 Ом –
AUX кірісі-AUX 1, 2: 0,72 мВ/10к –
Тембрді реттеу-BASS: 10дБ 100гц, TREBLE: 10дб 10кгц –
Жиілікке жауап — 70 Гц-18 кГц –
Сигнал/шу қатынасы — MIC 1,2,3: 66 дБ; AUX 1,2: 70 дБ –
Жарықдиодты индикатор — POWER, SIGNAL, CLIP –
Қысқа тұйықталудан қорғау (балқитын кірістіру) –
Жалпы өлшемдері: 482мм×310мм×88мм (19` тірекке орнатылған, 2U)
16х16 мм кабельдік арна : - 500 метр
Промрукав Кабельдік арнасы, 16х16 мм, ақ, 2 метр.
ШВВП 2*0,75: - 1200 метр
Әр түрлі құрылғыларды электр желісіне қосуға арналған Кабель. Бір төсем үшін. Кернеу: 450 В айнымалы ток немесе 750 В тұрақты ток, шығанағы 250 м. (бағасы 1 м)
Бағдарламалық қамтамасыз ету
Мектеп узіліс уақытында автоматты қосылым мен ажырау мүмкіндігін реттеуге арналған
 	Мердігер жоғарыда көрсетілген тауарларды жеткізіп беру мен қатар орнатып беруге міндетті.
Барлық жұмыстарды келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде орындап беруге міндеттеледі.
Барлық шығындар яғни сатып алу оны ауыстыру мердігердің есебінен жүргізіледі. 
Келісім шартқа отырған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін техникалық күтім жұмыстарын жүргізеді. 

