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	Дабыл түймесінің құрылғысына қызмет көрсету:
Объектіде Дабыл түймесінің құрылғысына қызмет көрсетуге сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Теректі ауданы білім беру бөлімінің «Жұлдыз» бөбекжайы»  МКҚК, БҚО, Теректі ауданы, Пойма  ауылдық округы, Абай  көш 9 мекенжайы.
Жеткізушінің міндеттері:
1. Үй-жайларда орнатылған дабыл түймесінің құрылғысы жүйесінің жұмыс қабілеттілігі мен жай-күйін бақылауды қамтамасыз ету; журналға жаза отырып, күзетілетін үй-жайға рұқсатсыз кіру туралы келіп түсетін сигналдарды қабылдау және өңдеу.
2. Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша дабыл түймесінің құрылғысы жұмысының ақаулығын жою үшін объектіге үш сағат ішінде келу;
3. Дабыл түймесінің құрылғысына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру және Тапсырыс берушінің өтініші бойынша ақаулықтарды жою.
4. Тапсырыс берушінің қызметкерлерін дабыл сигнализациясы құралдарын пайдалану қағидаларына оқытуды қамтамасыз ету.
5. Айына кемінде 1 рет  дабыл сигнализациясы құралдарының жай-күйін бақылауды жүзеге асыру. 
6. Өнім беруші дабыл түймесінің құрылғысы диагностикасын жүзеге асыруға және ақаулықтарды жоюға тиіс. Ақаулықтарды жоюға және жұмысқа арналған барлық шығыс материалдары Шарттың сомасына салынған.
 Орындаушы дабыл сигналы түскен сәттен бастап келесі мерзімдерде оқиға орнына келуге міндетті:
– көктемгі-жазғы кезеңде – 20-60 минут ішінде,
[bookmark: _GoBack]– күзгі-қысқы кезеңде – 30-60 минут ішінде.


Обслуживание устройства тревожной кнопки:
Техническая спецификация закупаемых услуг, на обслуживание тревожной кнопки на объекте   ГККП "Ясли - сад «Жұлдыз» отдела образования Теректинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области», по адресу город ЗКО, Теректинский район, с.Пойма,  ул.Абай 9.
[bookmark: bookmark2]Задачи поставщика:
1. Обеспечение контроля работоспособности и состояния системы тревожной кнопки  установленной в помещениях; прием и обработка поступающих сигналов о несанкционированных проникновениях в охраняемое помещение с записью в журнал.
2.Тревожная кнопка должна, подключена на прибор тревожной сигнализации Барьер КППО, установленный на объекте Исполнителями (в ответ хранение). В режиме тревожной сигнализации нажатие на кнопку, производит сигнал ТРЕВОГА на пульт централизованного назначения (ПЦН) Исполнителя, после которого оператор ПЦН, отправляет группу быстрого реагирования на адрес ТРЕВОГИ, для устранения тревожных ситуаций, на объект срабатывании тревожной сигнализации и системы доступа контроля для пресечения преступлений и других правонарушений, обеспечить задержание правонарушений, их доставку в территориальные органы внутренних дел, осуществляя при этом дальнейшую  Объекта до прибытия оперативно- следственной группы и представителей Заказчика. 
3.Исполнитель обязан с момента сработки тревожной сигнализации прибыть на объект в сроки: 
20-60 минуты в весеннее - летнее время, 
а 30-60 минут осеннее - зимнее время.
по вызову Заказчика; Обслуживание производится ежемесячно!
4.Осуществление технического обслуживания тревожной кнопки и устранение неисправностей по заявлению Заказчика  за счет Поставщика!
5.Поставщик должен осуществить диагностику тревожной кнопки и устранить неисправности.
6. Все расходные материалы на устранение неисправностей и работы заложены в сумму Договора.
.
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Срок оказания услуг: ежемесячно c января по 31 декабря 2026 года. 
Қызмет көрсету мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін ай сайын.


