ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Қолданыстағы бейнебақылау жүйесін қосымша жабдықтау
10 дана Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL IP-бейнекамераларын саты палу және орнату
Мақсаты: тапсырыс берушінің қолданыстағы бейнебақылау жүйесін қосымша 10 дана Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL IP-бейнекамераларымен толықтыру, кабельдік желілерді жүргізу, PoE-коммутаторды орнату және жаңа камераларды қолданыстағы жүйеге қосу.
Жұмыстар қолданыстағы жабдықты барынша сақтай отырып және объектідегі қолданыстағы бейнебақылау инфрақұрылымымен үйлесімді түрде орындалуы тиіс.
1. Жеткізу және монтаждау құрамы
	№
	Атауы / Наименование
	Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики
	Өлш. бірл. / Ед.
	Саны / Кол-во
	Бағасы / Цена, тг
	Сомасы / Сумма, тг

	1
	IP-бейнекамера Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL
	4 Мп; 2688×1520; IP; ИҚ/LED жарықтандыру; RJ-45; PoE; ішкі/сыртқы орнатуға арналған корпус
	дана
	10
	33 000
	330 000

	2
	PoE-коммутатор
	IP-бейнекамераларды қосуға арналған, PoE қолдауы бар желілік коммутатор
	дана
	1
	40 000
	40 000

	3
	UTP кабелі
	5e/6 санаты, 4 жұп, бейнебақылау жүйелеріне арналған
	м
	330
	180
	59 400

	4
	Кабель-арна
	Кабельдік желілерді төсеуге және қорғауға арналған
	м
	60
	250
	15 000

	5
	RJ-45 коннекторы
	Желілік кабельді ұштауға арналған
	дана
	20
	150
	3 000

	6
	Монтаждау жиынтығы және шығыс материалдары
	Бекіткіштер, дюбельдер, бұрандалар, қосу элементтері және басқа монтаждық материалдар
	жиынтық
	1
	7 000
	7 000

	7
	IP-бейнекамераларды монтаждау
	Камераларды орнату және бекіту, кабельдік желілерге қосу
	дана
	10
	3 500
	35 000

	8
	Кабельдік желілерді төсеу және монтаждау
	UTP кабелін төсеу, кабель-арнаға орналастыру, ұштау және қосу
	жиынтық
	1
	10 600
	10 600

	
	
	
	
	
	БАРЛЫҒЫ / ИТОГО
	500 000


2. Монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар
10 дана Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL IP-бейнекамерасын Тапсырыс беруші айқындаған орындарға орнату.
Камераларды ғимараттың қабырғаларына, төбелеріне немесе басқа құрылымдарға берік және қауіпсіз бекіту.
Камералардан қолданыстағы бейнебақылау жабдығына дейін UTP кабелін төсеу.
Кабельдік желілерді қажетті учаскелерде кабель-арна арқылы ұқыпты және қорғалған түрде жүргізу.
UTP кабельдерінің ұштарын RJ-45 коннекторларымен орындау.
Қосымша камераларды қолданыстағы бейнебақылау жүйесіне және орнатылатын PoE-коммутаторға қосу.
Кабельдік желілерді таңбалау және қосылыстардың дұрыстығын тексеру.
Монтаж аяқталғаннан кейін әрбір орнатылған камераның желілік байланысын және жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
Жұмыстарды қолданыстағы инженерлік және слаботоктық коммуникацияларға зақым келтірмей орындау.
Монтаждау орындарын жұмыстар аяқталғаннан кейін ретке келтіру.
3. Қолданыстағы жабдықты пайдалану
Жаңа камералар Тапсырыс берушінің қолданыстағы бейнебақылау жүйесін қосымша жабдықтау үшін арналған. Қолданыстағы жүйедегі бейнерегистратор және басқа пайдаланылатын жабдық Тапсырыс берушіде бар жабдық ретінде қарастырылады.
Осы техникалық сипаттамаға бейнерегистратор, HDD, блоктар питания, ИБП және қашықтан қол жеткізуді ұйымдастыруға арналған жабдық кірмейді.
Орындаушы жаңа камераларды қолданыстағы жабдықпен үйлесімді түрде физикалық қосу және монтаждау жұмыстарын орындайды.
4. Сапа және қабылдау талаптары
Барлық камералар жаңа, пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада болуы тиіс.
Камералардың маркасы мен моделі: Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL.
Монтаждық жұмыстар сапалы, ұқыпты және қауіпсіз орындалуы тиіс.
Кабельдер механикалық зақымданудан қорғалуы және қажет жерлерде кабель-арнада орналастырылуы тиіс.
Жұмыс аяқталғаннан кейін 10 камераның әрқайсысының қосылуы және жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі.
Жұмыс нәтижесі Тапсырыс берушіге көрсетіліп, анықталған монтаждық кемшіліктер Орындаушы есебінен жойылады.
5. Жиынтық құны
Техникалық сипаттама бойынша тауарларды жеткізу, монтаждау, кабельдік желілерді жүргізу және қосу жұмыстарының болжамды жалпы құны: 500 000 (бес жүз мың) теңге.
Ескерту: калькуляция болжамды болып табылады және нақты сатып алу бағаларына қарай Тапсырыс берушімен келісу арқылы нақтылануы мүмкін, бұл ретте техникалық сипаттамада көрсетілген негізгі талаптар сақталуы тиіс.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На доукомплектацию существующей системы видеонаблюдения
Установка с приобретением 10 шт. IP-видеокамер Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL
Назначение: доукомплектация существующей системы видеонаблюдения Заказчика дополнительными 10 шт. IP-видеокамер Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL, прокладка кабельных линий, установка PoE-коммутатора и подключение новых камер к существующей системе.
Работы должны выполняться с максимальным использованием существующей инфраструктуры видеонаблюдения и с обеспечением совместимости устанавливаемого оборудования с действующей системой Заказчика.
1. Состав поставки и монтажных работ
	№
	Атауы / Наименование
	Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики
	Өлш. бірл. / Ед.
	Саны / Кол-во
	Бағасы / Цена, тг
	Сомасы / Сумма, тг

	1
	IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL
	4 Мп; 2688×1520; IP; ИК/LED-подсветка; RJ-45; PoE; корпус для внутренней/наружной установки
	шт.
	10
	33 000
	330 000

	2
	PoE-коммутатор
	Сетевой коммутатор с поддержкой PoE для подключения IP-видеокамер
	шт.
	1
	40 000
	40 000

	3
	Кабель UTP
	Категория 5e/6, 4 пары, для систем видеонаблюдения
	м
	330
	180
	59 400

	4
	Кабель-канал
	Для прокладки и защиты кабельных линий
	м
	60
	250
	15 000

	5
	Коннектор RJ-45
	Для оконцевания сетевого кабеля
	шт.
	20
	150
	3 000

	6
	Монтажный комплект и расходные материалы
	Крепёж, дюбели, саморезы, соединительные элементы и другие монтажные материалы
	компл.
	1
	7 000
	7 000

	7
	Монтаж IP-видеокамер
	Установка и крепление камер, подключение к кабельным линиям
	шт.
	10
	3 500
	35 000

	8
	Монтаж и прокладка кабельных линий
	Прокладка UTP, укладка в кабель-канал, оконцевание и подключение
	компл.
	1
	10 600
	10 600

	
	
	
	
	
	БАРЛЫҒЫ / ИТОГО
	500 000


2. Требования к выполнению монтажных работ
Выполнить установку 10 шт. IP-видеокамер Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL в местах, определённых Заказчиком.
Обеспечить надёжное и безопасное крепление камер к стенам, потолкам или иным строительным конструкциям.
Выполнить прокладку UTP-кабеля от камер до существующего оборудования видеонаблюдения.
Кабельные линии на необходимых участках проложить аккуратно и защищённо с использованием кабель-канала.
Выполнить оконцевание UTP-кабелей разъёмами RJ-45.
Подключить дополнительные камеры к существующей системе видеонаблюдения и установленному PoE-коммутатору.
Выполнить маркировку кабельных линий и проверить качество соединений.
После завершения монтажа проверить наличие сетевого соединения и работоспособность каждой установленной камеры.
Все работы выполнить без повреждения существующих инженерных и слаботочных коммуникаций.
После завершения монтажных работ привести места выполнения работ в порядок.
3. Использование существующего оборудования
Новые камеры предназначены для доукомплектации существующей системы видеонаблюдения Заказчика. Видеорегистратор и иное оборудование, которое уже имеется у Заказчика и используется в действующей системе, в поставку по настоящей спецификации не включается.
В состав настоящей технической спецификации не входят: видеорегистратор, HDD, блоки питания, ИБП, а также оборудование для организации удалённого доступа.
Исполнитель выполняет монтаж и физическое подключение новых камер к существующему оборудованию с учётом технической совместимости действующей системы.
4. Требования к качеству и приёмке
Все камеры должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и поставляться в заводской упаковке.
Марка и модель камеры: Dahua DH-IPC-HDBW2449E-S-IL.
Монтажные работы должны быть выполнены качественно, аккуратно и безопасно.
Кабельные линии должны быть защищены от механических повреждений и на необходимых участках проложены в кабель-канале.
После завершения работ должна быть проверена работоспособность каждой из 10 установленных камер.
Результат выполненных работ предъявляется Заказчику; выявленные монтажные недостатки устраняются Исполнителем за свой счёт.
5. Общая стоимость
Ориентировочная общая стоимость поставки оборудования, монтажных работ, прокладки кабельных линий и подключения по настоящей технической спецификации составляет: 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.
Примечание: калькуляция является ориентировочной и может быть уточнена по фактическим закупочным ценам по согласованию с Заказчиком, при сохранении основных технических требований настоящей спецификации.

Заказчик: ________________________________
Исполнитель: ______________________________
Дата: «____» ______________ 2026 г.
