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2026ж.  «___» _______________№ ___
Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с*
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Оқшаулау кедергісін өлшеу жүргізу бойынша қызметтер
	Техникалық есеп берумен оқшаулау кедергісін жүргізу бойынша қызметтер.
Қызмет электр жабдықтарын өлшеу, электр өткізгіштер мен кабельдердің оқшаулануын өлшеу, электр өткізгіштер мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу, жерлендіргіштермен қамтамасыз ету, қорғаныс өткізгіштердің қорғаныс және қорғаныс өткізгіштердің сабақтастығы бар фазалық нөлдік тізбектің параметрлерін тексеру, электр жабдықтарының металлыстық байланысының барлық қондырғылармен кедергісін өлшеу.
Сынақ жұмыстары аяқталғаннан кейін мекемеге беру қажет:
1. Кабель түрлерін, өзектердің санын, зақымданулардың болуын, электр желісінің түрін көрсете отырып, объектілерге өлшеу хаттамасын беріңіз;
2. Диагностика жүргізілген күнмен қорытынды беру;
3. Зақымдалған объектілерге ақау актілерін беру.
Ғимараттың жалпы ауданы  21386.6 кв.м  құрайды.

Шарт сомасына қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтуы керек.
Тапсырыс беруші Мердігердің сапа және қызмет көрсету туралы шағымдарын ұсынуға құқылы.
Барлық қызметтер ҚР заңнамасының нормалары мен талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.















Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п*
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	      Услуги по проведению замера сопротивления изоляции
	      Услуги по проведению замера сопротивления изоляции с предоставлением технического отчета.
В услугу входит проведение профилактических испытаний с измерением электрооборудованием, измерение сопротивления изоляции электропроводов и кабелей, измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств, проверка согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников, измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим устройством на объекте. 
По окончанию испытательных работ необходимо выдать учреждению:
1.	Выдать протокол замеров на объекты с указанием типов кабеля, количество жил, наличие повреждений, вид электросети;
2.	Выдать заключение с датой проведения диагностики;
3.	Выдать дефектные акты на поврежденные объекты.
Общее количество квадратных метров зданий составляет: 21386.6 кв.м  .
В стоимость договора должны быть включены все расходы,  связанные  с оказанием услуги.
Заказчик имеет право предъявлять претензии Исполнителю по качеству и сроку оказания услуги. 
Все услуги должны быть оказаны в соответствии с нормами и требованиями законодательства РК.



 




