Техническая спецификация на установку камеры видеонаблюдения.
Поставщик производит монтаж камеры видеонаблюдения и подключает ее к регистратору. После подписания Акта выполненных работ поставщик ежемесячно производит обслуживание системы видеонаблюдения. В существующей системе видеонаблюдения сгорел коммутатор 8 портовый с POE, 2 Aplink. Поставщик производит поставку и замену коммутатора. После добавления камеры видеонаблюдения если объем хранения памяти будет менее 30 дней, в этом случае поставщик принимает все необходимые меры для увеличения хранения архива записи не менее 30 дней.  

	№п/п
	Наименование ТМЦ
	Характеристики 
	Количество 

	1.
	Камера купольная
	Разрешение: 2.0МР 1920×1080@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 105.2° / 16X Цифровой Зум | Подсветка: Smart Белая до 30м. | Светочувствительность: 0.001 Люкс | ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно | 3D DNR Подавление видео-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | BLC Компенсация засветки | AGC Авто. регулировка усиления | ROI Регион интереса | Функции: Движение в кадре | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI | Материал: Пластик/Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC 12V ±25% 5W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.35кг | Размер: Ø112×88.4мм
	1

	2.
	PoE Коммутатор
	PoE Сетевой коммутатор | Интерфейс: PoE 8×RJ45 10/100Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100Мбит/с | PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at | Скорость коммутации: 2Гбит/с | Скорость передачи пакетов: 1.49Мбит/с | PoE Бюджет: 60W / 30W/Порт | Типоразмер: 1U | Материал: Металл | Питание: AC 220V 50Hz 60W | Температура: 0°C...+45°C | Вес: 0.56кг | Размер: 175×124×44мм
	1

	3.
	Кабель UTP
	Тип: LAN U/UTP | Структура кабеля: 4×Витые пары 25AWG Ø0.45мм (±0.01мм) | Категория: Cat.5E | Частота: 100МГц | Материал: Медь бескислородная 99.95% | Вытяжной текстильный трос | Изоляция: ПВХ Поливинилхлорид / ПНД Полиэтилен высокой плотности, промышленный | Длина: 305м./бухта | Применение: Внутреннее/Внешнее | Цвет: Серый | Температура: -20°C...+70°C | Вес: 8.4кг
	50 метров

	4.
	[bookmark: _GoBack]Кабель канал 12/12
	Кабель канал 12/12 
	50 метров

	5.
	Разьемы, коннекторы
	Необходимые разъемы
	



Все поставляемое оборудование должно быть новым и иметь все необходимые сертификаты. 
