№ 2  қосымша                                

КРФ-112 флюорографиялық аппаратын жөндеу жұмыстарының
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Жұмыстарды орындау шеңберінде:
1.	2 (екі) жаңа ИКЕ 20/300 зарядтау дискілерін ауыстыру.
2.	Зарядтау дискілерін ауыстырғаннан кейін құрылғыны тексеру және конфигурациялау.
3.	Қажетті калибрлеу және реттеу жұмыстарын жүргізу.
4.	Жөндеу жүргізілгеннен кейін аппараттың жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
Жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар, оның ішінде қосалқы бөлшектердің, материалдардың, көліктік және жұмыстарды орындауға қажетті өзге де шығыстар Шарттың құнына қосылады.
Орындалған жұмыстарға және белгіленген қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі – Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 3 (үш) ай.




Приложение № 2                                  

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
работы по ремонту флюорографического аппарата КРФ-112.

В рамках выполнения работ предусмотреть:
1. Замену 2 (двух) новых накопителей заряда ИКЭ 20/300.
2. Проверку и настройку аппарата после замены накопителей заряда.
3. Проведение необходимых калибровок и регулировочных работ.
4. Проверку работоспособности аппарата после проведения ремонта.
Все расходы, связанные с выполнением работ, включая стоимость запасных частей, материалов, транспортные и иные расходы, необходимые для выполнения работ, включаются в стоимость договора.
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на выполненные работы и установленные запасные части – не менее 3 (три) месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
