	Техническая спецификация

	            Шкаф-гардероб. Размеры: глубина - 500 мм, ширина -1400 мм, высота - 2000 мм. Двухстворчатый, полка под головные уборы, штанга, внутри зеркало слева. Материал корпуса, фасадов ЛДСП 16 мм. ЛДСП должно быть не хуже чем кронашпан и EGGER, приложить на него паспорт качества или сертификат. Задняя стенка ХДФ 3,2 мм. Ручки металлические. Цвет и форма - по согласованию с Заказчиком. Заказчик предоставляет образцы материалов и фурнитуры. Цветовая гамма должна входить в  общую концепцию цветовой гаммы заказчика. Поверхность должна быть гладкой, без следов коррозии и механических повреждений. Предоставление на товар паспорта или сертификата качества. Руководство по эксплуатации должно быть на казахском и русском языках.  Доставка, сборка, подъём и установка осуществляется поставщиком в строго установленное заказчиком время с 9.00 до 12.00 . Выезд для точных замеров в течении 3 дней. Без выезда замерщика товар приниматься не будет. При несоответствии предоставленных образцов и используемых материалов при изготовлении, поставщик обязан заново изготовить товар согласно образцов за свой счёт. Заказчик имеет право отправить предоставленные образцы на лабораторные исследования за счёт средств поставщика. Шкаф – гардероб в количестве: 1 штука.


	          Шкаф  для документов комбинированный офисный. Размеры: глубина 500 мм, ширина 900 мм, высота 2000 мм. Три полки сверху, с дверями двухстворчатыми с матовым стеклом, низ с дверьми без стекла, две полки.  Обработана кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Предоставить образцы используемого стекла в срок 3 дней для уточнения  качества дверей  в эксплуатации.  Материал корпуса, фасадов ЛДСП 16 мм. ЛДСП должно быть не хуже чем кронашпан и  EGGER, приложить на него паспорт качества или сертификат. Задняя стенка ХДФ 3,2 мм. Ручки металлические.  Цвет и форма - по согласованию с Заказчиком.  Заказчик предоставляет образцы материалов и фурнитуры. Цветовая гамма должна входить в  общую концепцию цветовой гаммы заказчика. Поверхность должна быть гладкой, без следов коррозии и механических повреждений. Предоставление на товар паспорта или сертификата качества.  Руководство по эксплуатации должно быть на казахском и русском языках. Доставка, сборка, подъём и установка осуществляется поставщиком в строго установленное заказчиком время с 9.00 до 12.00 . Выезд для точных замеров в течении 3 дней. Без выезда замерщика товар приниматься не будет. При несоответствии предоставленных образцов и используемых материалов при изготовлении, поставщик обязан заново изготовить товар, согласно образцов за свой счёт. Заказчик имеет право отправить предоставленные образцы на лабораторные исследования за счёт средств поставщика. Шкаф комбинированный офисный в  количестве 7 штук.
	[bookmark: _GoBack]       Однотумбовый компьютерный стол. Размеры: глубина - 600 мм, ширина -1500 мм, высота - 750 мм. Комплектность: Одно тумбовый компьютерный стол., оснащённого тумбой с 3 выдвижными ящиками с телескопическими направляющими и доводчиками, справа/слева - встроенной открытой нишей для системного блока, а по центру - выдвижной полкой для клавиатуры и мыши на шариковых направляющих с фиксацией, с обязательным кабель-каналом в столешнице, утопленной на 50 мм задней стенкой для проводов, регулируемыми опорами и скрытым крепежом без видимых сквозных отверстий. Сарга до пола и полочка для сменной обуви. Материал корпуса, фасадов ЛДСП 16 мм. ЛДСП должно быть не хуже чем кронашпан и  EGGER, приложить на него паспорт качества или сертификат. Цвет и форма - по согласованию с Заказчиком.  Заказчик предоставляет образцы материалов и фурнитуры. Цветовая гамма должна входить в  общую концепцию цветовой гаммы заказчика. Поверхность должна быть гладкой, без следов коррозии и механических повреждений. Предоставление на товар паспорта или сертификата качества.  Руководство по эксплуатации должно быть на казахском и русском языках. Доставка, сборка и установка осуществляется поставщиком в строго установленное заказчиком время с 9.00 до 12.00 . Выезд для точных замеров в течении 3 дней. Без выезда замерщика товар приниматься не будет. При несоответствии предоставленных образцов и используемых материалов при изготовлении, поставщик обязан заново изготовить товар, согласно образцов за свой счёт. Заказчик имеет право отправить предоставленные образцы на лабораторные исследования за счёт средств поставщика. Однотумбовый компьютерный стол в количестве 7 штук.





		Техникалық сипаттама

	      Шкаф-киімдік. Өлшемдері: тереңдігі - 500 мм, ені - 1400 мм, биіктігі - 2000 мм. Екі қанатты, бас киімге арналған сөресі бар, ілгіш, ішкі жағында сол жақта айна бар. Корпус пен фасад материалы – 16 мм ЛДСП. ЛДСП «Кроношпан» пен EGGER-ден кем болмауы керек, сапа паспорты немесе сертификаты қосылуы тиіс. Артқы тақтасы – 3,2 мм ХДФ. Ручкалары металл. Түсі мен формасы тапсырыс берушімен келісілген. Тапсырыс беруші материалдар мен фурнитураның үлгілерін береді. Түс гаммасы тапсырыс берушінің жалпы түс концепциясына сәйкес келуі керек. Беткі қабаты тегіс, коррозия мен механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Өнімге сапа паспорты немесе сертификаты берілуі қажет. Қолдану нұсқаулығы қазақ және орыс тілдерінде болуы керек. Жеткізу, жинау, көтеру және орнату тапсырыс беруші белгілеген уақытта сағат 9.00-ден 12.00-ге дейін жеткізуші арқылы жүзеге асырылады. Дәл өлшемдер алу үшін шықпақшы сапар 3 күн ішінде орындалады. Өлшеуші шықпайынша тауар қабылданбайды.Жасалған үлгілер мен қолданылатын материалдардың сәйкессіздігі болған жағдайда, жеткізуші өз есебінен тауарды үлгілерге сәйкес қайта жасауға міндетті. Тапсырыс беруші жеткізушінің қаржысымен берілген үлгілерді зертхана зерттеулеріне жіберуге құқылы.1 дана шкаф-киімдік.

	      Құжаттар шкабы, кабинетке арналған комбинирленген. Өлшемдері: тереңдігі 500 мм, ені 900 мм, биіктігі 2000 мм. Үстіңгі жағында үш сөре, екі қақпақты маталы шынымен, төменгі жағы қақпақсыз, екі сөресі бар. PVC қыр өңдеу қалыңдығы 2 мм. Қақпақтардың қолданудағы сапасын нақтылау үшін пайдаланылатын шынының үлгілерін 3 күн ішінде ұсыну қажет. Корпус және фасад материалы – 16 мм ЛДСП. ЛДСП Kronospan немесе EGGER деңгейінен төмен болмауы тиіс, соған қатысты сапа паспорты немесе сертификатын қоса беру. Артқы қабырға ХДФ 3,2 мм. Тұтқалары металдан. Түсі мен пішіні тапсырыс берушімен келісу бойынша. Тапсырыс беруші материалдар мен фурнитураның үлгілерін ұсынады. Түстік гамма тапсырыс берушінің жалпы түс концепциясына сәйкес болуы қажет. Беткі қабаты тегіс, коррозия іздері мен механикалық зақымданбайтыны маңызды. Өнімге сапа паспорты немесе сертификатын ұсыну қажет.Қолдану нұсқаулығы қазақ және орыс тілдерінде болуы тиіс. Жеткізу, жинау, көтеру және орнату жеткізуші тарапынан тапсырыс беруші белгіленген уақытта сағат 9.00-ден 12.00-ге дейін жүзеге асырылады. Дәл өлшемдер үшін шығу 3 күн ішінде орындалады. Өлшеушісіз тауар қабылданбайды. Берілген үлгілер мен өндіріс барысында қолданылатын материалдар сәйкес келмесе, жеткізуші тауарды өз есебінен үлгілерге сәйкес қайта жасауы міндетті. Тапсырыс беруші берілген үлгілерді лабораториялық зерттеулерге жеткізуші есебінен жіберуге құқылы.7 дана кұжаттат шкабі.

	        Бір тумбалы компьютерлік үстел. Өлшемдері: тереңдігі - 600 мм, ені - 1500 мм, биіктігі - 750 мм. Құрамы: Бір тумбалы компьютерлік үстел, 3 тартпалы тумбамен, телескопиялық бағыттағыштармен және жұмсартқыштармен жабдықталған, оң жақ/сол жақта жүйелік блокқа арналған ашық ішкі орын, ал ортасында - пернетақта мен тінтуірге арналған шарик бағыттағыштарымен тіркейтін сөре, үстелдің үстіндегі кабель арнасы міндетті, артқы қабырғасы сымдарға арналған 50 мм қатпарланған, реттелетін аяқтары және көрінбейтін бекітпелері бар. Төменгі жағында сөре және ауыстыратын аяқ киімге арналған сөре бар. Құрылыс және фасад материалдары - ЛДСП 16 мм. ЛДСП кронашпан немесе EGGER-ден кем болмауы керек, оған сапа паспорты немесе сертификат қосылуы тиіс. Түс пен формасы - тапсырыс берушімен келісіледі. Тапсырыс беруші материалдар мен фурнитура үлгілерін ұсынады. Түстік гамма тапсырыс берушінің жалпы түстік концепциясына сай болуы керек.Беті тегіс, коррозия мен механикалық зақымдануларсыз болуы керек. Тауарға паспорт немесе сапа сертификатын ұсыну. Пайдалану нұсқаулығы қазақ және орыс тілдерінде болуы тиіс. Жеткізу, құрастыру және орнату жеткізуші тарапынан тапсырыс беруші белгілеген нақты уақытта, таңғы 9.00-ден 12.00-ге дейін жүзеге асырылады. Дәл өлшеу үшін шығу 3 күн ішінде жүргізілуі керек. Өлшегіш шықпай, тауар қабылданбайды. Өндіріс барысында қолданылатын материалдар мен берілген үлгілер сәйкес келмесе, жеткізуші тауарды үлгілерге сәйкес өз есебінен қайта қалпына келтіруге міндетті. Тапсырыс беруші берілген үлгілерді зертханалық зерттеуге жеткізушінің есебінен жіберуге құқылы.7 дана бір тумбалы компьютерлік.

	

	

	

	

	

	

	

	






