
Техническая спецификация 
на ремонт спортивного зала 
 УТЦ СК МО РК - ЦСК (филиал, п. Панфилова, Алматинская область)

Работы должны выполняться с соблюдением требования Закона «Об архитектурной, градостроительной деятельности в РК», Требований по безопасности объектов, а также всех действующих правил и норм и в соответствии с государственным нормативными требованиями по – санитарной, экологической, противопожарной, производственной безопасности  Республики Казахстан, которые обеспечивают качественную и надежную работу. Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ и используемые материалы. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами договора акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживается дефекты, возникшие по вине Поставщика, то устаренение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устренения дефектов. Срок устранения дефектов – не более 15 календарных дней с момента уведомления Заказчика. 
Поставщик принимает на себя обязанность по:
· предоставлению списка своих сотрудников/работников в установленном порядке для согласования допуска на территорию центра;
· предоставлению Заказчику сметной документации на согласование, составленную на основании дефектного акта в течении 10 календарных дней со дня регистрации договора в территориальном органе казначейства;  
·  обеспечению персоналом, качественным материалами, с представлением сертификата, оборудованием, автотранспортом, строительными механизмами, приспособлениями и инструментами, а также все прочие вещи  временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов);
· своевременному предоставлению Заказчику технической документации (акты скрытых работ, журналы ведущиеся на объекте и т.д.);
·  сдаче Заказчику работ в установленном порядке правовыми актами.
Поставщик польностью отвечает за технику безопасности работ на Объекте, качество выполняемых работ и применяемых материалов. 
Поставщик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту собственности, принадлежащей Заказчику, и принадлежащие  ему сооружения от каких – либо видов повреждений. Своевременно реагировать на замечания со стороны Заказчика
Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов, которые должны быть доставлены на объект. Заказчик не несет ответственность за расходы связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
Поставщик обязан содержать территорию участка в чистоте. В процессе и после окончания работ удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок, убрать и восстановить прилегающую территорию после выполненных работ. 
Срок выполнения работ 30 дней после подписание договора.
Цвет и дизайн согласовать с Заказчиком.
I. Подготовительные работы
1. Оценка текущего состояния помещений.
2. Составление плана работ и согласование с Заказчиком.
3. Разметка зон демонтажа и строительства.
4. Организация временного освещения и электропитания.
5. Установка временных ограждений и защитных конструкций.
II. Демонтажные работы
1. Разборка старых облицовочных покрытий стен и потолка.
2. Удаление старой штукатурки и краски со стен и потолков.
3. Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз.
III. Черновые работы
1. Выравнивание стен штукатурными смесями.
2. Грунтовка поверхностей для последующих работ.
IV. Отделочные работы
1. Шпатлевка стен под окраску 
2. Покраска стен и потолков (несколько слоев, с межслойной шлифовкой).
V. Основная работа:
1. Очистка стен и потолков вручную от краски не менее 392 м2.
2. Разборка облицовки стен не менее 392 м2.
3. Выравнивание и отделка поверхностей стен и потолков сухими смесями с последующей покраской не менее 200 м2.
4. Облицовка стен бамбуковой панелей не менее 392 м2.
5. Устройство внутренних поверхностей на реечном основе потолка не менее 100 м2;  
6. Установка конструкционных материалов для высотных работ. Потолок спортивного зала не менее 7-8 метров.
7. Штрабление стены для проведение электрических проводов 125 метров.
 
























ҚР ҚМ СК – ОСК ОЖО (филиал, Панфилов а., Алматы облысы)  
спорт залын жөндеуге техникалық сипаттама

	Жұмыстар "ҚР – дағы сәулет, қала құрылысы қызметі туралы" Заңның талаптарын, объектілердің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды, сондай-ақ барлық қолданыстағы ережелер мен нормаларды сақтай отырып және сапалы және сенімді жұмысты қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының санитарлық, экологиялық, өртке қарсы, өндірістік қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік нормативтік талаптарға сәйкес орындалуы тиіс. Сапа кепілдіктері орындалған жұмыстардың барлық көлеміне және пайдаланылатын материалдарға қолданылады. Кепілдік мерзімі Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде өнім берушінің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, онда ақауларды ескіруді өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады. Кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жою мерзімі – Тапсырыс берушіге хабарланған сәттен бастап күнтізбелік 15 күннен аспайды. 
Жеткізуші келесі міндеттерді өз мойнына алады: 
- аумақтық қазынашылық органында шарт тіркелген күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде ақаулы акт негізінде жасалған келісуге Тапсырыс берушіге сметалық құжаттаманы ұсыну; 
- сертификатты ұсына отырып, персоналмен, сапалы материалдармен, жабдықтармен, автокөлікпен, құрылыс тетіктерімен, құрылғылармен және құралдармен, сондай-ақ жұмыстарды орындау және барлық кемшіліктерді (ақауларды)жою үшін қажетті уақытша және тұрақты сипаттағы барлық басқа да заттармен қамтамасыз етуге; 
· Тапсырыс берушіге нысанда жүргізілетін техникалық құжаттаманы (жасырын жұмыстар актісі, жүргізілген газ құбырына топотүсірілім, нысанда жүргізілген журналдар және т.б.) уақытылы ұсыну;
- Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен жұмыстарды құқықтық актілермен тапсыру. 
Өнім беруші объектідегі жұмыстардың қауіпсіздік техникасына, орындалатын жұмыстардың және қолданылатын материалдардың сапасына толық жауап береді. Өнім беруші өз жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге тиесілі мүлікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. 
Тапсырыс беруші тарапынан ескертулерге уақтылы жауап беру. Жеткізуші объектіге жеткізілуі тиіс жеткізуші жеткізетін барлық материалдарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты. 
Тапсырыс беруші көлік құралдарының тоқтап қалуын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және төлеуге байланысты шығындар үшін жауап бермейді. Ешқандай жеткізілім Тапсырыс берушіге жіберілмеуі керек. 
Жеткізуші учаскенің аумағын таза ұстауға міндетті. Жұмыс барысында және аяқталғаннан кейін учаскеден барлық құрылыс қоқыстарын алып тастаңыз және учаскені жедел тәртіпке келтіріңіз, орындалған жұмыстардан кейін іргелес аумақты алып тастаңыз және қалпына келтіріңіз. 
Жұмыстарды орындау мерзімі 30 күннен кейін шартқа қол қою. 
Дизайн мен түсі тапсырыс берушімен келісу қажет.
I. Дайындық жұмыстары:
1. бөлмелердің қазіргі жағдайын бағалау.
2. жұмыс жоспарын жасау және тапсырыс берушімен келісу.
3. Бөлшектеу және құрылыс аймақтарын белгілеу.
4. Уақытша жарықтандыру мен электрмен жабдықтауды ұйымдастыру.
5. Уақытша қоршаулар мен қорғаныс құрылымдарын орнату.
II. Бөлшектеу жұмыстары:
1. Қабырғалар мен төбенің әрлеу жабындарын бөлшектеу.
2. Қабырғалар мен төбелерден ескі сылақ пен бояуды кетіру.
3. Бөлмелерді құрылыс қоқыстарынан тазарту және оларды шығару.
III. Дайындық (қара) жұмыстары:
1. Қабырғалар мен төбелерді сылақ қоспаларымен тегістеу.
2. Келесі жұмыстарға арналған беттерді грунттау.
IV. Әрлеу жұмыстары:
1. Қабарғалар мен төбелерді бояуға дайындау (шпатлевка).
2. Қабырғалар мен төбелерді бірнеше қабат бояу (аралық тегістеумен).
V. Негізгі жұмыс: 
- қабырғалар мен төбелерді бояудан қолмен кемінде 392 м2 тазалау;
- кем дегенде 392 м2 қабырға қаптамасын бөлшектеу; 
- қабырғалар мен төбелердің беттерін құрғақ қоспалармен тегістеу және әрлеу 
- қабырғаларды кем дегенде 392 м2 бамбукты панельмен қаптау; 
- кем дегенде 100 м2 рейкалық материалмен төбелердің жабынының құрылғысы; 
- жоғарыда жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, конструкциялық материалдарды орнату. Төбенің биіктігі кемінде 7-8 метр; 
- электр жүйелерін жүргізу үшін, қабырғаны қыру 125 метр. 
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