                                            ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]1. Наименование и количество закупаемого товара:
Декоративные защитные экраны-короба для радиаторов отопления (навесные, съемные) — 44 штуки.
2. Общие требования и область применения:
Изготовление, сборка и установка навесных декоративных экранов-коробов для приборов отопления (радиаторов) нестандартных размеров. Конструкция изделий должна обеспечивать эстетичный внешний вид интерьера, защиту пользователей от ожогов и травм при контакте с отопительными приборами, а также сохранять эффективную циркуляцию тепловых потоков (конвекцию) в помещениях.
3. Технические и конструктивные характеристики:
Тип конструкции: Навесной/съемный декоративный фальш-фасад на жесткой несущей раме. Несущий внутренний каркас: Изготавливаются из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной не менее 16 мм. Для предотвращения деформации («провисания» и «волны») на длинных конструкциях (длиной от 1800 мм до 1850 мм) силовой каркас должен быть усилен вертикальными внутренними ребрами жесткости.   Лицевое заполнение (экран): Цельный перфорированный лист из древесноволокнистой плиты высокой/средней плотности (ХДФ/МДФ) толщиной не менее 3–4 мм. Лист монтируется на несущий каркас клеевым и механическим способом. Перфорация листа должна обеспечивать свободное прохождение воздушных масс.
Система монтажа скрытая подвесная, позволяющая осуществлять быстрый демонтаж и монтаж крупногабаритных изделий в условиях ограниченного пространства
4. Размеры, дизайн и цветовые решения:
· Габаритные размеры изделий: Габариты определяются по результатам финального замера Исполнителя на объекте Заказчика и утверждаются Сторонами. Для оптимизации производства и раскроя материалов допускается округление и объединение близких размеров радиаторов в универсальные размерные группы коробов по согласованию с Заказчиком.
· Дизайн и цвет материалов (ЛДСП, наличников и ХДФ): По согласованию с Заказчиком.
· Узор (рисунок) перфорации лицевого экрана: По согласованию с Заказчиком (из каталога завода-изготовителя: Лотос, Сфера, Тетра, Дамаско, Глория или аналог).
5. Требования к поставке, монтажу и гарантии:
· Исполнитель осуществляет доставку, подъем на этаж, сборку и установку изделий «под ключ» собственными силами.
· Монтаж должен производиться аккуратно, без повреждения существующих инженерных сетей отопления, стен и подоконников. После проведения монтажных работ Исполнитель обязуется вывезти за собой строительный мусор.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
1. Сатып алынатын тауардың атауы мен саны:
Жылыту радиаторларына арналған сәндік қорғаныш экран-қораптар (ілмелі, алынбалы) — 44 дана.
2. Жалпы талаптар және қолданылу аясы:
Стандартты емес өлшемдегі жылыту құрылғыларына (радиаторларға) арналған ілмелі сәндік экран-қораптарды дайындау, құрастыру және орнату. Бұйымдардың конструкциясы интерьердің эстетикалық көрінісін қамтамасыз етуге, жылыту құрылғыларына жанасу кезінде пайдаланушыларды күйіп қалудан және жарақаттан қорғауға, сондай-ақ үй-жайларда жылу ағындарының тиімді айналымын (конвекцияны) сақтауға тиіс.
3. Техникалық және конструкциялық сипаттамалары:
Конструкция түрі: Қатты көтергіш жақтауға орнатылатын ілмелі/алынбалы сәндік жалған панель.
Ішкі көтергіш қаңқасы: Қалыңдығы кемінде 16 мм ламинатталған ағаш-жоңқалы тақтадан (ЛДСП) дайындалады. Ұзындығы 1800 мм-ден 1850 мм-ге дейінгі ұзын конструкциялардың деформациялануын (салбырауын және толқын тәрізді өзгеруін) болдырмау үшін күш түсетін қаңқа тік ішкі қатайтқыш қабырғалармен күшейтілуі тиіс.
Алдыңғы толтырмасы (экран): Қалыңдығы кемінде 3–4 мм болатын жоғары/орташа тығыздықтағы ағаш талшықты тақтадан (ХДФ/МДФ) жасалған тұтас перфорацияланған парақ. Парақ көтергіш қаңқаға желімдеу және механикалық бекіту тәсілдері арқылы орнатылады. Парақтағы перфорация ауа массаларының еркін өтуін қамтамасыз етуі тиіс.
Орнату жүйесі: Жасырын аспалы бекіту жүйесі қолданылуы тиіс. Ол кеңістігі шектеулі жағдайларда ірі өлшемді бұйымдарды жылдам шешіп алуға және қайта орнатуға мүмкіндік беруі керек.
4. Өлшемдері, дизайны және түс шешімдері:
· Бұйымдардың жалпы өлшемдері: Өлшемдер орындаушының тапсырыс беруші нысанында жүргізетін соңғы өлшеу нәтижелері бойынша анықталып, тараптармен бекітіледі. Өндіріс пен материалдарды пішуді оңтайландыру мақсатында тапсырыс берушімен келісу арқылы өлшемдері жақын радиаторларды қораптардың әмбебап өлшемдік топтарына біріктіруге және өлшемдерді дөңгелектеуге жол беріледі.
· Материалдардың (ЛДСП, жиектемелер және ХДФ) дизайны мен түсі: Тапсырыс берушімен келісу бойынша анықталады.
· Алдыңғы экран перфорациясының өрнегі (суреті): Тапсырыс берушімен келісу бойынша таңдалады. Өндіруші зауыттың каталогынан мынадай үлгілер ұсынылады: «Лотос», «Сфера», «Тетра», «Дамаско», «Глория» немесе оларға балама үлгілер.
5. Жеткізуге, монтаждауға және кепілдікке қойылатын талаптар:
· Орындаушы бұйымдарды жеткізуді, қабатқа көтеруді, құрастыруды және орнатуды өз күшімен, толық дайын күйінде («кілтпен тапсыру» қағидаты бойынша) жүзеге асырады.
· Монтаж жұмыстары қолданыстағы жылыту инженерлік желілеріне, қабырғаларға және терезе алды тақтайларына зақым келтірмей, ұқыпты орындалуы тиіс. Монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін орындаушы құрылыс қалдықтарын өзімен бірге алып кетуге міндетті.

