
                                                                                                                                       
[bookmark: _GoBack]Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
Мақсаты: 2 тонна көлеміндегі сыйымдылықты орнату үшін қажетті топырақты әзірлеу және қазаншұңқыр (шұңқыр) қазу бойынша жер қазу жұмыстарын орындау.

· экскаватор техникалық жарамды және жер қазу жұмыстарын орындауға жарамды болуы тиіс;
· экскаватор тиісті біліктілігі бар операторымен (машинисімен) бірге ұсынылуы тиіс;
· жұмыстар Тапсырыс беруші көрсеткен аумақта орындалады;
· топырақты әзірлеу сыйымдылығы 2 тоннаны құрайтын ыдысты кейіннен орнату үшін қажетті өлшемдерді ескере отырып жүргізілуі тиіс;
· жұмыстарды орындау кезінде Мердігер еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті;
· техника Мердігердің есебінен қажетті отынмен және пайдалану материалдарымен қамтамасыз етілуі тиіс;
· экскаваторды жұмыстар жүргізілетін орынға жеткізуге, оны пайдалануға, отынмен қамтамасыз етуге және оператордың еңбегіне ақы төлеуге байланысты барлық шығыстарды Мердігер көтереді;
· жер қазу жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс жүргізілген аумақ тиісті жағдайға келтірілуі тиіс.
Қазаншұңқыр (шұңқыр) Тапсырыс беруші белгілеген өлшемдер мен тереңдікке сәйкес, көлемі 2 тонна болатын сыйымдылықты қауіпсіз орнату мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс.
Қазаншұңқырдың нақты өлшемдері, тереңдігі және әзірленетін топырақ көлемі сатып алынатын сыйымдылықтың нақты габариттік өлшемдеріне және оны орнату жағдайларына сәйкес жұмыс орнында айқындалады.
Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Жұмыстарды орындау орны: Атырау облысы, Индер ауданы, Индербор кенті, Индер-Атырау тас жолы, 8 ғимарат. Метеостанция.























Техническая спецификация закупаемых услуг 

[bookmark: _Hlk242084391]Назначение: Выполнение земляных работ по разработке грунта и рытью котлована (ямы), необходимого для установки емкости объемом 2 тонны.

           экскаватор должен быть технически исправным, пригодным для выполнения земляных работ;
· экскаватор предоставляется с оператором (машинистом), имеющим соответствующую квалификацию;
· работы выполняются на территории, указанной Заказчиком;
· разработка грунта производится с учетом размеров, необходимых для последующей установки емкости 2 тонны;
· при выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;
· техника должна быть обеспечена необходимым топливом и эксплуатационными материалами за счет Подрядчика;
· все расходы, связанные с доставкой экскаватора до места выполнения работ, его эксплуатацией, топливом и оплатой труда оператора, несет Подрядчик;
· после окончания земляных работ место проведения работ должно быть приведено в надлежащее состояние.
· Котлован (яма) должен быть выполнен в соответствии с заданными Заказчиком размерами и глубиной, с обеспечением возможности безопасной установки емкости объемом 2 тонны.
Конкретные размеры котлована, глубина и объем разрабатываемого грунта определяются на месте в соответствии с фактическими габаритами приобретаемой емкости и условиями ее установки.
Срок оказания услуги: в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
Место выполнения работ: Атырауская область, Индерский район, пос.Индерборский, Автотрасса Индер-Атырау, строение 8. Метеостанция.


























                                                                                                                                       

