ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке порошковых огнетушителей ОП-10 для детского сада
1. Общие сведения
Наименование услуги: Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке порошковых огнетушителей ОП-10.
Место оказания услуг: По месту нахождения Заказчика (детского сада) с возможностью выполнения перезарядки на специализированной производственной базе Исполнителя.
Количество огнетушителей: 17 (семнадцать) штук.
Тип огнетушителей: ОП-10 — огнетушитель порошковый с номинальной массой огнетушащего порошка 10 кг.
Цель оказания услуг: Обеспечение исправного технического состояния, работоспособности и готовности огнетушителей к применению в целях соблюдения требований пожарной безопасности на объекте дошкольного образования.
2. Перечень и объём оказываемых услуг
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Внешний осмотр и первичная диагностика огнетушителей ОП-10
	шт.
	17

	2
	Проверка технического состояния корпуса, запорно-пускового устройства, манометра, шланга и других элементов
	шт.
	17

	3
	Удаление ранее использованного огнетушащего порошка
	шт.
	17

	4
	Очистка внутренней части корпуса от остатков порошка и загрязнений
	шт.
	17

	5
	Проверка герметичности, исправности и состояния уплотнительных элементов
	шт.
	17

	6
	Заправка новым огнетушащим порошком, соответствующим техническим требованиям изготовителя ОП-10
	шт.
	17

	7
	Заправка газом-вытеснителем до рабочего давления согласно паспорту огнетушителя
	шт.
	17

	8
	Проверка работоспособности, герметичности и параметров давления
	шт.
	17

	9
	Установка пломбы и маркировки с указанием даты перезарядки и очередного технического обслуживания
	шт.
	17

	10
	Оформление документации и передача обслуженных огнетушителей Заказчику
	шт.
	17


Все работы должны быть выполнены в полном объёме, включая необходимые расходные материалы, за счёт Исполнителя.
3. Технические требования к выполнению работ
3.1. Исполнитель обязан осуществить перезарядку 17 порошковых огнетушителей ОП-10 с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности и технической документации изготовителей.
3.2. Перед перезарядкой Исполнитель обязан провести технический осмотр каждого огнетушителя для определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации.
3.3. Огнетушащий порошок должен быть новым, соответствовать назначению огнетушителя, его паспортным характеристикам и требованиям применимых нормативных документов.
3.4. Масса заправляемого огнетушащего вещества должна соответствовать паспортным данным конкретного огнетушителя ОП-10, с учётом предусмотренных изготовителем допустимых отклонений.
3.5. Заполнение корпуса газом-вытеснителем осуществляется до давления, установленного технической документацией изготовителя огнетушителя.
3.6. После выполнения перезарядки каждый огнетушитель должен пройти проверку герметичности и контроль технического состояния.
3.7. Исполнитель обязан обеспечить исправность запорно-пускового устройства, манометра, шланга, распылителя и предохранительных элементов.
3.8. При выявлении неисправных уплотнительных элементов, пломб и других мелких расходных компонентов, необходимых для проведения перезарядки, Исполнитель обязан заменить их за свой счёт.
3.9. На каждый огнетушитель устанавливается пломба и наносится маркировка или этикетка, содержащая сведения о проведённой перезарядке и следующем сроке обслуживания.
3.10. Огнетушители после обслуживания должны быть пригодны к эксплуатации и находиться в технически исправном состоянии.
4. Требования к Исполнителю
4.1. Исполнитель должен располагать необходимым оборудованием, инструментами и квалифицированным персоналом для проведения технического обслуживания и перезарядки порошковых огнетушителей.
4.2. Работы должны выполняться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
4.3. Исполнитель несёт ответственность за сохранность огнетушителей с момента их приёма до возврата Заказчику.
4.4. Все необходимые материалы, огнетушащий порошок, газ-вытеснитель, расходные материалы, пломбы, этикетки, а также расходы на транспортировку, погрузку и разгрузку должны быть включены в стоимость услуг.
4.5. Исполнитель обязан самостоятельно организовать вывоз огнетушителей с территории детского сада и их обратную доставку после выполнения работ.
4.6. При выявлении корпуса огнетушителя, непригодного к дальнейшей эксплуатации, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика с указанием обнаруженных дефектов и рекомендаций. Ремонт корпуса или замена огнетушителя осуществляется только по согласованию с Заказчиком и не входит автоматически в объём услуги по перезарядке.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Балабақшадағы ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргіштеріне техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау қызметтерін көрсетуге арналған
1. Жалпы мәліметтер
Қызметтің атауы: ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргіштеріне техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау қызметтері.
Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің орналасқан жері (балабақша). Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау жұмыстары Орындаушының мамандандырылған өндірістік базасында жүргізілуі мүмкін.
Өрт сөндіргіштердің саны: 17 (он жеті) дана.
Өрт сөндіргіштердің түрі: ОП-10 — өрт сөндіргіш ұнтақтың номиналды массасы 10 кг болатын ұнтақты өрт сөндіргіш.
Қызмет көрсетудің мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру ұйымында өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау мақсатында өрт сөндіргіштердің техникалық жарамдылығын, жұмысқа қабілеттілігін және пайдалануға дайындығын қамтамасыз ету.
2. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен көлемі
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ОП-10 өрт сөндіргіштерін сырттай қарап тексеру және бастапқы диагностика жүргізу
	дана
	17

	2
	Корпустың, іске қосу-бекіту құрылғысының, манометрдің, шлангінің және басқа элементтердің техникалық жағдайын тексеру
	дана
	17

	3
	Бұрын қолданылған өрт сөндіргіш ұнтақты алып тастау
	дана
	17

	4
	Корпустың ішкі бөлігін ұнтақ қалдықтары мен ластанудан тазарту
	дана
	17

	5
	Герметикалығын, тығыздағыш элементтердің жарамдылығын және жағдайын тексеру
	дана
	17

	6
	ОП-10 өрт сөндіргішінің өндірушісі белгілеген техникалық талаптарға сәйкес келетін жаңа өрт сөндіргіш ұнтақпен толтыру
	дана
	17

	7
	Өрт сөндіргіштің паспортына сәйкес жұмыс қысымына дейін ығыстырғыш газбен толтыру
	дана
	17

	8
	Жұмысқа қабілеттілігін, герметикалығын және қысым көрсеткіштерін тексеру
	дана
	17

	9
	Пломба орнату, қайта зарядтау және келесі техникалық қызмет көрсету күндері көрсетілген таңбалау жүргізу
	дана
	17

	10
	Қажетті құжаттаманы ресімдеу және техникалық қызмет көрсетілген өрт сөндіргіштерді Тапсырыс берушіге тапсыру
	дана
	17


Барлық жұмыстар, оның ішінде қажетті шығыс материалдары, Орындаушының есебінен толық көлемде орындалуы тиіс.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын техникалық талаптар
3.1. Орындаушы Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы заңнамасының және өрт сөндіргіштерді өндірушілердің техникалық құжаттамасының талаптарын сақтай отырып, 17 дана ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргішін қайта зарядтауға міндетті.
3.2. Қайта зарядтау алдында Орындаушы әрбір өрт сөндіргіштің одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау мақсатында техникалық тексеру жүргізуге міндетті.
3.3. Өрт сөндіргіш ұнтақ жаңа болуы, өрт сөндіргіштің мақсатына, оның паспорттық сипаттамаларына және қолданылатын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.
3.4. Құйылатын өрт сөндіргіш заттың массасы өндіруші белгілеген рұқсат етілген ауытқуларды ескере отырып, нақты ОП-10 өрт сөндіргішінің паспорттық деректеріне сәйкес болуы тиіс.
3.5. Корпусты ығыстырғыш газбен толтыру өрт сөндіргішті өндірушінің техникалық құжаттамасында белгіленген жұмыс қысымына дейін жүргізіледі.
3.6. Қайта зарядтау аяқталғаннан кейін әрбір өрт сөндіргіштің герметикалығы мен техникалық жағдайы тексерілуі тиіс.
3.7. Орындаушы іске қосу-бекіту құрылғысының, манометрдің, шлангінің, шашыратқыштың және сақтандырғыш элементтердің жарамдылығын қамтамасыз етуге міндетті.
3.8. Қайта зарядтау үшін қажетті тығыздағыш элементтер, пломбалар және басқа да ұсақ шығыс бөлшектері жарамсыз болған жағдайда, Орындаушы оларды өз есебінен ауыстыруға міндетті.
3.9. Әрбір өрт сөндіргішке пломба орнатылып, қайта зарядтау жүргізілгені және келесі техникалық қызмет көрсету мерзімі туралы мәліметтер көрсетілген таңбалау немесе жапсырма жапсырылуы тиіс.
3.10. Техникалық қызмет көрсетуден кейін өрт сөндіргіштер пайдалануға жарамды және техникалық тұрғыдан ақаусыз болуы тиіс.
4. Орындаушыға қойылатын талаптар
4.1. Орындаушыда ұнтақты өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау жұмыстарын орындау үшін қажетті жабдықтар, құрал-саймандар және білікті персонал болуы тиіс.
4.2. Жұмыстар өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
4.3. Орындаушы өрт сөндіргіштерді қабылдаған сәттен бастап Тапсырыс берушіге қайтарғанға дейін олардың сақталуына жауапты болады.
4.4. Барлық қажетті материалдардың, өрт сөндіргіш ұнтақтың, ығыстырғыш газдың, шығыс материалдарының, пломбалардың, жапсырмалардың, сондай-ақ тасымалдау, тиеу және түсіру шығындарының құны көрсетілетін қызметтердің жалпы құнына енгізілуі тиіс.
4.5. Орындаушы өрт сөндіргіштерді балабақша аумағынан өз күшімен алып кетуді және жұмыстар аяқталғаннан кейін кері жеткізуді ұйымдастыруға міндетті.
4.6. Өрт сөндіргіш корпусының одан әрі пайдалануға жарамсыздығы анықталған жағдайда, Орындаушы анықталған ақаулар мен ұсыныстарды көрсете отырып, Тапсырыс берушіні жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Корпусты жөндеу немесе өрт сөндіргішті ауыстыру Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады және қайта зарядтау қызметінің көлеміне автоматты түрде кірмейді.
5. Өрт қауіпсіздігі талаптары
5.1. Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес орындалуы тиіс, оның ішінде:
· Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларына (қолданыстағы өзгерістерімен).
· Өрт сөндіргіштерді пайдалану, техникалық қызмет көрсету, сынау және қайта зарядтау тәртібін реттейтін қолданыстағы стандарттау жөніндегі құжаттарға.
· Өрт сөндіргіштерді өндіруші зауыттардың техникалық және пайдалану құжаттамасына.
5.2. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау үшін алып кеткен кезеңде Орындаушы балабақшадағы өрт қауіпсіздігінің үздіксіз қамтамасыз етілуі мақсатында Тапсырыс берушіге ұқсас түрдегі және өрт сөндіру сипаттамалары бойынша сәйкес келетін 17 дана уақытша пайдалануға арналған жарамды өрт сөндіргішті ұсынуға міндетті.
5.3. Өрт сөндіргіштерді бөлшектеу, тазарту және қайта зарядтау жұмыстарын тікелей балабақша үй-жайларында жүргізуге жол берілмейді.
5.4. Корпусты мерзімдік сынақтан өткізу қажеттілігі туындаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіні хабардар етеді және сынақтарды қолданыстағы стандарттау жөніндегі құжаттар мен жабдық паспортына сәйкес жүргізеді.
6. Қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар
6.1. Жарамдылық мерзімі өткен, ластанған, ылғалданған немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін өрт сөндіргіш ұнтақты пайдалануға жол берілмейді.
6.2. Қайта зарядтау кезінде қолданылатын өрт сөндіргіш ұнтақ оның сапасы мен сипаттамаларын растайтын құжаттармен қамтамасыз етілуі тиіс.
6.3. Қайта зарядталған әрбір өрт сөндіргіште төмендегілер болуы тиіс:
· қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін зақымдары жоқ жарамды корпус;
· жұмысқа қабілетті іске қосу-бекіту құрылғысы;
· жарамды манометр (конструкциясында көзделген жағдайда);
· жарамды шланг және шашыратқыш;
· сақтандырғыш түйреуіш пен пломба;
· қайта зарядтау жүргізілгені туралы таңбалау;
· белгіленген нормаларға сәйкес қысым және өрт сөндіргіш заттың массасы.
6.4. Герметикалығы бұзылған, газ немесе ұнтақ ағуы байқалатын және қауіпсіздік пен жұмысқа қабілеттілікке әсер ететін басқа да ақаулары бар өрт сөндіргіштерді Тапсырыс берушіге тапсыруға жол берілмейді.
7. Қызмет көрсету мерзімдері
7.1. Қызмет көрсету мерзімі — Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде.
7.2. Орындаушы өрт сөндіргіштерді жинауды, тиеуді, тасымалдауды, қайта зарядтауды және кері жеткізуді өз бетінше ұйымдастырады.
7.3. Жұмыстар балабақша әкімшілігімен алдын ала келісіле отырып, оқу-тәрбие процесіне кедергі келтірмей жүргізілуі тиіс.
8. Кепілдік міндеттемелер
8.1. Көрсетілген қызметтерге кепілдік мерзімі — қызмет көрсету актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
8.2. Кепілдік мерзімі ішінде жұмыстардың сапасыз орындалуы немесе сапасыз материалдардың қолданылуы салдарынан туындаған кемшіліктерді Орындаушы өз есебінен жоюға міндетті.
8.3. Кепілдік бойынша анықталған кемшіліктер Тапсырыс берушінің жазбаша өтінішін алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жойылуы тиіс.
9. Көрсетілген қызметтерді құжаттамалық растау
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:
1. Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі.
2. Қайта зарядталған өрт сөндіргіштердің моделі, зауыттық немесе түгендеу нөмірі және қайта зарядтау күні көрсетілген тізімдемесі.
3. Әрбір өрт сөндіргішке техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау жүргізілгенін растайтын құжат.
4. Қолданылған өрт сөндіргіш ұнтақтың маркасы мен техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер.
5. Келесі техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау мерзімдері туралы ақпарат.
10. Ерекше шарттар
10.1. Қызметтерді орындауға байланысты барлық шығындар, оның ішінде өрт сөндіргіш ұнтақ, ығыстырғыш газ, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары, диагностика, шығыс материалдары, таңбалау және құжаттаманы ресімдеу шығындары шарттың жалпы құнына енгізіледі.
10.2. Жасалған шарттың құнынан тыс Тапсырыс берушінің қосымша ақы төлеуі көзделмейді.
10.3. Орындаушы алдын ала келісілген ауыстыру жағдайларын қоспағанда, техникалық қызмет көрсетуге қабылданған өрт сөндіргіштердің өзін Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті.
10.4. Өрт сөндіргіштерді тапсыру кезінде олардың саны, техникалық жағдайы және жеке нөмірлері көрсетілген қабылдау-тапсыру тізімдемесі жасалады.
10.5. Барлық 17 дана өрт сөндіргіш толық қайта зарядталып, жарамды күйде Тапсырыс берушіге қайтарылғаннан, қажетті құжаттар ұсынылғаннан және көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін қызметтер толық көрсетілді деп есептеледі.
Мемлекеттік сатып алуға арналған ескертпе: Техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып әзірленген. Уақытша өрт сөндіргіштерді ұсыну және 12 айлық кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қосымша шарттық талаптары ретінде белгіленген.
Сатып алудың жалпы көлемі: 17 (он жеті) дана ОП-10 ұнтақты өрт сөндіргішін толық техникалық қызмет көрсетумен, қайта зарядтаумен, барлық қажетті материалдармен, тасымалдаумен және құжаттамалық ресімдеумен қамтамасыз ету. Барлық шығындар Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.

