Техникалық сипаттама

Компьютерлік жабдықты және оның бөлшектерін жарамсыз элементтерін ауыстыру арқылы компьютерлерді жөндеу жұмыстарына

     Сатып алу заты:
1.Персоналды компьютерлердің (бұдан әрі – ДК) жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және жарамсыз, жөндеуге келмейтін құрамдас бөлшектерін ауыстыру бойынша жұмыстар.
2. Жабдық бірлігінің саны: 3 (үш) персоналды компьютер.
3. Жұмысты орындау орны: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қашықбай Пірімов ауылы, Т.Изтлеуова көшесі №50-В
4. Жұмыс сипаттамасы:
	Мердігер ДК-ге толық жөндеу жұмыстарын жүргізеді, оның ішінде:
· Әрбір ДК-ні диагностикадан өткізу, жарамсыз элементтерін анықтау.
· Істен шыққан құрамдас бөлшектерін алу.
· ДК үлгісіне сәйкес келетін жаңа бөлшектерді орнату.
· Жөндеуден кейін жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
· Операциялық жүйені және негізгі драйверлерді баптау және сынақтан өткізу.
5. Ауыстырылатын элементтердің тізімі:
· 5.1  -  Аналық плата 2 (екі) дана  : Форм-фактор – mАТХ , Аналық плата 32 Гб дейінгі қолдауы бар кемінде DDR4 жедел жады слоттары кемінде 6 SATA III, артқы панельде кемінде 2 USB 3.0, артқы панельде кемінде 2 USB 2.0, корпустың алдыңғы панелінде USB 3.0 қосуға арналған кемінде екі шығыс, кемінде 1 HDMI, DisplayPort. Lan кем дегенде 1 Гбит, процессордың кіріктірілген бейне ядросын қолдайды. Байланыс құралдары: LAN, WIFI 6 (802,11ax), Bluetooth 5.0
· 5.2  -  Жедел жад 6 (алты) дана: Кем дегенде 16 Гб (2х8) DDR4, жиілігі кем дегенде 3200 МГц.
· 5.3  -  Процессор 2 (екі) дана: Кемінде 11 буын, Ең төменгі сағат жиілігі кемінде 2,6 ГГц, ең жоғары жиілігі кемінде 4,4ГГц, ядролар саны кемінде 6, L3 кэш-жады кемінде 12288 КБ, кіріктірілген бейне ядросы бар.
· 5.4 - Қуат беру блогы 2 (екі) дана . Қуат көзі: Форм-фактор – mАТХ, Кемінде 600 Вт, кемінде 80 PLUS сертификат. 
· Ұсынылған тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар нормаларында немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну.Тауардың шығу тегі туралы сертификатының болуы тиіс.
6. Құрамдас бөлшектерге қойылатын талаптар:
· Барлық құрамдас бөлшектер жаңа, зауытта шығарылған, сәйкестік сертификаттары бар және өндіруші кепілдігі кемінде 12 ай болуы тиіс.
7. Жұмыс сапасына қойылатын талаптар:
· Мердігер орнатылған бөлшектердің және атқарылған жұмыстардың сапасына жауап береді.
8. Жұмысты қабылдау тәртібі:
· Жөнделген жабдықты тапсыру-қабылдау актісі жасала отырып, Жұмыстарды қабылдау Тапсырыс берушімен жүзеге асырылады. Тел. 87018680282 / 87786764400







Техническая спецификация

На ремонт компьютеров путем замены неисправных элементов компьютерного оборудования и его деталей

1. Предмет закупки:
Оказание работ по ремонту и восстановлению работоспособности персональных компьютеров (далее — ПК) с заменой неисправных и не подлежащих восстановлению комплектующих.
2. Количество единиц оборудования: 3 (три) персональных компьютеров.
3. Место выполнения работ: Кызылординская область, Казалинский район, село Кашакбай Пиримов, ул Т.Изтлеуова участок №  50-В
4. Описание работ:
Поставщик должен провести полный ремонт 7 ПК, включая:
Диагностику каждого ПК для определения неисправных элементов.
Демонтаж вышедших из строя комплектующих.
Установку новых, совместимых с моделью ПК деталей.
Проверку работоспособности оборудования после ремонта.
Настройку и тестирование операционной системы и основных драйверов.
5. Перечень возможных заменяемых элементов :
* 5.1 - Материнская плата 2 (две) штук: Форм-фактор-мАТХ, материнская плата не менее 6 слотов оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 32 Гб не менее 6 SATA III, не менее 2 USB 3.0 на задней панели, не менее 2 USB 2.0 на задней панели, не менее двух выходов для подключения USB 3.0 на передней панели корпуса, не менее 1 HDMI, DisplayPort. Lan поддерживает как минимум 1 Гбит, встроенное видеоядро процессора. Средства связи: LAN, WIFI 6 (802,11 ax), Bluetooth 5.0
* 5.2 - Оперативная память 6 (шесть) штук: Оперативная память: Не менее 16 Гб (2х8) DDR4, частота не менее 3200 МГц.
* 5.3 - Процессор 2 (две) штук. Процессор: не менее 11 поколение, Минимальная тактовая частота не менее 2,6 ГГц, максимальная не менее 4,4 ГГц, количество ядер не менее 6, L3 кэщ-память не менее 12288 Кб, со встроенным видеоядром.
* 5.4 - Блок питания 2 (два) штук. Форм-фактор – mАТХ , Не менее 600 Вт, с сертификацией не менее 80 PLUS. 
6. Требования к комплектующим:
· Все комплектующие должны быть новыми, заводского изготовления, иметь сертификаты соответствия и гарантию производителя не менее 12 месяцев.
7. Требования к качеству работ:
· Исполнитель несёт ответственность за качество установленных деталей и выполненных работ.
8. Приёмка работ:
· Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком с оформлением Акта приёма-передачи оборудования после ремонта. Тел. 87018680282 / 87786764400
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