
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование лота: «Работы по пошиву специальной (повседневный) формы одежды для государственных инспекторов природоохранного учреждения КГУ «Жасыл ел Абай»
 
	Наименование
	Технические требования 

	






Работы по пошиву специальной (повседневный) формы одежды для государственных инспекторов природоохранного учреждения.
	Костюм (куртка, брюки, фуражка или пилотка). Количество 27 штук. Изготавливаемая из полушерстяной плотной ткани темно- зеленного цвета. Плотность ткани 200 г/м2. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 25—02-01/166
Куртка на «молнии», с нашитыми на отложной воротник, форменными петлицами установленного образца в количестве 2 штук (форменные петлицы съемные «липучки») согласно занимаемой должности государственного инспектора. С верхними накладными карманами и планка на пуговице. Куртка на подкладке. По лацканам и воротнику куртки проложена отделочная строчка на 2 мм от края. В середине боковых швов пояса куртки вшита кулиса –резинка с просрочкой. Рукав притачной с манжетою, застегивающейся на две петли и пуговицы, на кокетки. На наружной стороне левого рукава 150 мм ниже предплечья нашивается нарукавный знак шеврон (эмблема)установленного образца, а также на внешней стороне левого рукава на расстоянии 100 мм от верхней точки рукава нашивается «нарукавная нашивка». 
Брюки на выпуск, передние половинки брюк на подкладке.  Верх брюк на притачном поясе. На поясе расположены шесть шлевок. На передней половинке обработана застежка на молнию, пояс застегивается на одну пуговицу. Передние половинки брюк с боковыми карманами. Задние половинки брюк с двумя втачками и прорезной карман с фигурным клапаном. Правая задняя половинка с карманом в рамку, застегивающимся на одну пуговицу и петлю. Пояс обработан корсажной лентой. Брюки без манжет, шириной внизу не более 25 см. Низ брюк обработан брючной лентой для предохранения от истирания.
Фуражка изготавливается из полушерстяных тканей соответствующей цвету костюма. Состоит из овального донышка, бархатный околышек зеленного цвета. По краю донышка и верхнему краю околышка канты зеленного цвета. Спереди на   околышке фуражки кокарда установленного образца.  Козырек обтянут сверху черной лакированной кожей, а снизу замшей или шерстяной тканью черного цвета. Над козырьком к околышку пристегивается двумя малыми форменными пуговицами, лакированный ремешок черного цвета.
Пилотка изготавливается из полушерстяной ткани соответствующего цвету костюма. На пилотке  в центре в  передней части прикрепляется кокарда установленного образца.
Куртка утепленная, с центральной боковой застежкой на разъемной замке «молния» до низа (с пристегивающей подкладкой на синтепоне). Притачная планка с застежкой на пуговицах. Полочки с карманами с двумя нижними накладными, типа портфель с клапаном. Спинка прямая. Рукав в тачной. Воротник отложной меховой (с пристегивающимся меховым воротником-цигейка). На талии куртка стягивается шнуром. На левом рукаве нашивается шеврон принадлежности к государственной охране.
Брюки, зимние утепленные, темно –зеленного цвета. Прямые, по боковому шву – кант зеленного цвета. Пояс приточной, с шестью шлевками для поддерживания ремня, застёгивающийся на пуговицу и крючок. Передние половинки брюк на шелковой подкладке, низ без манжет, ширеной внизу 20-24 см. Внешние боковые карманы косые прорезные. На правой задней половинки разрезной карман с клапаном. Гульфик с застежкой молния или на пуговицах.
Шапка – ушанка форменная на стеганной ватной подкладкой состоит из четырехклинного колпака, козырька и назатыльника с цельнокроеными с ним наушниками из меха цигейки черного цвета. К концам наушника пришиты завязки и с тесьмы. Материал для шапки-ушанки сукно.   
Требования технологичности: требования к стежкам, строчкам, швам и к ниткам по ГОСТу. Особые условия: гарантийный срок – 12 месяцев со дня получения товара. 


 
Материал изготовления предварительно согласовывается с Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента регистрации договора в органах Казначейства и утверждается актом,  замена в последующем не подлежит. 
Поставщик в течение 10 рабочих дней с момента регистрации договора в органах Казначейства должен предоставить сигнальный образец повседневного костюма и зимней формы одежды и снять индивидуальные мерки с каждого государственного инспектора. После утверждения сигнальный образец остается у Заказчика до поставки всего товара в полном объеме. При приемке формы по качеству образцом служит утвержденный Заказчиком сигнальный образец. 
При обнаружении Заказчиком дефекта товара произвести обмен ненадлежащего товара на такой же товар без дефекта в течении 10 календарных дней со дня обнаружения дефекта и составления акта. 
      Срок выполнения работ  в течение 30 календарных дней с даты утверждения сигнального образца. В случае нахождения поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 61 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.   
   

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Лот атауы: «Жасыл ел Абай» КММ табиғатты қорғау мекемесінің мемлекеттік инспекторларына арналған арнайы (күнделікті) формалық киімді тігу жұмыстары» 
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Табиғатты қорғау мекемесінің мемлекеттік инспекторларына арналған арнайы (күнделікті) формалық киімді тігу жұмыстары.

	      Костюм (күрте, шалбар, фуражка немесе пилотка) – саны 27 жиынтық. Қалыңдығы 200 г/м² болатын қою жасыл түсті жартылай жүнді тығыз матадан дайындалады. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 16 сәуірдегі № 25-02-01/166 бұйрығына сәйкес.
Күрте – «сыдырма» ілгегімен, қайырма жағасына лауазымына сәйкес белгіленген үлгідегі 2 дана формалық жаға белгісі тігіледі. Формалық жаға белгісі шешілмелі, «жапсырма» (жабыстырғыш) арқылы бекітіледі. Жоғарғы жапсырма қалталары және түймемен жабылатын планкасы бар. Күрте астармен орындалады. Күртенің қайырма жағасы мен жаға жиегі бойынша шетінен 2 мм қашықтықта сәндік тігіс жүргізіледі. Күртенің белдік бөлігінің бүйір тігістерінің ортасына резеңкеден жасалған кулиса тігіліп, қосымша тігіспен бекітіледі. Жеңі қондырмалы, манжетасы бар, екі ілмек және түйме арқылы бекітіледі. Кокеткалар қарастырылған. Сол жақ жеңнің сыртқы бөлігіне білектен 150 мм төмен қашықтықта белгіленген үлгідегі жеңдік белгі – шеврон (эмблема) тігіледі. Сондай-ақ сол жақ жеңнің сыртқы бөлігіне жеңнің жоғарғы нүктесінен 100 мм қашықтықта «жеңдік жапсырма» тігіледі.
 Шалбар – сыртқа шығарылып киілетін үлгіде. Шалбардың алдыңғы бөліктері астармен орындалады. Белі тігілетін белдікпен өңделеді. Белдікте алты ілмек қарастырылады. Алдыңғы бөлігінде «сыдырма» арқылы жабылатын ілмек қарастырылған, белдік бір түймемен бекітіледі. Шалбардың алдыңғы бөліктерінде бүйір қалталары бар. Артқы бөліктерінде екі бүкпе және пішінді қақпақшасы бар ойылған қалта қарастырылған. Оң жақ артқы бөлігінде бір түйме және ілмек арқылы жабылатын жиектелген қалта болады. Белдік корсаждық таспамен өңделеді. Шалбар балақтарының төменгі бөлігінде манжет болмайды, ені 25 см-ден аспауы тиіс. Шалбардың төменгі жиегі қажалудан қорғау үшін арнайы шалбарлық таспамен өңделеді.
Фуражка – костюмнің түсіне сәйкес келетін жартылай жүнді матадан дайындалады. Сопақша төбеден және жасыл түсті барқыт околыштан тұрады. Төбенің жиегі мен околыштың жоғарғы жиегі бойынша жасыл түсті кант жүргізіледі. Фуражканың алдыңғы жағындағы околышқа белгіленген үлгідегі кокарда бекітіледі. Күнқағардың үстіңгі бөлігі қара лакталған былғарымен, ал төменгі бөлігі қара түсті замшамен немесе жүн матамен қапталады.
Күнқағардың үстінен околышқа екі кішкентай формалық түйме арқылы қара түсті лакталған белдікше бекітіледі.
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	Пилотка – костюмнің түсіне сәйкес келетін жартылай жүнді матадан дайындалады. Пилотканың алдыңғы бөлігінің ортасына белгіленген үлгідегі кокарда бекітіледі.
Жылы күрте – орталық бөлігінде төменгі жағына дейін ажыратылатын «сыдырма» бекіткішімен жабылады, синтепоннан жасалған алынбалы астары болады. Түймелермен бекітілетін тігілмелі планка қарастырылған. Алдыңғы бойында қақпақшасы бар портфель түріндегі екі төменгі жапсырма қалта орналасады. Арқасы түзу пішінде. Жеңі қондырмалы. Жағасы қайырмалы үлгідегі үлбір жағамен орындалады, алынбалы цигейка үлбір жағасы қарастырылады. Күрте бел тұсында бау арқылы тартылады. Сол жақ жеңіне мемлекеттік орман күзетіне тиесілігін білдіретін шеврон тігіледі.
Шалбар –  қысқы жылы, қою жасыл түсті. Тік пішінді, бүйір тігісі бойымен жасыл түсті кант жүргізіледі. Белдігі тігілетін үлгіде, белдікті ұстауға арналған алты ілмегі бар, түйме және ілмек арқылы бекітіледі. Шалбардың алдыңғы бөліктері жібек астармен орындалады. Балақтың төменгі бөлігі манжетсіз, төменгі ені 20–24 см. Сыртқы бүйір бөліктерінде қиғаш ойылған қалталар қарастырылған. Оң жақ артқы бөлігінде қақпақшасы бар ойылған қалта болады. Сыдырма немесе түймелер арқылы жабылады.
Бас киім – тігілген мақталы астары бар формалық үлгідегі құлақшын. Төрт бөлікті төбеден, күнқағардан және құлақшаларымен бірге тұтас пішілген қара түсті цигейка үлбірінен жасалған желкеліктен тұрады.
Құлақшынның құлақшаларының ұштарына баулар және тоқыма таспа тігіледі. Құлақшынның негізгі материалы – сукно.
Технологиялық талаптар: бұйымды дайындау кезінде тігістерге, тігіс түрлеріне және қолданылатын жіптерге қойылатын талаптар тиісті ГОСТ стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Ерекше шарттар: тауарға кепілдік мерзімі – тауарды алған күннен бастап 12 ай.



Дайындау материалы Тапсырыс берушімен Қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде алдын ала келісіледі және актімен бекітіледі, кейіннен ауыстыруға жатпайды.
Өнім беруші Қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде күнделікті костюмнің және қысқы формалық киімнің сигналдық үлгісін ұсынуы және әрбір мемлекеттік инспектордан жеке өлшем алуы тиіс. Сигналдық үлгі бекітілгеннен кейін барлық тауар толық көлемде жеткізілгенге дейін Тапсырыс берушіде қалады. Форманы сапасы бойынша қабылдау кезінде Тапсырыс беруші бекіткен сигналдық үлгі үлгі ретінде қызмет етеді.
Тапсырыс беруші тауардың ақауын анықтаған жағдайда, сапасыз тауарды ақаусыз дәл сондай тауарға ақау анықталған және акт жасалған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде айырбастау қажет.
Жұмыстарды орындау мерзімі – сигналдық үлгі бекітілген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Қазынашылық органдарында шарт тіркелген сәттен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде.



























