ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
ПВХ терезе-есік конструкцияларын жеткізу және орнату бойынша
	Тапсырыс берушінің атауы
	«№1 Автобус паркі» АҚ

	Тауардың атауы
	Тапсырыс берушінің объектісінде бақылау өлшемдері бойынша дайындау, жеткізу, бекіткіш материалдармен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ толық орнату жұмыстарын қоса алғанда, ПВХ терезе-есік конструкцияларының жиынтығы (4 конструкция).

	Өлшем бірлігі
	Жиынтық

	Саны
	1 жиынтық (4 конструкция)

	Жұмыстарды орындау орны:
	Астана қаласы, Алматы ауданы, АЗ56 көшесі, 12-учаске.


	Жұмыстарды орындау мерзімі:
	Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінім алынған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, қажеттілігіне қарай, 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда көрсетіледі.


	Кепілдік мерзімі
	Бұйымдарға және орындалған монтаж жұмыстарына кемінде 12 ай


1. Жалпы талаптар
• Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.
• Конструкциялар ақ түсті ПВХ-профильден, монтаждау тереңдігі шамамен 58–60 мм немесе сипаттамалары көрсетілгеннен төмен емес баламалы профильден дайындалуы тиіс.
• Профильді арматуралау — қалыңдығы кемінде 1,5 мм мырышталған болат арматуралық профиль.
• Мөлдір толтыру — 4–16–4 мм-ден кем емес схема бойынша шыныпакет. Жекелеген төменгі секциялардың мөлдір емес толтыруы — қалыңдығы кемінде 24 мм сэндвич-панель.
• Фурнитура сызбада көзделген жармаларды және есіктерді ашу режимдерін қамтамасыз етуі және қоғамдық ғимаратта пайдалануға есептелуі тиіс.
• Кіреберіс есік жарманың есептік массасына жеткілікті мөлшердегі ілмектермен, «кілт–кілт» типті профильді цилиндрмен және жарманың массасы мен еніне сәйкес есік жапқышымен жабдықталуы тиіс.
• Дайындауға дейін барлық өлшемдерді Жеткізуші объектіде бақылау өлшеуі арқылы қайта тексеруге міндетті. Көрсетілген өлшемдер коммерциялық ұсыныс бойынша бастапқы болып табылады; соңғы өлшемдер орнында анықталады.
• Тауар құнына объектіге жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, бекітпе жиынтығы, монтаждау материалдары, орнату, реттеу және конструкцияларды толық жұмысқа жарамды күйде тапсыру кіруі тиіс.
• Нақты өндірушілерді, тауар белгілерін және модельдерді көрсету талап етілмейді. Белгіленген сипаттамаларға сәйкес немесе одан жоғары болған жағдайда баламаға жол беріледі.
2. Конструкциялардың тізбесі және негізгі сипаттамалары
	№
	Конструкция түрі
	Шамамен өлшемі, мм
	Саны
	Бір конструкцияның ауданы, м²

	1
	Кіреберіс ПВХ конструкциясы: сыртқа ашылатын кіреберіс есігі бар витраж/терезелер
	6800 × 2750
	1 дана
	18,7

	2
	ПВХ терезе конструкциясы
	2600 × 2600
	2 дана
	6,76

	3
	ПВХ витражды терезе конструкциясы
	6800 × 3000
	1 дана
	20,4


1-конструкцияға қойылатын техникалық талаптар
Құрамдастырылған терезе-есік конструкциясы. Мөлдір секциялар — 4–16–4 мм-ден кем емес шыныпакет; төменгі мөлдір емес секциялар — кемінде 24 мм сэндвич-панель. Нақты сызбаға сәйкес ашылатын жармаларды және сыртқа ашылатын кіреберіс есікті қарастыру. Есік: кемінде 4 күшейтілген ілмек, есік жапқышы, «кілт–кілт» профильді цилиндр. Кіреберіс тамбурдың шатыры: конструкцияның жоғарғы бөлігін қалыңдығы кемінде 6 мм монолитті поликарбонатпен немесе сипаттамалары одан төмен емес басқа атмосфераға төзімді табақ материалмен жабу. Тірек қаңқасын, атмосфералық жауын-шашынды ұйымдасқан түрде бұруға арналған еңісті, түйіспелер мен қолданыстағы конструкцияларға және ғимарат қабырғасына жанасатын жерлерді герметизациялауды, сондай-ақ бекіту және тығыздау элементтерін қарастыру. Шатыр материалы атмосфералық әсерлер мен температураның ауытқуына төзімді және Астана қаласының климаттық жағдайында жыл бойы пайдалануға жарамды болуы тиіс.
2-конструкцияға қойылатын техникалық талаптар
Төрт негізгі секциядан тұратын терезе конструкциясы. Жоғарғы мөлдір секциялар — 4–16–4 мм-ден кем емес шыныпакет; төменгі секциялар — кемінде 24 мм сэндвич-панель. Фурнитура және ашылу тәсілі — бақылау өлшеуіне және келісілген сызбаға сәйкес.
3-конструкцияға қойылатын техникалық талаптар
Секцияларға бөлінген витражды терезе конструкциясы. Мөлдір толтыру — 4–16–4 мм-ден кем емес шыныпакет; жекелеген төменгі секциялар — кемінде 24 мм сэндвич-панель. Келісілген сызбаға сәйкес қажетті ашылатын жармаларды қарастыру.
3. Жиынтықтылық және монтаж
Кіреберіс тамбурдың шатыры жеткізу және монтаждау жиынтығына кіреді. Жабын — қалыңдығы кемінде 6 мм монолитті поликарбонат немесе баламалы атмосфераға төзімді табақ материал. Жеткізуші тірек қаңқасын дайындауды/монтаждауды, еңіс жасауды, жабынды бекітуді, түйіспелер мен жанасуларды герметизациялауды орындайды және монтажды толық су өткізбейтін күйге дейін аяқтайды.
1. Жеткізуші дайындауға дейін барлық ойықтардың бақылау өлшемін жүргізеді және Тапсырыс берушімен секцияларды бөлудің соңғы сызбасын және ашылу бағыттарын келіседі.
2. Жеткізу жиынтығына барлық қажетті профильдер, шыныпакеттер, сэндвич-панельдер, фурнитура, ілмектер, есік жапқышы, цилиндрлік механизм, қосу және бекіту элементтері, монтаждау пластиналары/анкерлер, тығыздағыштар және шығыс материалдары кіруі тиіс.
3. Монтаж конструкцияларды тік және көлденең бойынша дәл келтірумен, негізге сенімді бекітумен, монтаж тігістерін герметизациялаумен және фурнитураны реттеумен орындалады.
4. Монтаждан кейін жармалар мен есік еркін, қыстырылмай, қисаймай және өздігінен ашылып/жабылмай ашылып-жабылуы тиіс.
5. Жеткізуші өз бұйымдарын жеткізу және монтаждау нәтижесінде пайда болған қаптаманы және құрылыс қоқысын жинауды және шығаруды қамтамасыз етеді.
6. Қолданыстағы металл қаңқаға жанастыру қажет болған жағдайда бекіту тәсілі беріктікті, герметикалылықты және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ете отырып, орнында анықталады.
4. Қабылдау
1. Қабылдау конструкциялар жиынтығын толық жеткізу және орнату аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.
2. Бұйымдар нақты өлшемдері, саны, жиынтықтылығы, монтаж сапасы және фурнитураның жұмысқа қабілеттілігі бойынша қабылданады.
3. Қабылдау кезінде анықталған ақауларды, зақымдануларды немесе сәйкессіздіктерді Жеткізуші Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жояды.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку ПВХ оконно-дверных конструкций с установкой
	Наименование заказчика
	АО «Автобусный парк №1»

	Наименование товара
	Комплект ПВХ оконно-дверных конструкций (4 конструкции) с изготовлением по контрольным замерам, доставкой, крепежом, расходными материалами и полной установкой на объекте Заказчика.

	Единица измерения
	Комплект

	Количество
	1 комплект (4 конструкции)

	Место выполнения работ:
	г.Астана, Алматинский район, улица АЗ56, участок 12.


	Срок выполнения работ:
	Работы выполняются по мере необходимости в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика, но не позднее 31 декабря 2026 года.


	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев на изделия и выполненные монтажные работы



1. Общие требования
• Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов.
• Конструкции изготавливаются из ПВХ-профиля белого цвета с монтажной глубиной ориентировочно 58–60 мм либо эквивалентного профиля с характеристиками не ниже указанных.
• Армирование профиля — стальной оцинкованный армирующий профиль толщиной не менее 1,5 мм.
• Прозрачное заполнение — стеклопакет по схеме не хуже 4–16–4 мм. Непрозрачное заполнение отдельных нижних секций — сэндвич-панель толщиной не менее 24 мм.
• Фурнитура должна обеспечивать предусмотренные схемой режимы открывания створок и дверей, быть рассчитана на эксплуатацию в общественном здании.
• Входная дверь должна комплектоваться петлями в количестве, достаточном для расчетной массы створки, профильным цилиндром типа «ключ–ключ» и дверным доводчиком, соответствующим массе и ширине створки.
• Все размеры до изготовления Поставщик обязан перепроверить контрольным замером на объекте. Указанные размеры являются исходными по коммерческому предложению; окончательные размеры определяются по месту.
• В стоимость товара должны входить доставка на объект, погрузочно-разгрузочные работы, комплект крепежа, монтажные материалы, установка, регулировка и сдача конструкций в полностью работоспособном состоянии.
• Указание конкретных производителей, товарных знаков и моделей не требуется. Допускается эквивалент при условии соответствия или улучшения установленных характеристик.
2. Перечень и основные характеристики конструкций
	№
	Тип конструкции
	Ориентировочный размер, мм
	Кол-во
	Площадь одной конструкции, м²
	Технические требования

	1
	Входная ПВХ конструкция: витраж/окна с входной дверью наружного открывания
	6800 × 2750
	1 шт.
	18,7
	Комбинированная оконно-дверная конструкция. Прозрачные секции — стеклопакет не хуже 4–16–4 мм; нижние непрозрачные секции — сэндвич-панель не менее 24 мм. Предусмотреть открывающиеся створки согласно фактической схеме и входную дверь наружного открывания. Дверь: не менее 4 усиленных петель, доводчик, профильный цилиндр «ключ–ключ».

Кровля входного тамбура: верхнюю часть конструкции закрыть монолитным поликарбонатом толщиной не менее 6 мм либо иным атмосферостойким листовым материалом с характеристиками не ниже. Предусмотреть несущий каркас, уклон для организованного отвода атмосферных осадков, герметизацию стыков, примыканий к существующим конструкциям и стене здания, а также крепежные и уплотнительные элементы. Материал кровельного покрытия должен быть устойчив к атмосферным воздействиям и температурным перепадам, пригоден для круглогодичной эксплуатации в климатических условиях г. Астана.

	2
	ПВХ оконная конструкция
	2600 × 2600
	2 шт.
	6,76
	Оконная конструкция из четырех основных секций. Верхние прозрачные секции — стеклопакет не хуже 4–16–4 мм; нижние секции — сэндвич-панель не менее 24 мм. Фурнитура и способ открывания — согласно контрольному замеру и согласованной схеме.

	3
	ПВХ оконная витражная конструкция
	6800 × 3000
	1 шт.
	20,4
	Витражная оконная конструкция с делением на секции. Прозрачное заполнение — стеклопакет не хуже 4–16–4 мм; отдельные нижние секции — сэндвич-панель не менее 24 мм. Предусмотреть необходимые открывающиеся створки согласно согласованной схеме.


3. Комплектность и монтаж
Кровля входного тамбура входит в комплект поставки и монтажа. Покрытие — монолитный поликарбонат толщиной не менее 6 мм либо эквивалентный атмосферостойкий листовой материал. Поставщик выполняет изготовление/монтаж несущего каркаса, устройство уклона, крепление покрытия, герметизацию стыков и примыканий, а также завершает монтаж до состояния полной водонепроницаемости.
1. Поставщик до изготовления производит контрольный замер всех проемов и согласовывает с Заказчиком окончательную схему деления секций и направления открывания.
2. Комплект поставки должен включать все необходимые профили, стеклопакеты, сэндвич-панели, фурнитуру, петли, дверной доводчик, цилиндровый механизм, соединительные и крепежные элементы, монтажные пластины/анкеры, уплотнители и расходные материалы.
3. Монтаж выполняется с выверкой конструкций по вертикали и горизонтали, надежным креплением к основанию, герметизацией монтажных швов и регулировкой фурнитуры.
4. После монтажа створки и дверь должны свободно открываться и закрываться, без заеданий, перекосов и самопроизвольного открывания/закрывания.
5. Поставщик обеспечивает уборку и вывоз упаковки и строительного мусора, образовавшегося непосредственно в результате поставки и монтажа своих изделий.
6. При необходимости примыкания к существующему металлическому каркасу способ крепления определяется по месту с обеспечением прочности, герметичности и безопасной эксплуатации.
4. Приемка
1. Приемка осуществляется после завершения поставки и установки всего комплекта конструкций.
2. Изделия принимаются по фактическим размерам, количеству, комплектности, качеству монтажа и работоспособности фурнитуры.
3. Выявленные при приемке дефекты, повреждения или несоответствия Поставщик устраняет за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.



























