                                                                                                                 Приложение №2
      
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение работы по замене металлопластиковых окон
Наименование объекта:                         ТОО «Алматинские тепловые сети»                                                   

Характеристика объекта:                      г. Алматы, ул. Байзакова, 221
					  	      
Обоснование приобретения работы:   Производственная необходимость

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]Работы по замене металлопластиковых окон
	работа
	1



  В том числе:
	№ п/п
	Наименования материалов или оборудования
	[bookmark: OLE_LINK7]Подробное описание, тип, марка, ГОСТ **
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Металлопластиковое окно
	Трехсекционное металлопластиковое окно с одним открыванием посередине. По бокам глухое остекление. Окно металлопластиковое в комплекте с подоконником шириной не менее 30см, водоотливом шириной не менее 20см. Воздухо – и водонепроницаемость: надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений по 7/8 мм снаружи / внутри). Поверхность: высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода. Цвет: белая. Системная глубина / число камер: 70 мм/ 5 камер. Теплоизоляция: R опр. = 0,79м2°С/Вт. Взломобезопасность: установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм. Заглушка паза штапика. Формула остекления 4мм прозрачное = 8мм, спейсер = 4мм прозрачное = 12мм, спейсер = 4мм прозрачное. Уплотнители цвет - черный, укладка без разрезов. Фурнитура противовзломная. Защитное покрытие (серебро) - цвет наружный и внутренний белый, двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (тройное остекление), морозостойкий, металлический каркас, армирование металлом не менее 1,2 мм, москитная сетка (внутренняя), фурнитура открывания поворотно-откидной. Снаружи водоотлив, оцинкованная сталь, доска подоконная ПВХ профиль с ребрами жесткости. Взломобезопасная оконная Ручка, Белая (Штифт - 37мм). Ручки имеют прямоугольный дизайн. Размеры окон: 
1) 2620*1740мм;
2) 2620*1740мм;
Всего окон 2 штук. Конфигурация каждого окна согласовывается с «Заказчиком» при замере.
Срок гарантии не менее 3 года.
ГОСТ 24866-2014
	м2
	9,12



Срок выполнения работы: Со дня направления электронной заявки «Заказчика» в течение 17 календарных дней посредством веб-портала (goszakup.gov.kz) или посредством E-mail указанного на портале государственных закупок.

Примечание: Размеры, указанные в технических характеристиках – предварительные, окончательные размеры устанавливаются «Исполнителем» при осуществлении замера окон, проемов, ширины оконного дверного блока и т.д. для изготовления металлопластиковых оконных и дверных заполнений, москитных сеток, подоконников. Геометрические размеры, архитектурный рисунок изделий и цвет должны быть предварительно представлены на утверждение «Заказчику». «Исполнитель» должен нести полную ответственность и гарантировать качество Работ.

Условия: В стоимость входит все расходы в том числе, изготовление, выезд замерщика, установка, доставка, демонтаж/монтаж металлопластиковых изделий и регулировка окон и дверей на объекте «Заказчика» с использованием всех необходимых инструментов, приспособлений, расходных материалов без ущерба внутренней отделке помещения. Заделка откосов (левкасом) с покраской также входит в стоимость.


























                                   Қосымша №2


Металл-пластик терезелерді ауыстыру жөніндегі жұмыстарға
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Объектінің атауы:                                     «Алматы жылу жүйесі» ЖШС                                                   

Объектінің сипаттамасы:                        Алматы қ., Байзақов көш., 221
					  	      
Жұмысты сатып алудың негіздемесі:   Өндірістік қажеттілік

	№ р/с
	Жұмыс атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Металл-пластик терезелерді ауыстыру жөніндегі жұмыстар
	жұмыс
	1



Оның ішінде:
	р/б № 
	Материалдардың немесе жабдықтардың атаулары 
	Толық сипаттамасы, типі, маркасы, ГОСТ **
	Өлшем бірлігі
	Саны 

	1
	Металл-пластик терезе
	Ортасында бір ашылатын үш секциялы металл-пластикалық терезе. Бүйірлерінде соқыр әйнек бар. Терезе металл пластиктен жасалған, ені кемінде 30 см, ені кемінде 20 см су төгетін терезесі бар. ауа және су өткізбейтін: екі тығыздағыш тізбегінің арқасында сызбалардан, шаңнан және судан сенімді қорғаныс (сыртынан / ішінен 7/8 мм тығыздағыштардың қабаттасуы). Беті: жоғары сапалы, мінсіз тегіс, күтімге ыңғайлы. Түсі: ақ. Жүйе тереңдігі / камера саны: 70мм / 5 камера. Жылу оқшаулау: R опр. = 0, 79м2°С / Вт. Қауіпсіздік: 13 мм аспаптық ойық осініңмещысуына байланысты күшейтілген құлыптау құрылғыларын орнату. Шыны формуласы 4мм мөлдір = 8мм, аралық = 4мм мөлдір = 12мм, аралық = 4мм мөлдір. Тығыздағыштар түсі қара, кесілмеген төсеу. Жабдықтар ұрлыққа қарсы. Қорғаныс жабыны (күміс) - сыртқы және ішкі ақ түсті, екі камералы энергияны үнемдейтін екі қабатты терезе (үш қабатты әйнек), аязға төзімді, металл жақтау, кемінде 1,2 мм металл арматура, масалардың торы (ішкі), айналмалы-жиналмалы ашу фурнитурасы. Сыртта су төгетін, мырышталған болат, терезе тақтасы ПВХ қаттылығы бар профиль. Қауіпсіз терезе тұтқасы, ақ (түйреуіш-37 мм). Тұтқалар тікбұрышты дизайнға ие. Терезе өлшемдері: 
1) 2620*1740мм;
2) 2620*1740мм;
Барлығы 2 терезе бар. Әр терезенің конфигурациясы өлшеу кезінде "Тапсырыс берушімен" келісіледі.
Кепілдік мерзімі кемінде 3 жыл.
МЕМСТ 24866-2014
	м2
	9,12



Жұмысты орындау мерзімі: «Тапсырыс берушінің» электрондық өтінімін жіберген күннен бастап 17 күнтізбелік күннің ішінде веб-портал (goszakup.gov.kz) арқылы немесе мемлекеттік сатып алулар порталында көрсетілген E-mail арқылы

Ескертпе: Техникалық ерекшелігінде көрсетілген өлшемдер – алдын ала берілген өлшемдер, соңғы өлшемдерін «Жұмыс атқарушы» металл-пластик терезе және есік толтырмаларын, москит торларын, терезе алды тақтайларды жасау үшін терезелердің, ойықтарды, терезе-есік блогының енін және т.б. өлшеу кезінде анықтайды. Геометриялық өлшемдері, бұйымдардың архитектуралық суреті мен түсі «Тапсырыс берушіге» бекітуге алдын ала берілу керек. «Жұмыс атқарушы» толық жауапкершілікті алуға және Жұмыстардың сапасына кепілдік беруге тиіс.

Талаптары: Құнына барлық шығындар, соның ішінде барлық қажетті саймандарды, құрылғыларды, шығыс материалдарын пайдалана отырып, үй-жайдың ішкі әрлемесіне зиын келтірместен жасау, өлшеушінің бару, орнату, жеткізу, торларды, металл-пластик бұйымдарды демонтаждау/монтаждау және «Тапсырыс берушінің» объектісінде терезелер мен есіктерді баптау шығындары кіреді. Терезе айналасындағы қабырғаның ішкі бөлігін (левкастап) әрлеу және бояу жұмыстары да бағаға кіреді.


