	Металдан жасалған стеллаждар жасау
	Қоймадағы темір сөрелерді  жасау жұмыстары. Жиыны 6 темір сөре
( стеллаж)жасау керек.
1) 1 темір сөре  -5  сөрелермен тізбектелген, 
2) [bookmark: _GoBack]металл жиналмалы сөре, -250 см, әр сөренің ұзындығы -250 см, тереңдігі-50см.Бөлім мынадай тұрады: көлденең сөрелер 30 дана , тік тіректер-18 дана. 2) Биіктігі кемінде 250см, тірек сөрелерінде жүк сыйымдылығын арттыру үшін қаттылықтары бар. Әрбір сөренің төменгі жағында тұрақтылық үшін еденнің зақымдалуын болдырмау үшін қалың 4мм металл тақтайшадан   болу керек. Сөреде қатайтатын қабырғалар, тірек мойынтіректері және бұрыштары бар. Сөрелерде жоғарғы жағынан адам өмірі қауіпсіздігі сақтау,құлап кетпеу үшін бір бірімен арасына жалғайтын тірек қою керек.Барлық сөрелер  түстері сұр түсті және көк түспен  боялуы кереек.. Тіректің бөлімі 1500 кг салмаққа төтеп бере алады.Бұрыштама тіректің жалпы өлшемдері кемінде 500*500мм болатын қалыңдығы кемінде 4 мм болатын суықтай илектелген болаттан жасалған және тұрақтылығы сөреге бүкіл салмақ бойымен иілген түрінде қатайтқыштары бар сөреге кемінде 200 кг үлестірілген жүктеме.   

Архив сөрелерін құрастыруды және орнатуды жеткізуші жұмыс орнында мына мекен-жай бойынша дербес жүзеге асырады:Түркістан облысы,Созақ ауданы,Шолаққорған ауылы,А.Асқанбеков 14
                                                        
Дәл өлшем мен эскизын тапсырыс берушімен келісуі тиіс.  
	Счет –фактура,жұмыс орындалған акті
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