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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока.
Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС РК»
Место выполнения услуги: 1) г.Актобе 
	1
	Наименование услуги 
	Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока.

	2
	Срок выполнения услуги 
	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней.

	3
	Требование  
	1.  Поверка должна проводиться аккредитованной испытательной (поверочной) лабораторией.
2.  Поверка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 8.217-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки».
      3.Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2001 (либо действующей редакции стандарта, применимой к данному типу трансформаторов).
     4. В ходе поверки должны быть выполнены:
5.Внешний осмотр;
6.Проверка состояния изоляции;
7.Определение коэффициента трансформации;
8.Определение погрешности коэффициента трансформации;
9.Определение угловой погрешности;
10.Оформление результатов поверки.
11. По результатам поверки Исполнитель выдает свидетельство о поверке либо извещение о непригодности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
12.  Используемые эталоны и средства измерений должны иметь действующую поверку и прослеживаемость к государственным эталонам.
Представитель заказчика: 87072323160




Инспектор тылового обеспечения
Ст.сержант гражданской защиты                                                                      Д. Ермекбаев











ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Өлшеуіш ток трансформаторларын салыстырып тексеру қызметтері
Тапсырыс беруші:"ҚР ТЖМ Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті"ММ
Қызмет көрсету орны: Ақтөбе қаласы.

	1
	Қызмет атауы
	Өлшеуіш ток трансформаторларын салыстырып тексеру қызметтері

	2
	Қызметтің  жасау мерзімі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

	3
	Талап
	1.  Тексеру (салыстырып тексеру) аккредиттелген сынақ (салыстырып тексеру) зертханасында жүргізілуі тиіс.
2. Тексеру ГОСТ 8.217-2024 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Ток трансформаторлары. Тексеру әдістемесі» талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
3. Ток трансформаторлары ГОСТ 7746-2001 талаптарына (немесе осы типтегі трансформаторларға қолданылатын қолданыстағы редакциясына) сәйкес болуы тиіс.
4. Тексеру барысында келесі жұмыстар орындалуы тиіс:
5. Сыртқы қарап-тексеру;
6. Оқшауламаның жай-күйін тексеру;
7. Трансформация коэффициентін анықтау;
8. Трансформация коэффициентінің қателігін анықтау;
9. Бұрыштық қателікті анықтау;
10. Тексеру нәтижелерін рәсімдеу.
11. Тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес салыстырып тексеру туралы куәлік немесе пайдалануға жарамсыздығы туралы хабарлама береді.
12. Қолданылатын эталондар мен өлшеу құралдарының жарамды салыстырып тексеруі болуы және мемлекеттік эталондарға метрологиялық қадағалануы қамтамасыз етілуі тиіс.
Тапсырыс берушнің өкілі: 87072323160



Тылдық қамтамасыз ету инспекторы 
азаматтық қорғау аға сержанты							Д.Ермекбаев

