ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара: / Тактильная мнемосхема здания (шрифта Брайля) 1 и 2 этажа Тактильная мнемосхема для инвалидов по зрению
Количество: 1 (одна) штука.
1. Технические характеристики
· Размер изделия: 300 × 500 мм.
· Материал: ABS-пластик толщиной 3 мм с защитным покрытием.
· Цвет основы: желтый.
· Цвет рельефных элементов и символов: черный.
· Высота подъема рельефных символов и шрифта Брайля: 0,7 мм.
· Наличие голограммы завода-изготовителя: обязательно.
· Информация должна дублироваться шрифтом Брайля.
· Изделие должно содержать тактильные плоскопечатные обозначения для пользователей, не владеющих системой Брайля.
2. Требования к содержанию мнемосхемы
Тактильная мнемосхема представляет собой схему движения для инвалидов по зрению и предназначена для самостоятельной ориентации незрячих и слабовидящих посетителей объекта.
Мнемосхема должна отображать:
· место расположения мнемосхемы;
· наименование помещений, объектов и учреждений;
· маршруты движения;
· расположение препятствий на пути следования;
· иную информацию, прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячих и слабовидящих посетителей.
3. Требования к исполнению
· Информация должна быть представлена одновременно визуальным и тактильным способом.
· Тактильная информация должна быть адаптирована с учетом особенностей восприятия незрячими и слабовидящими людьми.
· Рельефно-графическая информация должна соответствовать фактическому расположению объектов в пространстве.
· Не допускается отображение пространственной информации под измененным углом либо в зеркальном (обратно пропорциональном) направлении.
· Мнемосхема должна обеспечивать возможность самостоятельной ориентации пользователя на объекте.
· Содержание мнемосхемы должно пройти проверку и корректуру специалистом по шрифту Брайля.
4. Требования к согласованию
До начала изготовления поставщик обязан согласовать с Заказчиком:
· эскиз мнемосхемы;
· цветовое исполнение;
· качество материалов;
· расположение и содержание информации.
5. Документация
Технический паспорт изделия и свидетельство о регистрации предоставляются поставщику, признанному победителем закупки.






ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]Техникалық сипаттамаға сәйкес 1 және 2 қабатты ғимараттың тактильді мнемотехникасы (Брайль шрифті)
Тауар атауы: Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған тактильді мнемосхема
Саны: 1 (бір) дана.
1. Техникалық сипаттамалар
1.1. Бұйым өлшемі: 300 × 500 мм.
1.2. Дайындау материалы: қалыңдығы 3 мм ABS-пластик, қорғаныш қабатымен.
1.3. Негізгі түсі: сары.
1.4. Рельефті элементтер мен таңбалардың түсі: қара.
1.5. Рельефті таңбалар мен Брайль қарпінің көтерілу биіктігі: 0,7 мм.
1.6. Өндіруші зауыттың голограммасының болуы: міндетті.
1.7. Ақпарат Брайль қарпімен қайталануы тиіс.
1.8. Бұйымда Брайль жүйесін меңгермеген пайдаланушыларға арналған тактильді жазық баспа белгілері болуы тиіс.
2. Бұйымның мақсаты
Тактильді мнемосхема көру қабілеті шектеулі және нашар көретін келушілердің объектіде өздігінен бағдарлануын қамтамасыз етуге арналған. Мнемосхема келушілердің негізгі ағынына кедергі келтірмейтін және көру қабілеті бұзылған адамдар үшін қолжетімді жерде орналастырылуы тиіс.
3. Мазмұнға қойылатын талаптар
Мнемосхема келесі ақпаратты қамтуы тиіс:
· объектінің жұмыс кестесі;
· мнемосхеманың орналасқан жері;
· үй-жайлардың, объектілер мен мекемелердің атауы;
· объект ішіндегі қозғалыс маршруттары;
· қозғалыс жолындағы кедергілердің орналасуы;
· эвакуациялық шығу жолдары (бар болған жағдайда);
· көру қабілеті шектеулі адамдардың қауіпсіздігі мен бағдарлануына тікелей немесе жанама әсер ететін өзге де ақпарат.
4. Орындалуына қойылатын талаптар
4.1. Ақпарат визуалды және тактильді түрде бір уақытта ұсынылуы тиіс.
4.2. Тактильді ақпарат көру қабілеті шектеулі адамдардың қабылдау ерекшеліктерін ескере отырып бейімделуі тиіс.
4.3. Барлық рельефті-графикалық элементтер нақты кеңістіктегі объектілердің орналасуына сәйкес болуы қажет.
4.4. Кеңістіктік ақпаратты бұрмаланған бұрышпен, айна бейнесінде немесе қабылдауды қиындататын өзге түрде көрсетуге жол берілмейді.
4.5. Мнемосхема пайдаланушының объектіде өздігінен бағдарлануын қамтамасыз етуі тиіс.
4.6. Брайль қарпімен жазылған мәтін маман тарапынан тексеріліп, түзетуден өтуі тиіс.
5. Келісу талаптары
Өндіріс басталғанға дейін жеткізуші Тапсырыс берушімен келесілерді келісуі міндетті:
· мнемосхема эскизі;
· түстік шешімі;
· қолданылатын материалдардың сапасы;
· элементтердің орналасуы мен ақпарат мазмұны.
Өндіріс тек Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінен кейін ғана жүзеге асырылады.
6. Жиынтықтылық және құжаттама
Жеткізуші Тапсырыс берушіге мыналарды тапсыруы тиіс:
· дайын тактильді мнемосхема – 1 (бір) дана;
· бұйымның техникалық паспорты;
· тіркеу туралы куәлік (осы өнім түріне міндетті талаптар болған жағдайда).
Техникалық паспорт пен тіркеу туралы куәлік тендер жеңімпазына ұсынылады.


