Приложение 2
к договору


Коммунальное государственное учреждение "Дворец школьников "Кәусар" отдела образования
 города Караганды управления образования Карагандинской области
	Номер закупки
	

	Наименование закупки
	Техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.

	Номер лота
	

	Наименование лота
	Техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.

	Описание лота
	Техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.

	Дополнительное описание лота
	

	Количество
	1

	Единица измерения
	Услуга.

	Места поставки
	Караганда, Методическая 63

	Срок поставки
	С момента заключения договора до 31 декабря 2026 года

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых  услуг
	Исполнение: ежемесячное техническое обслуживание автоматизированной системы дымоудаления.                                                                     
Общие требования к  потенциальному Поставщику:
услуга должна соответствовать требованиям «Правил пожарной безопасности», утверждённым Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Технического Регламента № 405 от 17.08.2021г., а также, требованиями СН РК 2.02-11-2002* "Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре"; ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91
«Противодымная защита при пожаре»; СНиП РК 4.02-42-2006
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
Поставщик должен иметь необходимые допуски и удостоверения, согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей - Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246,  и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок-Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253.
Все Услуги Поставщик должен оказывать в присутствии представителя Заказчика.
Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику рекомендаций по улучшению работы автоматизированной системы дымоудаления;
Техническое обслуживание оборудования Поставщик должен производить без остановки работы всего комплекса Системы, за исключением случаев, необходимых при ремонте или замене вышедшего из строя оборудования.
Поставщик   должен   обеспечить   соблюдение    требований   техники  безопасности труда, при оказании услуг по техническому обслуживанию автоматизированной системы дымоудаления.
Поставщик ежемесячно и ежеквартально обеспечивает проверку правильности эксплуатации Заказчиком оборудования автоматизированной системы дымоудаления в соответствии с требованиями. 
Техобслуживание  системы дымоудаления должно включать в себя:
Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно - неисправно) в том числе средствами контроля, номенклатура которых установлена
соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам;
Проверка работоспособности - определение технического состояния путём контроля выполнения системой дымоудаления части или всех свойственных ей функций, определенных ее назначением;
Профилактические работы - работы планово - предупредительного
характера для поддерживания системы дымоудаления в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей систем, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов системы дымоудаления, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с
графиком оказания услуг и включать в себя осуществление плановых
регламентных мероприятий, необходимых для содержания систем
дымоудаления в исправном состоянии.
Обеспечивать правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу оборудования систем автоматического управления дымоудалением и подпором воздуха.
Выявлять и устранять причины неисправностей в автоматизированной системы дымоудаления.
Поставщик обязан устранять за свой счёт все неполадки, явившиеся следствием его некачественного технического обслуживания.
Требования к документированию.
Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком комплект исполнительной документации, в которую входит следующая документация:
1. Исполнительная документация (комплект рабочих чертежей), акты скрытых работ (при наличии), испытаний и замеров;
2. Паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной автоматики;
3. Ведомость смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики по формуле согласно приложению 1-3 к   Правилам пожарной безопасности, утверждённым  Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55
6. Инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики;
7. Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком Регламент работ по техническому обслуживанию;
8. Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком План-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (один экземпляр храниться на объекте);
9. Эксплуатационный журнал по сервисному обслуживанию систем и установок пожарной автоматики по формуле согласно приложению 1-4 к настоящим Правилам пожарной безопасности;
10. Поставщик подготавливает и согласовывает с Заказчиком должностные инструкции дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копию договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в 2 (двух) экземплярах (оригинал) и в электронном виде.
- техническая поддержка работоспособности автоматизированной системы дымоудаления Заказчика на объекте, должна осуществляться Поставщиком в течение 24 часов в сутки, включая выходные и праздничные дни;
- поломка или сбой автоматизированной системы дымоудаления на объекте, должны устраняться Поставщиком с момента получения заявки от Заказчика в течение 1 календарного дня, включая выходные и праздничные дни;
- по условию Договора, заявка Поставщику, на незамедлительное устранение всех неисправностей, связанных с работой автоматизированной системы дымоудаления на объекте, оформляется Заказчиком через мобильное сообщение приложения «WhatsApp» (Вотсап), прямая связь через мобильный телефон или по городскому телефону;
- основная мобильная связь, городской телефон должны быть в зоне доступа потенциального Поставщика 24 часа в сутки, семь дней в неделю, в случае неисправности связи или в не зоны обслуживания, необходимо заблаговременно указать дополнительные номера мобильной и городской телефонной связи;
- расходные материалы, инструменты, оборудование, спецодежда, средства индивидуальной защиты, необходимые при техническом обслуживании систем дымоудаления, обеспечиваются обслуживающей организацией - Поставщиком.
При обнаружении неисправности оборудования , узлов и агрегатов автоматизированной системы дымоудаления, вышедшего из строя, требующих замены, Поставщик составляет дефектную ведомость, с указанием названия оборудования (запасных частей), причины поломки или иное, для обеспечения Заказчиком нового оборудования. 
После получения от Заказчика нового оборудования (запасных частей), Поставщик производит ремонтно-восстановительные работы автоматизированной системы дымоудаления.
В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора, системного сбоя в работе автоматизированной системы дымоудаления, отсутствие Поставщика для устранения поломки или выхода из строя автоматизированной системы дымоудаления на объекте,  с момента получения заявки от Заказчика более 1 календарного дня, включая выходные и праздничные дни, Договор без оговорок  незамедлительно расторгается.
Оплата оказываемой услуги Поставщиком будет оплачиваться Заказчиком по факту выполненных работ.
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Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі

	Сатып алу нөмірі
	

	Сатып алу атауы
	Түтін сейілткіштің автоматтандырылған жүйесіне қызмет көрсету.

	Лот нөмірі
	

	Лот атауы
	Түтін сейілткіштің автоматтандырылған жүйесіне қызмет көрсету.

	Лот сипаттамасы
	Түтін сейілткіштің автоматтандырылған жүйесіне қызмет көрсету.

	Лоттың қосымша сипаттамасы
	

	Саны
	

	Өлшем бірлігі
	

	Жеткізу орны
	Қарағанды қаласы, Методическая 63

	Жеткізу мерзімі
	[bookmark: _GoBack]Шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін

	Сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

	Орындау: түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесіне ай сайынғы техникалық қызмет көрсету.
Әлеуетті жеткізушіге қойылатын жалпы талаптар:
қызмет Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" талаптарына сәйкес келуі тиіс. 17.08.2021 ж. № 405 техникалық регламент, сондай-ақ ҚР ҚН талаптарымен 2.02-11-2002* "ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықтау және адамдарды өрт туралы хабардар ету нормалары"; ҚНжЕ 2.04.05-91-ге 4.91-жәрдемақы
"Өрт кезіндегі түтінге қарсы қорғаныс"; ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006
ЖЫЛЫТУ, ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ КОНДИЦИОНЕРЛЕУ.
Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес өнім берушіде қажетті рұқсаттар мен куәліктер болуы тиіс-Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығы және электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары-Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 Бұйрығы.
Өнім беруші барлық қызметтерді Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен көрсетуі тиіс.
Өнім беруші Тапсырыс берушіге түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысын жақсарту бойынша ұсынымдар беруді қамтамасыз етеді;
Жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жеткізуші істен шыққан жабдықты жөндеу немесе ауыстыру кезінде қажетті жағдайларды қоспағанда, жүйенің барлық кешенінің жұмысын тоқтатпай жүргізуі тиіс.
Өнім беруші түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету кезінде еңбек қауіпсіздігі техникасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.
Өнім беруші ай сайын және тоқсан сайын Тапсырыс берушінің талаптарға сәйкес түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жабдықтарын дұрыс пайдалануын тексеруді қамтамасыз етеді.
Түтін шығару жүйесіне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтуы керек:
Сыртқы тексеру-номенклатурасы белгіленген бақылау құралдарымен техникалық жай-күйді (жұмысқа жарамды-жұмыс істемейтін, ақаусыз-ақаулы) бақылау
тиісті құжаттамамен, яғни сыртқы белгілері бойынша қондырғылардың және жекелеген КО-ның техникалық жай-күйін анықтау;
Жұмыс қабілеттілігін тексеру-түтін шығару жүйесінің оның мақсатымен анықталған бөлігінің немесе оған тән барлық функциялардың орындалуын бақылау арқылы техникалық жағдайды анықтау;
Алдын алу жұмыстары - жоспарлы-алдын алу жұмыстары
жүйелердің сыртқы беттерін тазалауды, олардың ішкі монтажының (ішкі беттерінің) техникалық жай-күйін тексеруді, ресурс әзірлеген немесе жарамсыз болып қалған түтін шығару жүйесінің элементтерін тазалауды, сүртуді, майлауды, дәнекерлеуді, ауыстыруды немесе қалпына келтіруді қамтитын жұмыс жағдайындағы түтін шығару жүйесін қолдау үшін сипатта болады.
Техникалық қызмет көрсету сәйкес жүргізілуі керек
қызмет көрсету кестесі және жоспарлы қызметтерді жүзеге асыруды қамтиды
жүйелерді ұстау үшін қажетті регламенттік іс-шаралар
жақсы жағдайда түтін шығару.
Түтін шығаруды және ауаны тіреуді автоматты басқару жүйелері жабдықтарының дұрыс техникалық жұмыс істеуін, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
Автоматтандырылған түтін шығару жүйесіндегі ақаулардың себептерін анықтаңыз және жойыңыз.
Өнім беруші өзінің сапасыз техникалық қызмет көрсетуінің салдарынан болған барлық ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.
Құжаттамаға қойылатын талаптар.
Өнім беруші Тапсырыс берушімен келесі құжаттаманы қамтитын атқарушылық құжаттама жиынтығын дайындайды және келіседі:
1. Атқарушылық құжаттама (жұмыс сызбаларының жиынтығы), жасырын жұмыстар (бар болса), сынақтар мен өлшеулер актілері;
2. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттар;
3. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-3-қосымшаға сәйкес формула бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждалған аспаптары мен жабдықтарының тізімдемесі
6. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;
7. Өнім беруші Тапсырыс берушімен техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс Регламентін дайындайды және келіседі;
8. Өнім беруші Тапсырыс берушімен техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеудің жоспар-кестесін дайындайды және келіседі (бір данасы объектіде сақталады);
9. Осы өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-4-қосымшаға сәйкес формула бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына сервистік қызмет көрсету жөніндегі пайдалану журналы;
10. Өнім беруші Тапсырыс берушімен кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізуге жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулықтарын, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізуге арналған ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін 2 (екі) данада (түпнұсқа) және электрондық түрде дайындайды және келіседі.
- Тапсырыс берушінің объектідегі түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін техникалық қолдауды өнім беруші демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулігіне 24 сағат ішінде жүзеге асыруы тиіс;
- объектідегі түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің бұзылуын немесе істен шығуын өнім беруші Тапсырыс берушіден өтінімді алған сәттен бастап демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, күнтізбелік 1 күн ішінде жоюы тиіс;
- шарт талабы бойынша өнім берушіге объектідегі түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысына байланысты барлық ақауларды дереу жоюға өтінімді Тапсырыс беруші "WhatsApp" қосымшасының мобильді хабарламасы (Вотсап), ұялы телефон арқылы немесе қалалық телефон арқылы тікелей байланыс арқылы ресімдейді;
- негізгі ұялы байланыс, қалалық телефон әлеуетті Өнім берушінің қол жеткізу аймағында тәулігіне 24 сағат, аптасына жеті күн болуы тиіс, Байланыс ақаулы болған жағдайда немесе қызмет көрсету аймағынан тыс жерде алдын ала ұялы және қалалық телефон байланысының қосымша нөмірлерін көрсету қажет;
- түтін шығару жүйелеріне техникалық қызмет көрсету кезінде қажетті шығын материалдарын, құралдарды, жабдықтарды, арнайы киімдерді, жеке қорғаныс құралдарын жеткізуші-қызмет көрсетуші ұйым қамтамасыз етеді.
Ауыстыруды талап ететін, істен шыққан, түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жабдығының, тораптары мен агрегаттарының ақаулығы анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің Жаңа жабдықты қамтамасыз етуі үшін жабдықтың (қосалқы бөлшектердің) атауын, бұзылу себебін немесе басқасын көрсете отырып, ақаулы ведомость жасайды.
Тапсырыс берушіден Жаңа жабдықты (қосалқы бөлшектерді) алғаннан кейін Өнім беруші түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді.
Өнім беруші осы Шарттың талаптарын орындамаған, түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің жұмысындағы жүйелік іркіліс болған жағдайда, Тапсырыс берушіден демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, өтінімді алған сәттен бастап объектіде түтін шығарудың автоматтандырылған жүйесінің бұзылуын немесе істен шығуын жою үшін Өнім берушінің болмауы Шартты ескертусіз дереу бұзады.
Өнім беруші көрсететін қызметке ақы төлеуді Тапсырыс беруші орындалған жұмыс фактісі бойынша төлейтін болады.



    





