ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по поверке ультразвукового тепловодосчетчика 
УВР-Т (Ду 1000 мм, ПЭ).
1. Общие сведения
Наименование закупаемой услуги:
Услуги по поверке средства измерений — ультразвукового тепловодосчетчика.
Количество: 1 комплект.
Объект поверки:
Ультразвуковой тепловодосчетчик типа УВР-Т, модификация УВР-Т М2, установленный на объекте Заказчика.
Место выполнения услуг:
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, объект «Подземный водозабор».
Условия эксплуатации:
Трубопровод диаметром Ду 1000 мм, материал трубопровода — полиэтилен (ПЭ).
Цель оказания услуги:
Проведение поверки средства измерений для подтверждения его соответствия установленным метрологическим требованиям и возможности дальнейшего применения при коммерческом учете воды.

2. Нормативные требования
2.1. Поверка средства измерений должна осуществляться в соответствии с:
· Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»;
· действующими Правилами проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формой сертификата о поверке средств измерений;
· СТ РК 2.4 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
· действующей методикой поверки, распространяющейся на данный тип и модификацию средства измерений;
· иными обязательными нормативными документами Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений, применимыми к указанному средству измерений.
2.2. Поверка осуществляется аттестованными поверителями аккредитованного юридического лица в пределах соответствующей области аккредитации и в соответствии с применяемой методикой поверки.
Данное требование является требованием к законности выполнения услуги и не устанавливает дополнительных квалификационных требований, не предусмотренных законодательством.
2.3. При проведении поверки должна обеспечиваться метрологическая прослеживаемость применяемых эталонов единиц величин и поверяемого средства измерений до государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан, а в случае их отсутствия — до национальных эталонов единиц величин других государств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Требования к выполнению поверки
3.1. Поверка проводится в объеме, порядке и последовательности, предусмотренных действующей методикой поверки для соответствующего типа, модификации и исполнения средства измерений.
3.2. Поверка выполняется непосредственно на месте эксплуатации средства измерений, если проведение поверки на месте эксплуатации допускается применяемой методикой поверки и обеспечиваются необходимые условия для ее проведения.
3.3. Поставщик должен обеспечить наличие и применение поверочного оборудования, эталонов, средств измерений и иных технических средств, необходимых для выполнения поверки в соответствии с действующей методикой поверки.
3.4. В случае если применяемая методика поверки предусматривает регулировку (юстировку) средства измерений при выявлении отклонений, такая регулировка осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных методикой поверки и эксплуатационной документацией.
3.5. Если после регулировки (юстировки) в соответствии с методикой поверки требуется повторное проведение поверочных операций, такие операции выполняются в установленном методикой порядке.
3.6. Поверка должна выполняться с учетом фактических условий эксплуатации средства измерений, в том числе диаметра трубопровода Ду 1000 мм и материала трубопровода — полиэтилен.
3.7. При необходимости для проведения поверки Поставщик осуществляет необходимые действия по доступу к средству измерений, включая подготовительные работы, демонтаж и последующий монтаж оборудования, только в той части и объеме, которые необходимы для выполнения поверки и предусмотрены применяемой методикой поверки либо технической документацией на средство измерений.
3.8. Если для выполнения работ требуется отключение или временный вывод средства измерений из эксплуатации, соответствующие действия согласовываются с Заказчиком.

4. Требования к результату услуги
4.1. По результатам поверки должно быть установлено соответствие либо несоответствие средства измерений установленным метрологическим требованиям.
4.2. При положительном результате поверки Поставщик обеспечивает оформление результата поверки в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая выдачу сертификата о поверке средств измерений установленной формы.
4.3. При отрицательном результате поверки оформляется извещение о непригодности к применению средства измерений в установленном законодательством порядке.
4.4. Поверочная лаборатория обеспечивает передачу сведений о поверенном средстве измерений для электронного учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.5. Результаты поверки должны быть оформлены в соответствии с действующей методикой поверки и нормативными документами в области обеспечения единства измерений.

5. Требования к условиям выполнения услуги
5.1. Заказчик обеспечивает Поставщику доступ к объекту и средству измерений в согласованное сторонами время.
5.2. Заказчик обеспечивает необходимые условия для проведения поверки на месте эксплуатации, если такая форма поверки предусмотрена применяемой методикой.
5.3. Поставщик обеспечивает наличие необходимых специалистов, оборудования, эталонов и иных технических средств для выполнения услуги.
5.4. Все расходы Поставщика, связанные с оказанием услуги, включая транспортные расходы, доставку специалистов и поверочного оборудования к месту выполнения работ и обратно, а также необходимые расходы, непосредственно связанные с выполнением поверки, должны быть включены в стоимость услуги.
5.5. В случае необходимости демонтажа и последующего монтажа средства измерений такие работы выполняются Поставщиком в объеме, необходимом для проведения поверки и предусмотренном технической документацией и применяемой методикой поверки.
5.6. После завершения работ средство измерений должно быть передано Заказчику в исправном состоянии, за исключением случаев, когда по результатам поверки оно признано непригодным к применению.

6. Требования к качеству услуги
6.1. Услуга должна быть оказана качественно, в полном объеме и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.
6.2. Поверка должна проводиться только в пределах области аккредитации поверочной лаборатории, распространяющейся на соответствующий вид измерений и работы по поверке данного средства измерений.
6.3. Используемые при поверке эталоны и средства измерений должны иметь действующий статус поверки/калибровки в случаях, когда это предусмотрено законодательством и применяемыми нормативными документами.
6.4. Поставщик несет ответственность за сохранность переданного ему средства измерений и оборудования Заказчика на период фактического выполнения работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями договора.

7. Документы, предоставляемые по результатам оказания услуги
По окончании оказания услуги Поставщик предоставляет Заказчику:
1. сертификат о поверке средства измерений — при положительном результате поверки;
2. извещение о непригодности к применению средства измерений—при отрицательном результате поверки;
3. документы о выполненных работах по демонтажу/монтажу—если такие работы фактически выполнялись;
4. иные документы, оформление которых предусмотрено действующей методикой поверки и законодательством Республики Казахстан.

8. Срок и место оказания услуги
Место оказания услуги:
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, объект «Подземный водозабор».
Срок оказания услуги:
до 31 декабря 2026 года.
Конкретная дата проведения поверки согласовывается Поставщиком с Заказчиком с учетом режима эксплуатации объекта и возможности доступа к средству измерений.

9. Требование к ценовому предложению
Ценовое предложение потенциального поставщика должно включать все расходы, необходимые для полного исполнения обязательств по договору, в том числе:
· проведение поверки;
· работу аттестованных поверителей;
· применение необходимых эталонов и поверочного оборудования;
· транспортные расходы;
· доставку специалистов и оборудования к месту выполнения услуги;
· необходимые подготовительные работы;
· демонтаж и монтаж средства измерений — в случае необходимости их выполнения для проведения поверки;
· оформление результатов поверки;
· иные расходы, непосредственно связанные с надлежащим оказанием услуги.
Дополнительная оплата за перечисленные выше расходы после заключения договора не предусматривается, если иное прямо не установлено условиями договора.






















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Ультрадыбыстық жылу есептегішті тексеру қызметтері
УВР-Т (Ду 1000 мм, ПЭ).
1. Жалпы мәліметтер
Сатып алынатын қызметтің атауы:
Өлшеу құралын тексеру бойынша қызметтер — ультрадыбыстық жылу есептегіш.
Саны: 1 жинақ.
Тексеру объектісі:
Тапсырыс берушінің объектісінде орнатылған УВР-Т типті ультрадыбыстық жылу есептегіші, УВР-Т M2 модификациясы.
Қызметтерді орындау орны:
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, "жерасты су жинау" объектісі.
Пайдалану шарттары:
Диаметрі Ду 1000 мм құбыр, құбыр материалы-полиэтилен (ПЭ).
Қызмет көрсету мақсаты:
Өлшеу құралының белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкестігін және суды коммерциялық есепке алу кезінде одан әрі қолдану мүмкіндігін растау үшін тексеру жүргізу.

2. Нормативтік талаптар
2.1. Өлшеу құралын тексеру мыналарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс:
* "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен;
* өлшеу құралдарын тексеруді жүргізудің, өлшеу құралдарын тексерудің кезеңділігін белгілеудің қолданыстағы ережелерімен және өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификат нысанымен;
* ҚР СТ 2.4 " Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу құралдарын тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі";
* өлшеу құралының осы түріне және модификациясына қолданылатын қолданыстағы тексеру әдістемесі;
* көрсетілген өлшеу құралына қолданылатын өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының өзге де міндетті нормативтік құжаттарымен.
2.2. Тексеруді аккредиттелген заңды тұлғаның аттестатталған салыстырып тексерушілері аккредиттеудің тиісті саласы шегінде және қолданылатын тексеру әдістемесіне сәйкес жүзеге асырады.
Бұл талап қызметті орындаудың заңдылығына қойылатын талап болып табылады және заңнамада көзделмеген қосымша біліктілік талаптарын белгілемейді.
2.3. Тексеру жүргізу кезінде қолданылатын шама бірліктерінің эталондарының және салыстырып тексерілетін өлшеу құралының Қазақстан Республикасының шама бірліктерінің мемлекеттік эталондарына дейін, ал олар болмаған жағдайда — Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басқа мемлекеттердің шама бірліктерінің ұлттық эталондарына дейін метрологиялық қадағалануы қамтамасыз етілуге тиіс.

3. Тексеруді орындауға қойылатын талаптар
3.1. Тексеру өлшеу құралының тиісті түрі, модификациясы және орындалуы үшін қолданыстағы тексеру әдістемесінде көзделген көлемде, тәртіппен және дәйектілікпен жүргізіледі.
3.2. Егер тексеру орнында тексеру жүргізуге қолданылатын тексеру әдістемесімен жол берілсе және оны жүргізу үшін қажетті жағдайлар қамтамасыз етілсе, тексеру өлшеу құралын пайдалану орнында тікелей орындалады.
3.3. Өнім беруші тексеру жабдығының, эталондардың, өлшеу құралдарының және тексерудің қолданыстағы әдістемесіне сәйкес тексеруді орындау үшін қажетті өзге де техникалық құралдардың болуын және қолданылуын қамтамасыз етуге тиіс.
3.4. Егер қолданылатын тексеру әдістемесі ауытқулар анықталған кезде өлшеу құралын реттеуді (туралауды) көздеген жағдайда, мұндай реттеу тексеру әдістемесінде және пайдалану құжаттамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырылады.
3.5. Егер тексеру әдістемесіне сәйкес түзетуден (түзетуден) кейін тексеру операцияларын қайта жүргізу талап етілсе, мұндай операциялар Әдістемеде белгіленген тәртіппен орындалады.
3.6. Тексеру өлшеу құралын пайдаланудың нақты жағдайларын, оның ішінде 1000 мм Ду құбырының диаметрін және полиэтилен-құбыр материалын ескере отырып орындалуы тиіс.
3.7. Тексеру жүргізу үшін қажет болған жағдайда өнім беруші тексеру жүргізу үшін қажетті және қолданылатын тексеру әдістемесінде не өлшеу құралына техникалық құжаттамада көзделген бөлікте және көлемде ғана дайындық жұмыстарын, жабдықты бөлшектеуді және кейіннен монтаждауды қоса алғанда, өлшеу құралына қол жеткізу бойынша қажетті іс-қимылдарды жүзеге асырады.
3.8. Егер жұмыстарды орындау үшін өлшеу құралын пайдаланудан ажырату немесе уақытша шығару талап етілсе, тиісті іс-әрекеттер Тапсырыс берушімен келісіледі.

4. Қызмет нәтижесіне қойылатын талаптар
4.1. Тексеру нәтижелері бойынша өлшеу құралының белгіленген метрологиялық талаптарға сәйкестігі не сәйкес .стігі белгіленуге тиіс.
4.2. Тексерудің оң нәтижесі болған кезде Өнім беруші белгіленген нысандағы өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификат беруді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тексеру нәтижесін ресімдеуді қамтамасыз етеді.
4.3. Тексерудің теріс нәтижесі болған кезде заңнамада белгіленген тәртіппен өлшеу құралын қолдануға жарамсыздығы туралы хабарлама ресімделеді.
4.4. Тексеру зертханасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен электрондық есепке алу үшін сенім білдірілген өлшем құралы туралы мәліметтерді беруді қамтамасыз етеді.
4.5. Тексеру нәтижелері өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы тексеру әдістемесіне және нормативтік құжаттарға сәйкес ресімделуге тиіс.

5. Қызметті орындау шарттарына қойылатын талаптар
5.1. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тараптармен келісілген уақытта объектіге және өлшеу құралына қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
5.2. Егер мұндай тексеру нысаны қолданылатын Әдістемеде көзделсе, Тапсырыс беруші пайдалану орнында тексеру жүргізу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді.
5.3. Өнім беруші қызметті орындау үшін қажетті мамандардың, жабдықтардың, эталондардың және өзге де техникалық құралдардың болуын қамтамасыз етеді.
5.4. Жеткізушінің қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындары, соның ішінде көлік шығындары, мамандар мен тексеру жабдықтарын жұмыс орнына жеткізу және кері қайтару, сондай-ақ тексеруді орындауға тікелей байланысты қажетті шығындар қызмет құнына қосылуы керек.
5.5. Өлшеу құралдарын бөлшектеу және кейіннен монтаждау қажет болған жағдайда мұндай жұмыстарды өнім беруші тексеру жүргізу үшін қажетті және техникалық құжаттамада және қолданылатын тексеру әдістемесінде көзделген көлемде орындайды.
5.6. Жұмыс аяқталғаннан кейін өлшеу құралы тексеру нәтижелері бойынша қолдануға жарамсыз деп танылған жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушіге жарамды күйде берілуі тиіс.

6. Қызмет сапасына қойылатын талаптар
6.1. Қызмет сапалы, толық көлемде және Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.
6.2. Тексеру өлшеудің тиісті түріне және осы өлшеу құралын тексеру жөніндегі жұмыстарға таралатын тексеру зертханасын аккредиттеу саласы шегінде ғана жүргізілуге тиіс.
6.3. Тексеру кезінде пайдаланылатын эталондар мен өлшеу құралдарының заңнамада және қолданылатын нормативтік құжаттарда көзделген жағдайларда қолданыстағы тексеру/калибрлеу мәртебесі болуға тиіс.
6.4. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына және шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды нақты орындау кезеңінде Тапсырыс берушінің өзіне берілген өлшеу құралы мен жабдығының сақталуына жауапты болады.

7. Қызмет көрсету нәтижелері бойынша ұсынылатын құжаттар
Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынады:
1.	өлшеу құралын тексеру туралы сертификат-тексерудің оң нәтижесі болған кезде;
2.	өлшеу құралын қолдануға жарамсыздығы туралы хабарлама—тексеру нәтижесі теріс болған кезде;
3.	бөлшектеу/монтаждау бойынша орындалған жұмыстар туралы құжаттар—егер мұндай жұмыстар іс жүзінде орындалған болса;
4.	ресімделуі қолданыстағы тексеру әдістемесінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар.

8. Қызмет көрсету мерзімі мен орны
Қызмет көрсету орны:
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, "жерасты су жинау" объектісі.
Қызмет көрсету мерзімі:
2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тексеру жүргізудің нақты күнін өнім беруші объектіні пайдалану режимін және өлшеу құралына қол жеткізу мүмкіндігін ескере отырып, Тапсырыс берушімен келіседі.

9. Баға ұсынысына қойылатын талап
Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы шарт бойынша міндеттемелерді толық орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтуы тиіс, оның ішінде:
* тексеру жүргізу;
* аттестатталған тексерушілердің жұмысы;
* қажетті эталондар мен тексеру жабдықтарын қолдану;
* көлік шығындары;
* қызмет орындалатын жерге мамандар мен жабдықтарды жеткізу;
* қажетті дайындық жұмыстары;
* өлшеу құралдарын бөлшектеу және монтаждау — тексеру жүргізу үшін оларды орындау қажет болған жағдайда;
* тексеру нәтижелерін ресімдеу;
* тиісті қызмет көрсетумен тікелей байланысты өзге де шығыстар.
Егер Шарттың талаптарында өзгеше тікелей белгіленбесе, шарт жасалғаннан кейін жоғарыда аталған шығыстар үшін қосымша ақы көзделмейді.
