Техникалық тапсырма
қозғалтқышты күрделі жөндеуге және жүріс бөлігін жөндеуге.

Қысқаша сипаттама:
2015 жылы шығарылған ПАЗ 32050-070 маркалы Автобус, ГРНЗ 415Bl03.
Нысанның орналасқан жері: Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Алексеевка ауылы.

Көрсетілетін қызметтердің сапасына, техникалық және сандық сипаттамаларына қойылатын талаптар

Көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
Қызмет көрсету кезінде Орындаушы диагностикалық жабдықты пайдалануға, автомобильдердің осы маркасын өндіруші зауыт ұсынған тиісті жөндеу базасы, материалдары мен қосалқы бөлшектері болуға міндетті. Жөндеу жеткізуші ұсынатын қосалқы бөлшектерді қолдана отырып жүргізілуі керек.
Қосалқы бөлшектер жаңа пайдаланылмаған болуы керек. Орындаушы Тапсырыс беруші берген автомобильдің сақталуын қамтамасыз етуі керек.
Жұмыстардың сапасы кейіннен пайдалану үшін қауіпсіздік техникасының талаптарына жауап беруі тиіс. Жөндеу базасы Зеренді ауданы мен Көкшетау қаласының әкімшілік шекаралары шегінде болуы тиіс (қажет болған жағдайда өнім беруші өз күшімен және өз есебінен Тапсырыс берушінің автокөлігін қызмет көрсету орнына және кері тасымалдайды).
Қызмет көрсету тәртібі
Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтер Тапсырысшының ұсынылған ақаулы актісіне сәйкес: орындалуға жататын ақаулардың (жұмыстардың) алдын ала белгіленген тізбесі көрсетілуге тиіс. Егер жұмыстарды орындау барысында жоюды талап ететін қосымша ақаулар анықталған жағдайда, мұндай жұмыстар Тапсырыс берушінің келісімімен ғана орындалуы мүмкін, бұл ретте Орындаушы ақау актісін жасайды және оны қосымша өтінімді ресімдеу үшін Тапсырыс берушіге береді
Жұмыстарды орындау автомашиналарды дайындаушы зауыттар белгілеген еңбек сыйымдылығына қатаң сәйкес жүргізілуі тиіс.
Жөндеудің ең ұзақ мерзімі шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Жөндеу кепілдігі кем дегенде 3 ай болуы керек.

Дефектный акт.
	№
	Наименование услуг
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Услуги по замене шкворней передней оси в количестве 2 штук  с последующей регулировкой
	Услуга
	1

	2
	Замена барабанных тормозных колодок в количестве 6 штук с последующей регулировкой
	Услуга 
	1

	3

	Замена наружного зеркала заднего вида в количестве 1 штука с последующей регулировкой
	услуга
	1

	4
	Замена рабочего цилиндра сцепления в количестве 1 штука с последующей регулировкой
	услуга
	1












Техническое задание
на капитальный ремонт двигателя и ремонт ходовой части.

Краткая характеристика:
Автобус марки ПАЗ 32050-070 2015 года выпуска, ГРНЗ 415Bl03.
Местонахождение объекта: Акмолинская область, Зерендинский район, село Алексеевка.


Требования к качеству, техническим и количественным характеристикам оказываемых услуг
Требования к качеству предоставляемых услуг
При оказании услуг Исполнитель обязан использовать диагностическое оборудование иметь соответствующую  ремонтную базу, материалы и запасные части, рекомендованные заводом производителем данной марки автомобилей. Ремонт должен производиться с применением запасных частей, предоставляемых Поставщиком.
Запасные части должны быть новыми не бывшими в употреблении. Исполнитель должен обеспечить сохранность автомобиля, переданного Заказчиком.
Качество работ должно отвечать требованиям техники безопасности для последующей эксплуатации. Ремонтная база должна находится в пределах административных границ Зерендинского района и города Кокшетау (в случае надобности Поставщик своими силами и за свой счет транспортирует автотранспорт заказчика в место оказания услуги, и обратно).
Порядок оказание услуг
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должны согласно представленного дефектного акта Заказчика, в которых указывается: предварительно определенный перечень неисправностей (работ), которые подлежат выполнению. В случае, если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика, при этом Исполнитель составляется дефектовочный акт и передает его Заказчику для оформления дополнительной заявки
Выполнение работ должно проводиться в строгом соответствии с трудоемкостью, установленной заводами-изготовителями автомашин.
Максимальный срок ремонта должен быть не более 16 календарных дней с момента вступления договора в силу. Гарантия ремонта должна быть не менее 3 месяцев.

Дефектный акт.
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1. РАБОТЫ И УСЛУГИ факт.исполнения
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2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

шт 1,00 материал заказчика

к-т 1,00 материал заказчика

к-т 1,00 материал заказчика

к-т 1,00 материал заказчика

литр 10,00 материал заказчика

к-т 1,00 материал заказчика

к-т 1,00 материал заказчика

шт 1,00 материал заказчика

шт 1,00 материал заказчика

к-т 1,00 материал заказчика

к-т 1,00 материал заказчика

литр 10,00 материал заказчика

шт 2,00 материал заказчика

шт 2,00 материал заказчика Шкворня

ОЖ (охлаждающая жидкость)

Замена рулевой тяги 2 шт

Геометрия колес

Замена шкворней рулевого управления

Рулевые тяги

примечание



Заказ-наряд

По капитальному ремонту двигателя и ремонту ходовой части Газель рег № 

С 032 ZD



Заказчик: Телефон



Государственное учреждение "Отдел 

образования по Зерендинскому району 

управления образования Акмолинской 

области"



Автомобиль Номер кузова

Газель 322-132-2288 322100C0507312



Гос номер Номер двигателя



С032ZD 421600C0700203

Расточка коленвала



Год выпуска Пробег



2012



Дата

Состав работ

Замена шестерни распредвала



Замена поршневых колец комплект

Замена вкладышей шатунных  комплект

Замена вкладышей коренных комплект

Замена сальников и прокладок  комплект

Гильзовка двигателя комплект

Комплект сальников двигателя 

Шлифовка головки блоки цилиндров

Шлифовка верх блока цилиндров

Замена масла моторного

Материалы и запчасти

Единица 

измерения

Кол-во примечание

Наименование

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ)

Регулировка клапанов

Комплект прокладок двигателя 

Фильтр маслянный 

Фильтр воздушный 

Гильзы цилиндра 

Маслосьемные колпачки

Шестерни распредвала 

Поршневые кольца

Вкладыши шатунные

Вкладыши коренные

Масло моторное 10/40 (10л)


