Желдету жүйелерін жөндеу және тазалау қызметтеріне
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Атауы Желдету жүйелерін жөндеу және тазалау қызметтері
Объектісі	 «Балалар шығармашылығы мектебі» КММ
Тапсырыс беруші «Балалар шығармашылығы мектебі» КММ, Қостанай қ., Алтынсарин к-сі,  109-үй

1. Қызмет көрсету мақсаты
Қызмет көрсетудің мақсаты 15 желдету арналары  мен ауа өткізгіштерін тазарту, сондай-ақ объектінің қолданыстағы мәжбүрлі / механикалық желдетуін жөндеу және жарамды жұмыс жағдайына келтіру болып табылады.
Жұмыстар жабдықтың нақты техникалық жай-күйін және желдету жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру қажеттілігін ескере отырып орындалады.
2. П1, П2 желдету арналары мен ауа өткізгіштерін тазарту 
[bookmark: _GoBack]Орындаушы қолданыстағы желдеткіш каналдарды, ауа өткізгіштерді және кіретін желдету элементтерін тазалауды орындауға міндетті.
Жобалық белгілерге сәйкес, желдетуге мыналар жатады: П1-жеткізу жүйесі; П2-жеткізу жүйесі.
Жұмыстың осы түрі аясында Орындаушы орындауға міндетті:
1. Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын П1, П2 жеткізу жүйелерін тексеру. 
2. Желдету арналарын, ауа өткізгіштерді, желдету торларын, ауа тарату учаскелерін және басқа да қолжетімді желдету элементтерін шаңнан, ластанудан, қоқыстардан және шөгінділерден тазарту. 
3. Тазалау аяқталғаннан кейін желдету арналары мен ауа өткізгіштердің өткізгіштігін тексеру. 
4. Желдетудің тазартылған учаскелерінің техникалық жай-күйін тексеру. 
5. Жұмыстарды орындау кезінде пайда болған ластануларды, қоқыстарды және қалдықтарды жою. 
6. Жұмыстарды орындау орындарын тиісті санитарлық және техникалық жай-күйге келтіру. П1, П2 желдету арналары мен ауа өткізгіштерін тазарту олардың қалыпты өткізгіштігін және одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін көлемде жүргізілуі керек.
3. Мәжбүрлі / механикалық желдетуді жөндеу және жарамды күйге келтіру
Орындаушы желдеткіш жабдықты жарамды және жұмысқа жарамды күйге келтіре отырып, объектінің қолданыстағы мәжбүрлі / механикалық желдетуін жөндеуге міндетті.
Жұмыстың осы түрі аясында Орындаушы орындауға міндетті:
1. Мәжбүрлі / механикалық желдетуге жататын қолданыстағы желдету жабдығын тексеру.
2. Желдеткіштердің, электр қозғалтқыштардың, бекітпелердің, ауа өткізгіштердің, клапандардың, электр қосылыстарының, басқару элементтерінің және жүйенің өзге де құрамдас бөліктерінің техникалық жай-күйін тексеру.
3. Мәжбүрлі желдетудің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін ақауларды анықтау. 
4. Мәжбүрлі / механикалық желдетудің жұмысын қалпына келтіру үшін қажетті жөндеу жұмыстарын орындау. 
5. Желдету жабдығының қажетті электр қозғалтқыштарын таңдау, жеткізу және орнату. 
6. Мәжбүрлі желдетудің жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті айдау / жеткізу желдеткіш жабдығының электр қозғалтқыштарын орнату. 
7. Орнатылған электр қозғалтқыштарын қолданыстағы желдету жүйесіне қосу. 
8. Қосылудың дұрыстығын, айналу бағытын, жұмыстың тұрақтылығын және орнатылған жабдықтың нақты жұмыс қабілеттілігін тексеру. 
9. Мәжбүрлі желдету жұмысына әсер ететін анықталған ақауларды жою. 
10. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін мәжбүрлі / механикалық желдетудің жұмысын тексеру.
Орындаушы таңдалған электр қозғалтқыштарының қолданыстағы желдету жүйесінің параметрлеріне сәйкестігін растайтын мәжбүрлі желдетудің орнатылатын электр қозғалтқыштарына есеп беруге міндетті.
Есептеу желдету жүйесінің техникалық сипаттамаларын, жабдықтың мақсатын, қажетті өнімділікті, пайдалану шарттарын, қуат параметрлерін, орнату әдісін және одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін ескеруі керек.
Көрсетілетін қызметтің құны мен көлеміне ұсынылған есептеуге сәйкес қажетті электр қозғалтқыштарын орнату, соның ішінде оларды жеткізу, монтаждау, қосу және қолданыстағы желдету жүйесінің құрамында жұмысқа қабілеттілігін тексеру кіруі тиіс.
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстарды Орындаушының білікті персоналы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі және санитарлық талаптар талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс.
Орындаушы орындалатын жұмыстардың сипатына және қолданыстағы желдету жүйесінің техникалық параметрлеріне сәйкес келетін жарамды жабдықты, құралды, материалдар мен компоненттерді пайдалануға міндетті.
Орнатылатын электр қозғалтқыштары есептеуге, нақты пайдалану шарттарына, қолданыстағы желдету жабдығының параметрлеріне сәйкес келуі және мәжбүрлі / механикалық желдетудің дұрыс жұмысын қамтамасыз етуі керек.
Есептік параметрлерге сәйкес келмейтін не қолданыстағы желдету жүйесіне зақым келтіру қаупін туғызатын электр қозғалтқыштары мен өзге де жабдықтарды орнатуға жол берілмейді.
5. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар
Қызмет көрсету нәтижелері бойынша қамтамасыз етілуі тиіс:
1. Тазартылған желдету арналары және П1, П2 ағынды желдетуінің ауа өткізгіштері. 
2. Мәжбүрлі / механикалық желдетудің жарамды техникалық жағдайы. 
3. Берілген есеп бойынша желдету жабдығының орнатылған және жұмыс істейтін электр қозғалтқыштары. 
4. Жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін мәжбүрлі / механикалық желдетудің өнімділігі. 
5. Объектінің желдету жүйесін одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі.






























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по ремонту и очистке систем вентиляции
Наименование Услуги по ремонту и очистке систем вентиляции
Объект	 КГУ «Школа детского творчества»
Заказчик	КГУ «Школа детского творчества», Костанай, ул. Алтынсарина, дом 109

1. Цель оказания услуги
Целью оказания услуги является очистка 15 вентиляционных каналов и воздуховодов приточной вентиляции, а также ремонт и приведение в исправное рабочее состояние существующей принудительной / механической вентиляции объекта.
Работы выполняются в отношении существующей системы вентиляции объекта с учетом фактического технического состояния оборудования и необходимости восстановления работоспособности вентиляционной системы.
2. Очистка вентиляционных каналов и воздуховодов приточной вентиляции П1, П2
Исполнитель обязан выполнить очистку существующих вентиляционных каналов, воздуховодов и элементов приточной вентиляции.
Согласно проектным обозначениям, к приточной вентиляции относятся: П1 — приточная система; П2 — приточная система.
В рамках данного вида работ Исполнитель обязан выполнить:
1. Осмотр приточных систем П1, П2 перед началом выполнения работ.
2. Очистку вентиляционных каналов, воздуховодов, вентиляционных решеток, участков воздухораспределения и иных доступных элементов приточной вентиляции от пыли, загрязнений, мусора и отложений.
3. Проверку проходимости вентиляционных каналов и воздуховодов после выполнения очистки.
4. Проверку технического состояния очищенных участков приточной вентиляции.
5. Удаление загрязнений, мусора и отходов, образовавшихся при выполнении работ.
6. Приведение мест выполнения работ в надлежащее санитарное и техническое состояние.
Очистка вентиляционных каналов и воздуховодов приточной вентиляции П1, П2 должна быть выполнена в объеме, обеспечивающем их нормальную проходимость и возможность дальнейшей эксплуатации.
3. Ремонт и приведение в исправное состояние принудительной / механической вентиляции
Исполнитель обязан выполнить ремонт существующей принудительной / механической вентиляции объекта с приведением вентиляционного оборудования в исправное и работоспособное состояние.
В рамках данного вида работ Исполнитель обязан выполнить:
1. Осмотр существующего вентиляционного оборудования, относящегося к принудительной / механической вентиляции.
2. Проверку технического состояния вентиляторов, электродвигателей, креплений, воздуховодов, клапанов, электрических соединений, элементов управления и иных составных частей системы.
3. Определение неисправностей, препятствующих нормальной работе принудительной вентиляции.
4. Выполнение ремонтных работ, необходимых для восстановления работоспособности принудительной / механической вентиляции.
5. Подбор, поставку и установку требуемых электродвигателей вентиляционного оборудования.
6. Установку электродвигателей нагнетания / приточного вентиляционного оборудования, необходимых для обеспечения работы принудительной вентиляции.
7. Подключение установленных электродвигателей к существующей системе вентиляции.
8. Проверку правильности подключения, направления вращения, устойчивости работы и фактической работоспособности установленного оборудования.
9. Устранение выявленных неисправностей, влияющих на работу принудительной вентиляции.
10. Проверку работы принудительной / механической вентиляции после завершения ремонтных работ.
Исполнитель обязан предоставить расчет на устанавливаемые электродвигатели принудительной вентиляции, подтверждающий соответствие выбранных электродвигателей параметрам существующей вентиляционной системы.
Расчет должен учитывать технические характеристики системы вентиляции, назначение оборудования, требуемую производительность, условия эксплуатации, параметры электропитания, способ установки и возможность безопасной дальнейшей эксплуатации.
В стоимость и объем оказываемой услуги должна входить установка требуемых электродвигателей согласно предоставленному расчету, включая их поставку, монтаж, подключение и проверку работоспособности в составе существующей системы вентиляции.
4. Требования к выполнению работ
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом Исполнителя с соблюдением требований безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и санитарных требований, действующих на территории Республики Казахстан.
Исполнитель обязан использовать исправное оборудование, инструмент, материалы и комплектующие, соответствующие характеру выполняемых работ и техническим параметрам существующей системы вентиляции.
Устанавливаемые электродвигатели должны соответствовать расчету, фактическим условиям эксплуатации, параметрам существующего вентиляционного оборудования и обеспечивать исправную работу принудительной / механической вентиляции.
Не допускается установка электродвигателей и иного оборудования, не соответствующих расчетным параметрам либо создающих угрозу повреждения существующей системы вентиляции.
5. Требования к результату оказания услуги
По результатам оказания услуги должны быть обеспечены:
1. Очищенные вентиляционные каналы и воздуховоды приточной вентиляции П1, П2.
2. Исправное техническое состояние принудительной / механической вентиляции.
3. Установленные и работоспособные электродвигатели вентиляционного оборудования согласно предоставленному расчету.
4. Работоспособность принудительной / механической вентиляции после выполнения ремонтных работ.
5. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации системы вентиляции объекта.

