ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по индивидуальному пошиву рабочей формы для технического персонала (уборщиков служебных помещений)

1. Наименование работ
       Работы по индивидуальному пошиву комплектов специальной рабочей одежды для технического персонала (уборщиков служебных помещений) с проведением индивидуальных замеров, раскроем, пошивом, примеркой, подгонкой и использованием материалов исполнителя.
2. Назначение рабочей одежды
       Рабочая форма предназначена для ежедневного использования техническим персоналом общежития при выполнении работ по уборке жилых помещений, коридоров, санитарных узлов, лестничных площадок и других помещений общего пользования.
       Одежда должна обеспечивать удобство, свободу движений, практичность, износостойкость и соответствовать условиям ежедневной эксплуатации.
3. Комплектация рабочей формы
       Один комплект рабочей формы должен состоять из двух предметов:
1. Рабочий жилет (верх):
* Женский рабочий жилет без рукавов, свободного или полуприлегающего силуэта.
* Длина — до середины бедра либо по согласованию с заказчиком.
* Передняя застёжка на молнии или пуговицах.
* Наличие не менее двух функциональных накладных карманов.
* Обработанные горловина, проймы и края изделия.
* Усиленные швы в местах повышенной нагрузки.
* Удобный крой, не ограничивающий движения при выполнении уборочных работ.
* Цвет и фасон согласовываются с заказчиком.
2. Рабочие брюки (низ):
* Женские брюки прямого или свободного кроя.
* Пояс на эластичной резинке для удобства эксплуатации.
* Наличие боковых карманов.
* Длина брюк определяется по индивидуальным меркам работника.
* Усиленные швы в местах повышенной нагрузки.
* Удобная посадка, обеспечивающая свободу движений при наклонах, приседаниях и ходьбе.
* Цвет брюк должен сочетаться с верхней частью комплекта.
4. Требования к материалам

       Для изготовления рабочей формы должна использоваться качественная, прочная и износостойкая ткань, предназначенная для пошива профессиональной рабочей одежды.
Основные требования:
* Состав ткани: смесовая ткань (хлопок и полиэстер).
* Рекомендуемая плотность ткани — 180–240 г/м².
* Устойчивость к многократным стиркам.
* Устойчивость окраски к воздействию моющих средств.
* Минимальная усадка после стирки.
* Воздухопроницаемость и комфорт при длительном ношении.
* Устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам.
* Отсутствие резкого химического запаха и дефектов ткани.
Все материалы, включая основную ткань, нитки, молнии, пуговицы, резинки, отделочные материалы и другую необходимую фурнитуру, предоставляются исполнителем за собственный счёт.
5. Индивидуальные замеры
      Исполнитель обязан самостоятельно организовать снятие индивидуальных мерок с каждого работника.
В перечень обязательных замеров входят:
* Обхват груди.
* Обхват талии.
* Обхват бёдер.
* Ширина плеч.
* Длина жилета.
* Длина брюк.
* Длина шагового шва.
* Другие необходимые измерения с учётом индивидуальных особенностей фигуры.
Пошив должен осуществляться индивидуально для каждого работника с учётом снятых мерок.
     Исполнитель обеспечивает выезд специалиста для проведения замеров по месту нахождения заказчика по предварительному согласованию.
6. Требования к выполнению работ
     Исполнитель обязан обеспечить полный комплекс работ:
1. Выезд специалиста для снятия индивидуальных мерок.
2. Консультацию по выбору фасона, ткани и цветового решения.
3. Согласование образца рабочей формы с заказчиком.
4. Предоставление всех необходимых материалов и фурнитуры.
5. Разработку индивидуальных выкроек.
6. Раскрой ткани по индивидуальным размерам.
7. Пошив жилетов и брюк.
8. Обработку всех швов, краёв и деталей изделий.
9. Проведение индивидуальной примерки готовой формы.
10. Корректировку размеров и устранение выявленных недостатков.
11. Окончательную влажно-тепловую обработку изделий.
12. Передачу готовых комплектов заказчику.
Все расходы, связанные с изготовлением, примеркой, подгонкой и доставкой готовой продукции, должны быть включены в общую стоимость работы.
7. Требования к качеству пошива
Готовые изделия должны соответствовать следующим требованиям:
* Ровные, прочные и аккуратно обработанные швы.
* Отсутствие торчащих ниток, пропусков строчек и перекосов ткани.
* Качественная обработка внутренних и наружных швов.
* Надёжное крепление карманов, застёжек и фурнитуры.
* Соответствие готовых изделий индивидуальным размерам работников.
* Отсутствие повреждений, загрязнений и производственного брака.
* Единый стиль и цветовое оформление всех комплектов.
8. Порядок приёмки готовой продукции
Приёмка осуществляется заказчиком после проверки количества, комплектности, качества пошива и соответствия изделий индивидуальным размерам работников.
       В случае выявления несоответствий, дефектов пошива или неправильной посадки исполнитель обязан за собственный счёт произвести необходимые исправления либо заменить изделие.
9. Гарантийные обязательства
       Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ, прочность швов, надёжность фурнитуры и соответствие изделий согласованным требованиям.
      Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 3 месяцев с момента приёмки готовой продукции.
10. Условия выполнения работы
      Место проведения замеров и передачи готовой продукции: общежитие КГП на ПХВ «Павлодарский технологический колледж», г. Павлодар, ул. Целинная, 46/1, Геринга 78
Количество комплектов: 17 шт.
      Срок выполнения работ: по согласованию с заказчиком.
В стоимость работы должны быть включены все расходы исполнителя: стоимость ткани, фурнитуры, расходных материалов, индивидуальные замеры, раскрой, пошив, примерка, подгонка, доставка и передача готовой продукции.
       Дополнительная оплата за материалы, снятие мерок, примерку и исправление недостатков не допускается.
11. Конечный результат

Результатом выполнения работ является передача заказчику готовых комплектов рабочей формы, состоящих из жилета и брюк, изготовленных по индивидуальным размерам работников, соответствующих согласованному образцу и требованиям настоящей технической спецификации
