Техникалық сипаттама: Сыртқы IP-бақылау камерасы

1. Мақсаты және дизайны
Камера түрі: Сыртқы IP камерасы
Форма факторы: оқ немесе күмбез
Орнату: Сыртқы (қасбет, бар)
2. Қоршаған ортадан қорғау
Қорғаныс дәрежесі: IP67 (шаңнан және қатты жаңбырдан/су ағындарынан толық қорғаныс)
Вандализмге төзімділік: IK10 (механикалық соққыға төзімділік)
Жұмыс температурасының диапазоны: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін
Кернеудің кенет ауытқуынан/найзағайдан қорғау: 2–4 кВ-қа дейінгі кернеу ауытқуларынан қорғайтын кіріктірілген жүйе
3. Кескін және оптика
Ажыратымдылығы: 4 МП (2560 × 1440) — анық бөлшектерді (көлік нөмірлерін, адам беттерін) түсіру үшін оңтайлы
Кадр жиілігі: максималды ажыратымдылықта 25/30 кадр/сек
Объектив: 2,8 мм (кең көру бұрышы ~100°) немесе 2,7–13,5 мм (моторизацияланған зум)
Түнгі жарықтандыру: ИҚ (инфрақызыл) жарықтандыру + гибридті режим (нысан анықталған кезде толық түсті кескінге ауысады), әсер ету қашықтығы 30–50 метрге дейін
Аппараттық WDR (120 дБ): Маңызды функция (көлеңкелі аймақтарды жояды және күн сәулесінен немесе көлік фараларынан туындайтын шамадан тыс жарықтықты реттейді)
4. Бейне талдау (ЖИ) және сығу
Сығу кодектері: H.265+ / H.265 / H.264 (сақтау орнын оңтайландыру үшін)
Интеллектуалды функциялар:
Объектілерді жіктеу (жалған дабылдарды — ағаш бұтақтарын, жаңбырды, мысықтарды — сүзіп алып тастау)
Адамдар мен көлік құралдарын анықтау
Сызықты кесіп өтуді / аумаққа рұқсатсыз кіруді анықтау
5. Қуат көзі және интерфейстер
Қуатпен қамту: Желілік кабель (UTP) арқылы PoE (802.3af) + 12 В тұрақты ток (DC) көмегімен резервтік қуаттандыру
Жергілікті жад: Байланыс үзілген жағдайда пайдалануға арналған MicroSD картасына арналған слот (сыйымдылығы 256 ГБ-қа дейін)
Аудио: Кіріктірілген микрофон (жел шуын басу мүмкіндігімен)
Желілік интерфейс: ONVIF хаттамасын қолдайтын RJ-45 (10/100 Мбит/с) порты

6.Жұмыстарды орындау мерзімі

Жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күнді құрайды

Бейнебақылау жүйелерін орнату және оларға қызмет көрсету; 12 айлық кепілдік беріледі

Бейнебақылау камерасы 1 ай (30 күн) бойы, тәулік бойы (24/7 режимінде) бейнежазба жүргізуі тиіс.


Жабдықтар мен материалдар тізімі
1.	6 терабайттық қатты диск
2.	4 мегапиксельді камера (сыртқы қолданысқа арналған)
3.	Кіріктірілген тіреуіш сымы бар FTP кабелі (70 метр)
4.	RJ-45 коннекторлары (4 дана)
5.	Камераны бекітуге арналған кронштейн (құбырға немесе бағанға орнату үшін)
6.	Камераға арналған монтаждық қорап





Техническая спецификация: Уличная IP-камера видеонаблюдения
​
1. Назначение и исполнение
​Тип камеры: Уличная IP-камера 
​Форм-фактор: Цилиндрическая (Bullet) или Купольная (Dome)
​Установка: Наружная (фасад, столбы, периметр)
​2. Защита от внешней среды
​Класс пыле- и влагозащиты: IP67 (полная защита от пыли и сильного дождя/струй воды)
​Вандалозащищенность: IK10 (устойчивость к механическим ударам)
​Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +60 °C
​Защита от грозы/перепадов: Встроенная грозозащита до 2–4 кВ
​3. Изображение и оптика
​Разрешение: 4 Мп (2560 × 1440) — оптимально для четкой детализации (чтение номеров, лиц)
​Частота кадров: 25/30 к/с при максимальном разрешении
​Объектив: 2.8 мм (широкий угол обзора ~100°) или 2.7–13.5 мм (моторизованный зум)
​Ночная подсветка: ИК-подсветка + гибридная (цветная при обнаружении) до 30–50 метров
​Аппаратный WDR (120 дБ): Обязательно (убирает темные тени и засветки от солнца/фар)
​4. Видеоаналитика (AI) и сжатие
​Кодеки сжатия: H.265+ / H.265 / H.264 (для экономии архива)
​Умные функции:
​Классификация объектов (отсекание ложных срабатываний: ветки, дождь, кошки)
​Детекция людей и транспортных средств
​Контроль пересечения линии / вторжения в зону
​5. Питание и интерфейсы
​Питание: PoE (802.3af) по сетевому кабелю (UTP) + резервное DC 12V
​Локальный архив: Слот для MicroSD карты (до 256 ГБ) на случай обрыва связи
​Аудио: Встроенный микрофон (с шумоподавлением от ветра)
​Сетевой интерфейс: RJ-45 (10/100M) с поддерживаемым протоколом ONVIF

6. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания договора.

Камера должен записать видео с камеры видеонаблюдения в течение 1 месяца (30 дней) в режиме 24/7

Услуги по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения гарантией 12 месяцев 
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Состав оборудования и материалов
6 терабайт жесткий диск.
Камера 4 мегапикселя (наружный)
ФТП кабель с тросом 70 метр
RJ-45 коннектор 4 шт
Кронштейн для камеры крепление трубы
Распределительная коробка для камеры


