ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
Бауыржан Момышұлы атындағы 28237 әскери бөлімінің сарбаздар асханасына ағымдағы жөндеу жүргізуге және жабдықтауға арналған жұмыстар

1. Асхана залы
Өлшемдері: 21,35 × 16,60 × 2,80 м.   
Еден ауданы — 354,41 м², төбе ауданы — 354,41 м², қабырғаларды жөндеу және бояу — 213 м² дейін.   
Ескі сәндік элементтер мен шырағдандарды бөлшектеу, қабырғаларды тегістеу және бояу, ауданы кемінде 120 м² ағаш түстес сәндік панельдерді орнату, ауданы 354,41 м² дейінгі қара түсті «Грильято» аспалы төбесін монтаждау қарастырылады.
36 сызықтық (линейный) LED-шырағдандарды, 20 шаршы (квадрат) LED-шырағдандарды, 20 қабырға брасын, кемінде 150 қума метр сәндік жарық диодты таспаны (подсветка) монтаждау, қажетті электр сымдарын кемінде 300 метр қашықтыққа жасырын түрде ауыстыру.
Қаңқасының (металлының) қалыңдығы кемінде 3 мм болатын 25 ас ішу үстелін, 100 орнықты отырғышты, дәмдеуіштерге арналған 25 үстел үсті жиынтығын, өлшемдері 1,18 м х 2,13 м, 2,15 м х 2,24 м, 1,5 м х 2,31 м, 1,57 м х 2,38 м болатын 4 терезеге орама шторларды, сәндік панно мен интерьер элементтерін және диагоналы кемінде 55 дюйм болатын екі дана теледидарды жеткізу мен орнату. Барлық материалдарды Тапсырыс берушімен келісу.Существующее напольное покрытие сохранить, обеспечив его защиту на период ремонта.
Ішкі жарықдиодты жарықтандыруы бар «АС ДӘМДІ БОЛСЫН» сәндік жазуын дайындау және орнату: әріптердің биіктігі 20-25 см, әріптердің қалыңдығы 2-4 см, жазудың ұзындығы кемінде 2,5 метр, сондай-ақ жазудың екі шетінен екі сәндік қазақы ұлттық орнамент қарастырылсын. Өлшемі 1200-1600 мм болатын 4 дана сәндік жасанды өсімдіктер.

2. Қол жуатын аймақ
Өлшемдері: 19,90 × 3,00 × 2,80 м.
Есептік еден ауданы — 59,70 м², төбе ауданы — 59,70 м², қабырғалардың ауданы — 128,24 м².
Зақымдалған әрлеу материалдарын бөлшектеу, қабырғаларды тегістеу және ылғалға төзімді материалдармен әрлеу, су тиетін аймақтарды керамогранитпен қаптау, ауданы 59,70 м² дейінгі қара түсті «Грильято» аспалы төбесін орнату қарастырылады.
Қолжуғыш станциясының техникалық сипаттамасы
1. Материалы: жасанды акрил тасы, ылғалға төзімді, кеуексіз, механикалық зақымдануларға және тұрмыстық жуғыш заттардың әсеріне төзімді.
2. Қолжуғыш орындарының саны: 10 орын.
3. Станцияның ұзындығы: кемінде 2700 мм, саны — 2 дана.
4. Ені: 550–600 мм.
5. Орнату биіктігі: еден деңгейінен 850 мм.
6. Жасанды тастың қалыңдығы: кемінде 12 мм.
7. Қолжуғыш тостағандар: жасанды акрил тасынан жасалған, үстел бетімен жіксіз біріктірілген 10 кіріктірілген тостаған.
8. Су араластырғыштар: 10 дана, вандализмге төзімді, хромдалған жабындысы бар.
9. LED жарықтандырғыштары бар айналар: ылғалға төзімді, ұзындығы кемінде 2700 мм, биіктігі 800 мм, LED жарықтандыру жүйесімен жабдықталған, саны — 2 дана.
10. Қаңқасы: коррозияға қарсы жабындысы бар, күшейтілген металл қаңқа.
11. Сифондар: 10 дана, кәріз жүйесіне қосуға арналған.
12. Сумен жабдықтау: суық және ыстық су құбырларын жасырын тәсілмен толық жүргізу, бекіту және жапқыш арматураларды орнату.
13. Кәріз жүйесі: барлық 10 қолжуғыш тостағанды қолданыстағы су бұру жүйесіне қосу.
14. Герметизациялау: барлық түйісу орындарын ылғалға төзімді санитарлық герметикпен тығыздау.
15. Монтаждау жұмыстары: қолжуғыш станцияларын орнату, сенімді бекіту, сумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне қосу, қосылыстардың герметикалығын және жабдықтардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
16. Қосымша жабдықтар: сұйық сабынға арналған мөлшерлегіштерді (дозаторларды), киім ілуге арналған ілгектерді және қабырғаға бекітілетін сөрелерді жеткізу және орнату.
Қосымша талаптар: барлық материалдар мен жабдықтар жаңа, сапалы, ылғалға төзімді және санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкес болуы тиіс. 
Ескерту: қолжуғыш станцияларының нақты өлшемдері дайындау жұмыстары басталғанға дейін жеткізушінің нысанға барып, нақты өлшеу жүргізуі арқылы анықталуы тиіс.
3. Жөндеудің жалпы есептік көлемдері
· Үй-жайлардың жалпы ауданы — 414,11 м².
· «Грильято» аспалы төбесі — 414,11 м² дейін.
· Асхана залының қабырғаларын жөндеу және бояу — 213 м² дейін.
· Сәндік қабырға панельдері — кемінде 120 м².
· Жуыну аймағы қабырғаларының геометрикалық ауданы — 128,24 м².
· Сызықтық LED-шырағдандар — 36 дана.
· Шаршы LED-шырағдандар — 20 дана.
· Қабырға бралары — 20 дана.
· Сәндік жарықтандыру (подсветка) — кемінде 150 қума м.
· Ас ішу үстелдері — 25 дана, отырғыштар — 100 дана.
· Жуыну аймағының араластырғыштары (смесители) — кемінде 10 дана.
Орындау шарттары: барлық бөлшектеу, әрлеу, электр монтаждау, сантехникалық жөндеу жұмыстарын және жабдықтауды барлық қажетті материалдар мен жабдықтарды жеткізумен, монтаждаумен, қосумен, сынаумен және құрылыс қоқысын шығарумен «кілтпен тапсыру» қағидасы бойынша кешенді түрде орындау.
Соңғы көлемдер мен өлшемдер жұмыстар басталғанға дейін нақты өлшеу нәтижелері бойынша мердігермен нақтыланады.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение текущего ремонта солдатской столовой воинской части 28237 
имени Бауыржана Момышұлы

1. Обеденный зал
Размеры: 21,35 × 16,60 × 2,80 м.
Площадь пола — 354,41 м², потолка — 354,41 м², ремонт и окраска стен — до 213 м².
Предусматриваются демонтаж старых декоративных элементов и светильников, выравнивание и окраска стен, установка декоративных панелей под дерево площадью не менее 120 м², монтаж чёрного подвесного потолка «Грильято» площадью до 354,41 м².
Монтаж 36 линейных LED-светильников, 20 квадратных LED-светильников, 20 настенных бра, декоративной подсветки не менее 150 погонных метров, замена необходимой электропроводки скрытно не менее 300 метров.
Поставка и установка 25 обеденных столов толщина металла (каркаса) не менее 3 мм, 100 стульев 
 устойчивые, 25 комплектов настольных принадлежностей для специи, рулонных штор на 4 окон размером 1,18 м х 2,13 м, 2,15 м х 2,24 м, 1,5 м х 2,31 м, 1,57 м х 2,38 м, декоративных панно и элементов интерьера и две штуки телевизора не менее 55 дюймов. Согласовать с Заказчиком все материалы. 
Существующее напольное покрытие сохранить, обеспечив его защиту на период ремонта.
Изготовить и установить декоративную надпись «АС ДӘМДІ БОЛСЫН» с внутренней светодиодной подсветкой высота букв 20-25 см, толщина букв 2-4 см, длина надписи не менее 2,5 метра, а также два декоративных национальных казахских орнамента по краям надписи.
Декаротивные исскуственные расстения в количестве 4 штук размером 1200-1600 мм. 

2. Умывальная зона
Размеры: 19,90 × 3,00 × 2,80 м.
Расчётная площадь пола — 59,70 м², потолка — 59,70 м², стен — 128,24 м².
Предусматриваются демонтаж повреждённой отделки, выравнивание и влагостойкая отделка стен, облицовка зон попадания воды керамогранитом, монтаж чёрного подвесного потолка «Грильято» площадью до 59,70 м².
Умывальник:
1. Материал: искусственный акриловый камень, влагостойкий, непористый, устойчивый к механическим повреждениям и бытовым моющим средствам.
2. Количество умывальных мест: 10.
3. Длина станции: не менее 2700 мм 2 штуки.
4. Ширина: 550–600 мм.
5. Высота установки: 850 мм от пола.
6. Толщина искусственного камня: не менее 12 мм.
7. Раковины: 10 встроенных чаш из искусственного камня, бесшовное соединение со столешницей.
8. Смесители: 10 шт., антивандальные, с хромированным покрытием.
9. Зеркало LED-светильников и подсветки: влагостойкое, длиной не менее 2700 мм, высотой 800 мм 2 штуки.
10. Каркас: усиленный металлический, с антикоррозийным покрытием.
11. Сифоны: 10 шт., с подключением к канализации.
12. Водоснабжение: полная разводка труб холодной и горячей воды скрытно, установка запорной арматуры.
13. Канализация: подключение всех умывальных чаш к существующей системе водоотведения.
14. Герметизация: влагостойкий санитарный герметик на всех примыканиях.
15. Монтаж: установка, крепление, подключение, проверка герметичности и работоспособности.
16. дозаторов жидкого мыла, крючков и настенных полок.
3. Общие расчётные объёмы ремонта
· Общая площадь помещений — 414,11 м².
· Подвесной потолок «Грильято» — до 414,11 м².
· Ремонт и окраска стен обеденного зала — до 213 м².
· Декоративные стеновые панели — не менее 120 м².
· Геометрическая площадь стен умывальной зоны — 128,24 м².
· Линейные LED-светильники — 36 шт.
· Квадратные LED-светильники — 20 шт.
· Настенные бра — 20 шт.
· Декоративная подсветка — не менее 150 пог. м.
· Обеденные столы — 25 шт., стулья — 100 шт.
· Смесители умывальной зоны — не менее 10 шт.
Условия выполнения: все демонтажные, отделочные, электромонтажные, сантехнические работы и оснащение выполнить комплексно, «под ключ», с поставкой всех необходимых материалов, оборудования, монтажом, подключением, испытаниями и вывозом строительного мусора.
Окончательные объёмы и размеры уточняются подрядчиком по результатам фактических замеров до начала работ.
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