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Техническая спецификация на работы по установке тактильной дорожки и тактильной плиты для людей с особыми потребностими
 (внутри зданий)
Установка указателей тактильные для инвалидов по зрению. Объект: Павлодарская область, город Аксу, сельский округ Қанаш Қамзин, село Қанаш Қамзин ул.Кабылбекова, 15.
Тактильная плитка необходима для организации доступного передвижения людей с нарушением трения в общественных помещениях.   Данный вид указателей «показывает» незрячему человеку направление движения и предупреждает о появлении препятствий на его пути.
Тактильная плитка основной материал Полиуретана внутри здания. Изделие сохраняет прочность и яркий цвет на протяжении всего срока службы. Разрешается эксплуатация при температурах от -15 °С до +50 °С. Тактильная лента желтого цвета надежный ориентир для инвалидов и слабовидящих людей. Она обеспечивает тактильное и визуальное обозначение путей передвижения, препятствий и опасных участков.
Необходимые варианты рельефа поверхности:
- полоса конус (направление движения)-9 штук
- (линия остановки)-3
Установка тактильных лент зданий - 228 м (внутри).
Тактильная пиктограмма «Место для инвалидов и кнопка вызова» -2 штуки.
Звоник для инвалидов -2 штуки
[bookmark: _GoBack]Плитка уличная (бетонной)  полова -5 штук
Плитка уличная релефный (бетонный)-6 штук
Количество и выбор материала на усмотрения заказчика, заказчик имеет право выбора оставлять за собой материал изделия, согласовывается и утверждается с Заказчиком на месте объекта. Габаритный размер тактильной плитки 300мм*300мм, высота 4 мм, уточнение по факту осмотра объекта Тактильная плитка должна соответствовать ГОСТу. Тактильной плитки по ГОСТ стандарту, монтаж плитки входят в общую сумму. Материл согласовать с заказчиком, длина и количество также согласовывается с заказчиком. 
Общее количество тактильной плитки для обозначения поворотов и препятствий согласно по ГОСТ стандарту.
Установка кнопка вызова наружный -1, для туалета-2
Материалы (клей и т.д.) используемые для выполнения работ входят в общую сумму. Клей высококачественный, быстро сохнущие, не ядовитые на запах.
Работы по монтажу Исполнитель обязан выполнить специально подготовленными специалистами.
Установка, транспортировка за счет Исполнителя.
Все мероприятия по доступности должны соответствовать Правил РК СП РК 3,06-101-2012. Участки пола на путях движения перед лестничными маршами, дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупреждающую рифленную и/или контрастно окрашенную поверхность на всю ширину марша, проема. На путях движения лиц, имеющих ограничения по зрению, предусмотреть рельефные тактильные обозначения путей движения, на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м;
Гарантия год.
Все сопутствующие материалы за счет подрядчика, демонтаж и монтаж.






направляющая тактильная лента
Дизайн
однотонное
Цвет
желтый
Основание для покрытия
асфальт, бетон, дерево, металл, щебенка
Толщина, мм
3.2
Длина, мм
25000
Ширина, мм
29 мм
Особенности
нет
Цена указана за
за упаковку
Дополнительная информация
Тактильная направляющая лента с клеевым слоем – изделие, предназначенное для организации безопасной и доступной среды для инвалидов, людей с ослабленным зрением. С ее помощью создаются зоны внимания, которые помогают незрячему человеку ориентироваться

