Техническая спецификация 

Изготовление и установка ролл-штор на 14 окон, по адресу г. Семей, улица Достоевского 265А.

Тип изделия: «День-ночь» в корбе.
Механизм: Цепочный и пружинный.
Тип установки: на стену 
Материал ткани: Полиэстер (100%) с антистатической и пылеотталкивающей пропиткой.
Ширина полотна: 105 см.
Высота полотна:  290 см.
Количество: 9 штук
Управление: ручное 

Тип изделия: Тюлевый Жалюзи.
Механизм: Цепочный и пружинный.
Тип установки: на стену 
Материал ткани: Полиэстер (100%) с антистатической и пылеотталкивающей пропиткой.
Ширина полотна: 250 см.
Высота полотна:  290 см.
Количесто: 2 штуки
 Управление: ручное 

Тип изделия: Вертикальные Жалюзи.
Механизм: Цепочный и пружинный.
Тип установки: на стену 
Материал ткани: Полиэстер (100%) с антистатической и пылеотталкивающей пропиткой.
Ширина полотна: до 180 см.
Высота полотна:  до 390 см.
Количесто: 3 штуки
 Управление: ручное 

Срок выполнения работ: в течении 15 календарных дней после подписания Договора.

Все необходимые крепежные материалы должны быть в комплекте. В комплект входят: цепочный механизм, набор саморезов и дюбелей, кронштейны и втулки. Кронштейн должен быть металлический. Материалы должны соответствовать требуемым стандартам. 
После подписания договора обязательный выезд замерщика для снятия окончательных размеров.
Замер, изготовление, установка, доставка, демонтаж, монтаж, вывоз мусора осуществляется за счет Поставщика. 
Цвет оттенков, ткань, дизайн, качество товара Поставщик должен СТРОГО согласовать с Заказчиком. 
Перед установкой изделия, согласовать товар с заказчиком. Готовое изделие должно быть без повреждений. При обнаружении после приемки изделия повреждений, Заказчик оставляет за собой право потребовать замену изделия. Без согласования работа и изделие приниматься не будет. 
Поставщик должен предоставить гарантию не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. В случае обнаружения дефекта в гарантийный период, устранение дефекта осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (пять) рабочих дней.


