ПВХ есік блогын жасау және орнату жұмыстары өлшемі 2,05*1,45 м жоғарғы бөлігі – бір камералы екі қабатты терезе, төменгі бөлігі – соқыр ПВХ панелі, есік тұтқасы, топсалары, құлпы және қажетті жабдықтары бар есік. Саңылаулардың соңғы өлшемдерін нақты өлшеу бойынша нақтылау үшін мектепке баруды ұмытпаңыз. Жалпы талаптар пвх профилі түсі ақ екі қабатты терезе бір камералы, өлшемдері көрсетілген W * в жұмысты орындамас бұрын техникалық сипаттамаларды Тапсырыс берушімен келісу қажет к. т +7 708 531 7798 Әміржан Қуанышұлы . жұмыстар кестеде көрсетілген мектептер тізіміне сәйкес әр мектепке дейін тауарды жеткізуге, түсіруге байланысты барлық шығыстарды қамтуы және ұлттық және мемлекетаралық стандарттарға сәйкестік сертификаттары мен олардың сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын өзге де құжаттары болуы тиіс. Өнім жаңа болуы керек.
[bookmark: _GoBack]работы по изготовлению и установке дверного блока ПВХ  размер 2,05*1,45 м верхняя часть – однокамерный стеклопакет, нижняя часть – глухая ПВХ панель, дверь с дверной ручкой, петлями, замок и необходимую фурнитуру. Окончательные размеры проемов уточнить по фактическому замеру обязательно выезд в школу для контрольного замера. Общие требования профиль ПВХ цвет белый стеклопакет однокамерный, размеры указаны Ш*В Перед выполнением работ необходимо согласование технических характеристик с Заказчиком к.т +7 708 531 7798 Амиржан Куанышевич . работы должна включить все расходы связанные с доставкой, разгрузкой товара до каждой школы согласно списка школ указанных в таблице  и иметь соответствующие сертификаты соответствия национальным и межгосударственным стандартов и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Товар должен быть новым. 
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