Техническая спецификация на обслуживание ЛЭП -10/04 кВ и электрооборудования 10/04 кВ



1. Наличие квалифицированного персонала (оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного), специально подготовленного и обученного для работы в сетях 10-0,4кВ, имеющего квалификационные удостоверения с проверкой знаний по ТБ в электроустановках, ПТЭ РК, ППБ РК, а также персонал обученный правилам ТБ при работе с ГПМ в электроустановках.
2. Наличие специализированной техники для производства работ в электроустановках, а именно:
· бригадный автомобиль (укомплектованный такелажем для работы в электроустановках )
· АГП (с условием наличия ЧТО, ПТО)
· Ямобур
-   Автокран (с условием наличия ЧТО, ПТО)
-   Трактор К-701 (для расчистки трасс ВЛ)
-   Трактор (экскаватор) МТЗ, ЮМЗ
· Установка горизонтально-направленного бурения
3. Наличие укомплектованного такелажа, средств защиты для работ в электроустановках до 1000В и свыше 1000В, испытанные в специализированных испытательных лабораториях.
4. Наличие места постоянного базирования спец. техники, теплые боксы.
5. Наличие диспетчерского центра для оперативного управления электросетями и подстанциями 0,4-ЮкВ.
6. Наличие оперативно-выездной бригады, с временем реагирования не более 2 часа.
7. Наличие персонала допущенного к производству работ в электроустановках энергопередающих  организаций  Узункольского района.
8. Наличие установленных взаимоотношений с ОДС энергопередающих  организаций  Узункольского района.
9.  Наличие- персонала специально обученного для работы с системами учета                            электрической   энергии АСКУЭ.
    10.Наличие электроизмерительных приборов с обязательной поверкой в АО «Национальный центр  Экспертизы и Сертификации».
11. Наличие запаса материалов (за счет Поставщика), в количестве достаточном для оперативного устранения аварийных ситуаций:
Для ВЛ-0,4-10кВ:
-Провод голый марки АС
-Изоляторы штыревые ШС-10
-Изоляторы подвесные ПС-70
· Изоляторы ТФ-20
-Траверсы разных типоразмеров для ВЛ-0,4-10KS>
· Провод СИП-0,4кВ сечением от 16 мм.кв, до 70 мм.кв.
· Линейная арматура для СИГ1-0,4кВ
· Фонари 50-100 квт 
· Все приборы учеты электроэнергии
· Фотореле 



ЭБЖ -10/04 кВ және 10/04 кВ электр жабдықтарына қызмет
 көрсетуге техникалық ерекшелік

1. 10-0, 4 кВ желілерінде жұмыс істеу үшін арнайы дайындалған және оқытылған, электр қондырғыларында, ҚР ПТЭ,ҚР ППБ-да ТБ бойынша білімін тексерумен біліктілік куәліктері бар білікті персоналдың (жедел, жедел-жөндеу, жөндеу), сондай-ақ электр қондырғыларында ТПМ-мен жұмыс істеу кезінде ТБ қағидаларына оқытылған персоналдың болуы.
2.Электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге арналған мамандандырылған техниканың болуы, атап айтқанда:
- бригадалық автомобиль (электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған такелажбен жабдықталған 
- АГП (не, ТҚҰ болу шартымен)
 - Ямобур - Автокран (не, ТҚҚ болу шартымен)
 - К-701 тракторы (ӘЖ трассаларын тазарту үшін)
 - Трактор (экскаватор) МТЗ, ЮМЗ
 - Көлденең бағытталған бұрғылауды орнату
3.Мамандандырылған сынақ зертханаларында сыналған 1000В дейін және 1000В жоғары электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған жиынтықталған Такелаждың, қорғау құралдарының болуы.
4.Арнайы тұрақты орналасу орнының болуы. техника, жылы қораптар.
5. 0,4-Оқв электр желілері мен қосалқы станцияларын жедел басқаруға арналған диспетчерлік орталықтың болуы.
6. Әрекет ету уақыты екі сағаттан аспайтын жедел-көшпелі бригаданың болуы.
7. Ұзынкөл ауданының энергия беруші ұйымдарының электр қондырғыларында жұмыс жүргізуге рұқсат етілген персоналдың болуы.
8. Ұзынкөл ауданының энергия беруші ұйымдарының ҚБШ-мен белгіленген өзара қарым-қатынастарының болуы.
9. АСКУЭ электр энергиясын есепке алу жүйелерімен жұмыс істеу үшін арнайы оқытылған персоналдың болуы.
10. «Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы» АҚ-да міндетті тексерумен электр өлшеу аспаптарының болуы.
11. Авариялық жағдайларды жедел жою үшін жеткілікті мөлшерде материалдардың қорының болуы (Өнім берушінің есебінен):

ӘЖ үшін-0,4-10кВ:
- Сым жалаңаш маркалы АС 
-ШС-10 түйреуіш изоляторлары 
-ПС-70 аспалы изоляторлары 
-ТФ-20 изоляторлары 
- ӘЖ үшін әртүрлі өлшемдегі траверстер-0,4-10KS>
 -Қимасы 16 мм-ден 0,4 кВ сым. кв, 70 мм-ге дейін. кв.
 -СИГ1-0,4 кВ үшін желілік арматура
· Фонари 50-100 квт 
· [bookmark: _GoBack]Электроэнергияның өлшем құрылғылардың болуы
· Фотореле 

