Изготовление, поставка и монтаж алюминиевых перегородок с матовым стеклом, гипсокартонных перегородок со звукоизоляцией и полок
1. Общие сведения: Наименование закупки: Работы по изготовлению, поставке и монтажу внутренних перегородок и встроенных полок. 
Цель закупки: Создание внутренних функциональных зон помещения с обеспечением устойчивости конструкций, безопасной эксплуатации, звукоизоляции и надлежащего качества отделки. Подрядчик должен выполнить комплекс работ, включающий замеры, изготовление конструкций, доставку материалов, монтаж, установку фурнитуры, регулировку дверей, отделку мест примыкания и уборку после завершения работ.
Все материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без повреждений и дефектов.
2. Алюминиевые перегородки с матовым стеклом и дверями Количество: 4 комплекта.Размер одного комплекта:Длина: 6 000 мм.Высота: 2 200 мм. Ориентировочная площадь одного комплекта: 13,2 м². Общая ориентировочная площадь: 52,8 м². Количество дверей: 4 шт., по одной двери в каждой перегородке. Окончательные размеры конструкций и дверных проёмов подрядчик обязан уточнить путём контрольного замера на объекте до начала изготовления.
2.1. Требования к алюминиевой профильной системе
Перегородки должны изготавливаться из алюминиевого профиля промышленного изготовления, предназначенного для устройства внутренних стационарных перегородок. Профиль должен обладать достаточной жёсткостью для обеспечения устойчивости конструкции при штатной эксплуатации. Соединительные элементы должны обеспечивать надёжное сопряжение вертикальных и горизонтальных профилей. Поверхность профиля должна иметь равномерное заводское покрытие без царапин, сколов, трещин и следов коррозии. Цвет и тип покрытия алюминиевого профиля согласовываются с заказчиком до изготовления. Крепление к полу, стенам и потолку должно выполняться с использованием подходящих для соответствующего основания крепёжных элементов. В местах примыкания необходимо предусмотреть уплотнительные прокладки, исключающие дребезжание и повреждение соприкасающихся поверхностей. Конструкция не должна иметь острых кромок, выступающих крепёжных элементов и опасных зазоров. Все стыки должны быть выполнены аккуратно, без видимых деформаций и перекосов. Конструкция должна соответствовать условиям эксплуатации внутри помещения.
2.2. Требования к матовому стеклу
Заполнение перегородок выполнить матовым закалённым стеклом. Стекло должно предназначаться для применения в стационарных внутренних перегородках. Толщина стекла определяется выбранной профильной системой и расчётными требованиями изготовителя; рекомендуемый исходный вариант для проработки — 8 мм. Матовая поверхность должна обеспечивать визуальную приватность и равномерное рассеивание света. Стекло должно иметь однородную поверхность без трещин, сколов, царапин и иных повреждений. Кромки должны быть обработаны способом, предусмотренным технологией изготовления закалённого стекла. Размеры стеклянных элементов должны соответствовать проектным размерам профильной системы. Установка стекла должна производиться с применением совместимых уплотнителей и предусмотренных изготовителем крепёжных элементов. Не допускается непосредственный контакт кромок стекла с металлическими деталями без предусмотренных системой прокладок. После установки стекло не должно иметь люфта, дребезжания и видимых перекосов. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие характеристики и безопасность применяемого стекла, в случаях, предусмотренных законодательством.
2.3. Требования к дверям
В каждую из четырёх алюминиевых перегородок необходимо встроить по одной двери. Общее количество дверей: 4 шт. Каждая дверь должна включать: дверную алюминиевую раму; дверное полотно с матовым закалённым стеклом; комплект петель, совместимых с выбранной профильной системой; дверную ручку; замок или фиксатор; уплотнительные элементы; необходимые соединительные и крепёжные детали. Двери должны обеспечивать плавное открывание и закрывание без заеданий, самопроизвольного движения и задевания неподвижных элементов. Необходимо предусмотреть регулировку дверного полотна после монтажа. Тип открывания, направление открывания, ширина дверного проёма и наличие порога согласовываются с заказчиком до начала изготовления. Дверные конструкции должны быть рассчитаны на предполагаемую эксплуатационную нагрузку.
2.4. Монтаж алюминиевых перегородок
В стоимость должны входить: Контрольные замеры. Подготовка схемы расположения конструкций. Изготовление профильных рам. Подготовка и установка стеклянных элементов. Доставка готовых конструкций. Разметка мест установки. Монтаж и крепление алюминиевого каркаса. Установка стеклянных заполнений. Монтаж четырёх дверей. Установка всей предусмотренной фурнитуры. Регулировка дверей. Герметизация предусмотренных проектом примыканий. Удаление защитной упаковки и строительного мусора. Проверка качества и передача готовых конструкций заказчику.
3. Гипсокартонные перегородки со звукоизоляцией
Количество: 3 шт. Размер одной перегородки: Ширина: 2 300 мм. Высота: 1 900 мм. Площадь одной перегородки: 4,37 м². Общая площадь перегородок: 13,11 м².
3.1. Устройство металлического каркаса
Каркас выполнить из оцинкованного металлического профиля, предназначенного для гипсокартонных перегородок. Тип и размеры профиля должны соответствовать высоте перегородок, конструкции обшивки и предполагаемой нагрузке. Направляющие и стоечные элементы должны быть установлены с соблюдением требований изготовителя системы. В местах примыкания каркаса к полу, стенам и другим конструкциям предусмотреть уплотнительную ленту. В местах установки полок выполнить усиление каркаса закладными элементами. Каркас должен быть устойчивым, без перекосов и незакреплённых элементов. До начала обшивки необходимо проверить правильность установки каркаса и закладных элементов.
3.2. Обшивка гипсокартоном
Обшивку выполнить гипсокартонными листами с обеих сторон каркаса. Толщина и тип листов должны соответствовать выбранной системе перегородок и условиям эксплуатации помещения. Листы закрепить саморезами, предназначенными для гипсокартонных конструкций. Стыки листов расположить и закрепить в соответствии с технологическими требованиями изготовителя. Не допускать повреждения картона, разрушения кромок и чрезмерного заглубления головок крепёжных элементов. Швы обработать соответствующей шпаклёвочной смесью с применением армирующей ленты, если это предусмотрено выбранной системой. Поверхность подготовить под последующую отделку. Если окраска или декоративная отделка не предусмотрена сметой, финишное покрытие в стоимость не включать.
3.3. Звукоизоляция
Внутреннее пространство перегородок заполнить акустическими минераловатными плитами, предназначенными для звукоизоляции внутренних конструкций. Толщина звукоизоляционного слоя должна соответствовать ширине каркаса. Материал должен устанавливаться сплошным слоем без пропусков и незаполненных участков. Не допускается чрезмерное сжатие звукоизоляционного материала, ухудшающее качество заполнения. В местах примыкания конструкции к полу, стенам и другим элементам необходимо предусмотреть меры по снижению передачи звука через стыки. Отверстия и технологические зазоры должны быть обработаны подходящими герметизирующими материалами. Розетки и другие инженерные элементы, если они предусматриваются проектом, не должны создавать неоправданных акустических мостиков. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности для данного объекта. Фактический уровень звукоизоляции зависит от всей конструкции, включая обшивку, стыки и примыкания; конкретный нормативный показатель устанавливается проектом, если он необходим заказчику.
3.4. Приёмка гипсокартонных перегородок
Приёмка выполняется после проверки: геометрии и устойчивости каркаса; качества обшивки с обеих сторон; наличия звукоизоляционного заполнения; усиления мест крепления полок; качества заделки стыков; отсутствия видимых повреждений и дефектов. До закрытия второй стороны каркаса заказчик вправе проверить наличие и правильность установки звукоизоляционного материала.  
3.5. Отделка гипсокартонных перегородок с двух сторон
Количество: 3 шт. Размер одной перегородки: 2,3 × 1,9 м. Общая площадь отделки с двух сторон: 26,22 м².
1. Подготовка поверхности Проверить качество монтажа гипсокартонных листов. Очистить поверхности от пыли и загрязнений. Подготовить стыки листов и места крепления саморезов к последующей обработке.
2. Заделка стыков Выполнить заделку всех стыков гипсокартонных листов специальной шпаклёвочной смесью. Армировать стыки специальной сетчатой лентой, предназначенной для гипсокартонных конструкций. Заделать углубления от саморезов и другие монтажные дефекты. Обеспечить прочное соединение стыков без трещин и отслоений.
3. Шпаклёвочные работы
Выполнить шпаклевание стыков и мест крепления саморезов. Произвести сплошное шпаклевание поверхностей с обеих сторон перегородок. При необходимости нанести дополнительные выравнивающие слои. Обеспечить ровную поверхность без наплывов, трещин и видимых неровностей.
4. Шлифовка поверхностей
После полного высыхания шпаклёвочного слоя выполнить шлифовку поверхностей. Устранить неровности, следы инструмента и переходы между слоями шпаклёвки. Удалить образовавшуюся пыль перед грунтованием и окрашиванием. Обеспечить равномерную подготовку поверхности под покраску.
5. Грунтование
Нанести грунтовку, предназначенную для гипсокартона и совместимую с применяемой краской. Обеспечить равномерное покрытие обеих сторон перегородок. Перед окрашиванием выдержать время высыхания согласно инструкции производителя.

6. Покраска
Выполнить окрашивание обеих сторон перегородок белой водоэмульсионной краской для внутренних помещений. Нанести не менее двух слоёв либо необходимое количество слоёв для получения равномерного покрытия. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего. Готовая поверхность должна иметь равномерный белый цвет без пятен, потёков, пропусков и отслаивания.
7. Материалы и комплектность
В стоимость включить: сетчатую армирующую ленту; шпаклёвочную смесь;
грунтовку; белую водоэмульсионную краску; абразивные материалы для шлифовки; необходимые расходные материалы; доставку и выполнение всех работ.
8. Требования к качеству и приёмке
Работы выполняются с обеих сторон всех трёх перегородок. Поверхности должны быть ровными, стыки — заделанными и армированными, а покрытие — однородным и без видимых дефектов. Приёмка проводится после полного высыхания краски и проверки качества отделки заказчиком
4. Изготовление и установка полок
Количество: 6 шт. Распределение: по 2 полки на каждую гипсокартонную перегородку. Глубина одной полки: 500 мм. Длина полок и материал изготовления должны быть определены до начала изготовления.
4.1. Конструктивные требования
Полки должны быть изготовлены по согласованным размерам. Материал должен быть пригоден для предполагаемых условий эксплуатации. Поверхности должны быть ровными, без сколов, трещин и иных дефектов. Кромки полок должны быть обработаны. Крепление должно обеспечивать устойчивость конструкции при предусмотренной эксплуатационной нагрузке. Крепёжные элементы не должны повреждать гипсокартонную обшивку. Нагрузка от полок должна передаваться на предусмотренные закладные элементы или усиленный каркас, а не только на листы гипсокартона. После установки необходимо проверить горизонтальность, жёсткость и надёжность крепления каждой полки.
4.2. Комплектность В стоимость включить: материал полок; обработку кромок; закладные элементы; крепёж; доставку; изготовление; монтаж; проверку устойчивости.
5. Требования к материалам и документам
Применяемые материалы должны соответствовать назначению конструкций и требованиям законодательства Республики Казахстан. По запросу заказчика и в предусмотренных законодательством случаях подрядчик предоставляет документы, подтверждающие происхождение и характеристики материалов, а также документы о соответствии продукции обязательным требованиям. Материалы с повреждениями, производственными дефектами или несоответствующими характеристиками применению не подлежат. Замена согласованных материалов допускается только по согласованию с заказчиком и при условии сохранения требуемых характеристик.
6. Требования к организации работ
До начала работ подрядчик согласовывает с заказчиком расположение перегородок и дверей. Перед изготовлением алюминиевых конструкций выполняются контрольные замеры. До обшивки гипсокартонных перегородок заказчику должна быть предоставлена возможность проверить каркас, закладные элементы и звукоизоляцию. Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда и безопасности. При монтаже необходимо защитить существующие полы, стены, двери и оборудование от повреждений. Все выявленные по вине подрядчика дефекты подлежат устранению за его счёт. После завершения работ подрядчик удаляет упаковку и строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ.
7. Порядок сдачи и приёмки
Результат работ передаётся заказчику после завершения монтажа и проверки качества. Приёмка предусматривает: проверку количества и размеров перегородок; визуальный осмотр алюминиевых профилей и стекла; проверку устойчивости конструкций; проверку работы всех четырёх дверей; проверку комплектности фурнитуры; проверку гипсокартонной обшивки; подтверждение наличия звукоизоляции; проверку крепления шести полок; устранение выявленных недостатков; уборку рабочего места. Работы считаются завершёнными после устранения замечаний и подписания документов о приёмке в установленном порядке.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается договором и должен соответствовать применимым требованиям законодательства Республики Казахстан. В течение гарантийного срока подрядчик устраняет дефекты, возникшие по его вине, в порядке и сроки, предусмотренные договором.
Гарантийные обязательства не освобождают подрядчика от обязанности обеспечить надлежащее качество материалов, монтажа и комплектности конструкций.
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