Приложение 2
Техническая спецификация
Оборудование из  оцинкованной стали ЗОНТЫ БЕЗ ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ НАД МОЕЧНЫМИ ВАННАМИ
Работы по изготовлению и установке вытяжки над мойкой ГККП «Ясли-сад «Бөбек» отдела образования Чингирлауского района управления образования акимата ЗКО

Вытяжка для улавливания водяного пара, который образуется при активном использовании мокрых зон. Зонт над мойкой предназначен для защиты потолка и стен помещения от водяных осадков.
Вытяжки над мойкой на заказ из оцинкованной стали. Размер мойки -2,40метр (с прилегающими трубами, мотором с установкой). Мотор в зависимости от размера вытяжки. Замер, монтаж  и установка входят в сумму работы.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА МЕСТНОСТЬ необходимо сделать замеры, материалы согласовать с Заказчиком. 
[bookmark: _GoBack]Все расходы по материалам ,запчасти и монтажу, подключению  за счет поставщика.А так же поставщик обязан при окончательной работы здать с подключением в электричества вытяжки.  И здать работу полностью подключенным с электричеством
Срок гарантии 12 месяцев
Место оказания услуг – Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Шынгырлау Утемисова 7

