1. Наименование и общие характеристики работ
· Наименование работ: Изготовление (печать) и поставка баннера.
· Назначение: Оформление  территории детского сада ( тематический  стенд).
· Размер готового изделия: 1970 мм × 2440 мм (или 2440 мм × 1970 мм, в зависимости от ориентации макета).

2. Технические требования к материалам и печати
Для использования в детских учреждениях критически важно качество сырья. Баннер не должен выделять токсичных веществ и резких химических запахов.
· Материал основы: Баннерная ткань Frontlit (литая или ламинированная).
· Плотность материала: Не менее 440–510 г/м² (обеспечивает прочность на разрыв и ровную натяжку).
· Тип печати: Интерьерная широкоформатная печать.
· Разрешение печати: Не менее 720–1440 dpi (для четкости мелких деталей и текста).
· Тип чернил: Экосольвентные, латексные или УФ-чернила. Обязательно наличие сертификата безопасности для использования внутри детских дошкольных учреждений.

3. Требования к послепечатной обработке (финишинг)
· Проклейка краев: По всему периметру баннера делается подгиб и проварка (или проклейка) края шириной 2–3 см для усиления прочности.
· Установка люверсов: Металлические кольца диаметром 10–12 мм. Шаг установки — каждые 30–40 см по всему периметру (или только по углам/верхнему краю согласно техническому заданию).
· Ветровые карманы (при необходимости): Если баннер вешается на улице, снизу и сверху делаются карманы под утяжелители или трубы.

4. Требования к макету (для Исполнителя)
· Формат файлов: TIFF (без слоев, сжатие LZW), PDF или CDR (в кривых).
· Цветовая модель: CMYK (для точной цветопередачи при печати).
· Масштаб: 1:1 к реальному размеру (197x244 см).

5. Сроки и условия поставки
· Срок изготовления: В течение 3–5 рабочих дней с момента утверждения эскиза (макета).
· Упаковка: Поставка осуществляется в свернутом в рулон виде (лицевой стороной внутрь) во избежание заломов и повреждения красочного слоя. Складывать баннер «конвертом» запрещено.

