Работы, по обслуживанию пожарной сигнализации.
Техническое обслуживание систем осуществляется 
ежемесячно (ежеквартально, ежегодно)

       Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

1. Предмет закупки.  Исполнитель обязан обеспечить техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной на базе оборудования «Рубеж R3», с целью поддержания оборудования в исправном и работоспособном состоянии. 

2. Место оказания услуг: город Алматы, район Турксибский, улица Дегдар 33/3. 

3. Срок оказания услуг. С даты подписания договора по 31 декабря текущего года. Техническое обслуживание осуществляется ежемесячно по утверждённому графику, а также по заявкам Заказчика при возникновении неисправностей. 

4. Состав обслуживаемого оборудования. Исполнитель обеспечивает техническое обслуживание следующего оборудования:
	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп.2
	шт.
	1

	2
	Приборы приемно-контрольные R3-Рубеж-2ОП
	шт.
	10

	3
	Пульты дистанционного управления
	шт.
	2

	4
	Блоки индикации и управления
	шт.
	4

	5
	Адресные дымовые пожарные извещатели
	шт.
	1 064

	6
	Адресные ручные пожарные извещатели
	шт.
	67

	7
	Изоляторы короткого замыкания
	шт.
	88

	8
	Базовые изоляторы шлейфа
	шт.
	316

	9
	Адресные комбинированные оповещатели
	шт.
	60

	10
	Резервированные источники электропитания
	шт.
	19

	11
	Адресные релейные модули
	шт.
	37

	12
	Программатор адресных устройств
	шт.
	1

	13
	Боксы резервного питания
	шт.
	3

	14
	Аккумуляторные батареи
	шт.
	50

	15
	Модули автоматики дымоудаления
	шт.
	57

	16
	Устройства дистанционного пуска
	шт.
	54

	17
	Адресные метки
	шт.
	15

	18
	Посты управления дымоудалением
	шт.
	57

	
	Итого
	
	1 905


Общее количество обслуживаемых устройств – около 1 905 единиц. 

5. Перечень выполняемых работ.  Исполнитель обязан выполнять: 
* внешний осмотр оборудования; 
* проверку исправности центральных приборов; 
* проверку работоспособности адресных линий связи; 
* проверку работоспособности всех пожарных извещателей; 
* очистку дымовых извещателей от загрязнений; 
* проверку ручных извещателей; 
* проверку модулей управления и исполнительных устройств; 
* проверку системы оповещения; 
* проверку модулей дымоудаления; 
* проверку устройств дистанционного пуска; 
* проверку резервированных источников питания; 
* проверку емкости и состояния аккумуляторных батарей; 
* контроль параметров электропитания; 
* проверку передачи сигналов «Пожар», «Неисправность», «Пуск»; 
* тестирование алгоритмов управления инженерными системами; 
*восстановление работоспособности оборудования после устранения неисправностей; 
* ведение журнала технического обслуживания; 
* оформление актов выполненных работ. 

6. Периодичность обслуживания. 
* ежемесячное техническое обслуживание; 
* ежеквартальная комплексная проверка работоспособности системы; 
* полугодовые профилактические работы; 
* ежегодные комплексные испытания всех функций системы. 
При возникновении неисправностей Исполнитель обязан приступить к их устранению по заявке Заказчика. 

7. Требования к качеству услуг.  

	После проведения технического обслуживания оборудование должно полностью соответствовать эксплуатационным требованиям и обеспечивать выполнение всех предусмотренных проектом функций. Исполнитель несёт ответственность за качество выполненных работ и обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по его вине. 
Материалы, запасные части и комплектующие, необходимые для восстановления работоспособности систем, в том числе для замены вышедших из строя или выработавших свой ресурс элементов (извещателей, модулей, источников питания, аккумуляторных батарей и др.), приобретаются за счёт Заказчика, за исключением случаев выхода оборудования из строя по вине Исполнителя. Перечень необходимых материалов определяется ведомостью выявленных неисправностей, составляемой Исполнителем.

8. Документы, предоставляемые по результатам оказания услуг
После каждого технического обслуживания.
Исполнитель предоставляет: 
* акт выполненных работ; 
* перечень выполненных операций; 
* ведомость выявленных неисправностей (при наличии); 
* рекомендации по устранению выявленных дефектов;
* запись в журнале технического обслуживания.










Өрт дабылына қызмет көрсету бойынша жұмыстар.
Жүйелерге техникалық қызмет көрсету ай сайын (тоқсан сайын, жыл сайын) жүзеге асырылады Автоматты өрт дабылына, өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды хабарлау және басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер. 
1. Сатып алу заты. Орындаушы жабдықты жарамды және жұмысқа жарамды күйде ұстау мақсатында "Рубеж R3" жабдығының базасында орнатылған өрт кезінде адамдарды эвакуациялау кезінде автоматты өрт дабылына (АПС), құлақтандыру және басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті. 
2. Қызмет көрсету орны: Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Дегдар көшесі 33/3. 
3. Қызмет көрсету мерзімі. Шартқа қол қойылған күннен бастап ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін. Техникалық қызмет көрсету ай сайын бекітілген кесте бойынша, сондай-ақ ақаулар туындаған кезде Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша жүзеге асырылады. 
4. Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрамы. 
Орындаушы келесі жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді:
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлш. бірл.
	Саны

	1
	«Рубеж» ЦПИУ орталық индикация және басқару аспабы, 2-орындау
	дана
	1

	2
	R3-Рубеж-2ОП қабылдау-бақылау аспаптары
	дана
	10

	3
	Қашықтан басқару пульттері
	дана
	2

	4
	Индикация және басқару блоктары
	дана
	4

	5
	Адрестік түтін өрт хабарлағыштары
	дана
	1 064

	6
	Адрестік қол өрт хабарлағыштары
	дана
	67

	7
	Қысқа тұйықталу оқшаулағыштары
	дана
	88

	8
	Шлейфтің базалық оқшаулағыштары
	дана
	316

	9
	Адрестік құрамдастырылған хабарландырғыштар
	дана
	60

	10
	Резервтелген электрмен қоректендіру көздері
	дана
	19

	11
	Адрестік релелік модульдер
	дана
	37

	12
	Адрестік құрылғыларды бағдарламалағыш
	дана
	1

	13
	Резервтік қоректендіру боксы
	дана
	3

	14
	Аккумуляторлық батареялар
	дана
	50

	15
	Түтінді жою автоматикасының модульдері
	дана
	57

	16
	Қашықтан іске қосу құрылғылары
	дана
	54

	17
	Адрестік белгілер
	дана
	15

	18
	Түтінді жоюды басқару бекеттері
	дана
	57

	
	Барлығы
	
	1 905


Қызмет көрсетілетін құрылғылардың жалпы саны шамамен 1 905 бірлікті құрайды. 
5. Орындалатын жұмыстардың тізбесі
Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
· жабдыққа сыртқы тексеру жүргізу;
· орталық аспаптардың жарамдылығын тексеру;
· адрестік байланыс желілерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· барлық өрт хабарлағыштарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· түтіндік хабарлағыштарды ластанудан тазалау;
· қолмен іске қосылатын хабарлағыштарды тексеру;
· басқару модульдері мен атқарушы құрылғыларды тексеру;
· хабарлау жүйесін тексеру;
· түтін жою модульдерін тексеру;
· қашықтан іске қосу құрылғыларын тексеру;
· резервтік қоректендіру көздерін тексеру;
· аккумуляторлық батареялардың сыйымдылығы мен техникалық жай-күйін тексеру;
· электрмен қоректендіру параметрлерін бақылау;
· «Өрт», «Ақау», «Іске қосу» сигналдарының берілуін тексеру;
· инженерлік жүйелерді басқару алгоритмдерін тестілеу;
· ақаулар жойылғаннан кейін жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру;
· техникалық қызмет көрсету журналын жүргізу;
· орындалған жұмыстар актілерін ресімдеу.
6. Техникалық қызмет көрсетудің кезеңділігі
· ай сайынғы техникалық қызмет көрсету;
· тоқсан сайын жүйенің жұмысқа қабілеттілігін кешенді тексеру;
· жарты жылда бір рет профилактикалық жұмыстар жүргізу;
· жыл сайын жүйенің барлық функцияларына кешенді сынақ жүргізу.
Ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша оларды жоюға кірісуге міндетті.
7. Қызметтердің сапасына қойылатын талаптар
Техникалық қызмет көрсету жүргізілгеннен кейін жабдық пайдалану талаптарына толық сәйкес келуге және жобада көзделген барлық функциялардың орындалуын қамтамасыз етуге тиіс.
Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына жауапты болады және өз кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді өтеусіз жоюға міндетті.
Жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін, оның ішінде істен шыққан немесе пайдалану ресурсы аяқталған элементтерді (хабарлағыштарды, модульдерді, қоректендіру көздерін, аккумуляторлық батареяларды және т.б.) ауыстыру үшін қажетті материалдар, қосалқы бөлшектер мен жинақтаушы бұйымдар Тапсырыс берушінің есебінен сатып алынады, бұған жабдықтың Орындаушының кінәсінен істен шығу жағдайлары кірмейді.
Қажетті материалдардың тізбесі Орындаушы жасайтын анықталған ақаулар ведомосі негізінде айқындалады.
8. Қызметтерді көрсету нәтижелері бойынша ұсынылатын құжаттар
Әрбір техникалық қызмет көрсетуден кейін Орындаушы келесі құжаттарды ұсынады:
· орындалған жұмыстар актісі;
· орындалған операциялардың тізбесі;
· анықталған ақаулар ведомосі (бар болған жағдайда);
· анықталған ақауларды жою бойынша ұсынымдар;
· техникалық қызмет көрсету журналына тиісті жазба.








