Техническая спецификация на проведения
«Огнезащитной обработки деревянных конструкций »

	Общие требования


	· Предлагаемое средство для огнезащитной обработки деревянных конструкций (беседки детские уличные, песочницы, карусели и другие деревянные конструкции), согласно характеристики технической спецификации.

· После заключения договора Поставщик должен разработать план-график работ (проведения работ) и согласовать с Заказчиком в течении 15 календарных дней. 

· Оказание услуг по огнезащитной обработке деревеннях конструкций зданий включает в себя следующие работы:
-очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи;

- проведение огнезащитных работ (средства огнезащиты должны быть нанесены ровным слоем, без пропусков и наплывов, с тащельной обработкой мест соединения отдельных деталей)

- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям и быть согласованы с Заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия.
- работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСтам и ТУ, быть сертифицированы. Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов,  своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на  их на поверхность огнезащитного покрытия.Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса.
· Огнезащитная обработка деревянных конструкций.
· Исполнитель обязан выполнять работы в сроки и с надлежащим качеством, соблюдать правила санитарных норм.

· Сдавать работы заказчику после их выполнения, согласно акта выполненных работ, счет-фактуры. По факту проведенной работы (услуги) Поставщик должен подписать совместно с представителями Заказчика Акт ввода в эксплуатацию 

	Срок гарантии
	Срок гарантии на проведенные работы (услуги) два года со дня подписания акта ввода в эксплуатацию.
На используемые огнебиозащитные составы  предоставление оригиналов: сертификата  соответствия пожарной безопасности, санитарно- эпидемиологическое заключение, паспорта качества на пропиточный огнезащитный состав, заключение Комитета противопожарной службы МЧС РК с протоколом испытаний,  утвержденные инструкции о порядке нанесения  и использования  составов.




Жүргізуге арналған техникалық ерекшелік

 конструкцияларын оттан қорғау"
	Жалпы талаптар
	* Ұсынылатын құрал техникалық ерекшелік сипаттамаларына сәйкес ағаш конструкцияларды (балаларға арналған сыртқы беседкалар, құмсалғыштар, карусельдер және басқа да ағаш құрылымдар) өрттен қорғау өңдеуіне арналған болуы тиіс..

* Шарт жасалғаннан кейін Өнім беруші жұмыстардың (жұмыстар жүргізудің) жоспар-кестесін әзірлеуі және Тапсырыс берушімен 15 күнтізбелік күн ішінде келісуі тиіс.

* Ауыл конструкцияларын отқа төзімді өңдеу бойынша қызмет көрсету келесі жұмыстарды қамтиды:

- ағаш беттерін шаң мен кірден тазарту;

- оттан қорғау жұмыстарын жүргізу (оттан қорғау құралдары тегіс қабатпен, бос және ағынсыз, жекелеген бөлшектердің қосылған жерлерін сүйреп өңдеу арқылы жағылуы тиіс)

- оттан қорғау жабыны үшін пайдаланылатын материалдар мемлекеттік стандарттар мен талаптарға сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Оттан қорғау құрамының жұмыс жүргізу кезіндегі сақтау мерзімі дайындалған сәттен бастап 12 айдан аспауы тиіс және сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс.

- жұмыстар қолданылатын құралға нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар, бұйымдар мен жабдықтар МЕМСТ пен ТШ-ға сәйкес келуі, сертификатталған болуы тиіс. Орындаушы барлық жұмыстарды өз материалдарынан, өз құралдарымен орындауға, сондай-ақ ағаш конструкцияларды дайындау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге және олардың бетіне оттан қорғау жабынын жағуға арналған барлық қажетті құрылғылары, құрылғылары мен құралдары болуға тиіс.Жұмыс процесін тоқтатпай жұмыс істеп тұрған ғимараттарда жүргізіледі.

* Ағаш конструкцияларды оттан қорғау.

* Орындаушы жұмыстарды мерзімінде және тиісті сапада орындауға, санитарлық нормалар ережелерін сақтауға міндетті.

* Орындалған жұмыстар актісіне, шот-фактураға сәйкес жұмыстарды орындағаннан кейін Тапсырыс берушіге тапсырыңыз. Жүргізілген жұмыс (қызмет) фактісі бойынша өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп, пайдалануға беру актісіне қол қоюы тиіс



	Кепілдік мерзімі
	Пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап екі жыл жүргізілген жұмыстарға (көрсетілетін қызметтерге) кепілдік мерзімі

Пайдаланылатын өртке қарсы құрамдарға түпнұсқаларды ұсыну: өрт қауіпсіздігіне сәйкестік сертификаты, санитарлық - эпидемиологиялық қорытынды, сіңдірілген оттан қорғау құрамына сапа паспорты, сынақ хаттамасымен ҚР ТЖМ өртке қарсы қызмет комитетінің қорытындысы, құрамдарды салу және пайдалану тәртібі туралы бекітілген нұсқаулықтар.




* Техникалық сипаттамаға сәйкес ғимарат шатырының ағаш конструкцияларын отқа төзімді өңдеуге арналған ұсынылған құрал.

* Шарт жасалғаннан кейін Өнім беруші жұмыстардың (жұмыстар жүргізудің) жоспар-кестесін әзірлеуі және Тапсырыс берушімен 15 күнтізбелік күн ішінде келісуі тиіс.

* Ауыл конструкцияларын отқа төзімді өңдеу бойынша қызмет көрсету келесі жұмыстарды қамтиды:

- ағаш беттерін шаң мен кірден тазарту;

- оттан қорғау жұмыстарын жүргізу (оттан қорғау құралдары тегіс қабатпен, бос және ағынсыз, жекелеген бөлшектердің қосылған жерлерін сүйреп өңдеу арқылы жағылуы тиіс)

- оттан қорғау жабыны үшін пайдаланылатын материалдар мемлекеттік стандарттар мен талаптарға сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Оттан қорғау құрамының жұмыс жүргізу кезіндегі сақтау мерзімі дайындалған сәттен бастап 12 айдан аспауы тиіс және сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс.

- жұмыстар қолданылатын құралға нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар, бұйымдар мен жабдықтар МЕМСТ пен ТШ-ға сәйкес келуі, сертификатталған болуы тиіс. Орындаушы барлық жұмыстарды өз материалдарынан, өз құралдарымен орындауға, сондай-ақ ағаш конструкцияларды дайындау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге және олардың бетіне оттан қорғау жабынын жағуға арналған барлық қажетті құрылғылары, құрылғылары мен құралдары болуға тиіс.Жұмыс процесін тоқтатпай жұмыс істеп тұрған ғимараттарда жүргізіледі.

* Ағаш конструкцияларды оттан қорғау – 650 ш. м.

* Шатыр мен шатырдың кеңістігі - 1500 ш.м.

* Орындаушы жұмыстарды мерзімінде және тиісті сапада орындауға, санитарлық нормалар ережелерін сақтауға міндетті.

* Орындалған жұмыстар актісіне, шот-фактураға сәйкес жұмыстарды орындағаннан кейін Тапсырыс берушіге тапсырыңыз. Жүргізілген жұмыс (қызмет) фактісі бойынша өнім беруші Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп, пайдалануға беру актісіне қол қоюы тиіс

Пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап екі жыл жүргізілген жұмыстарға (көрсетілетін қызметтерге) кепілдік мерзімі

Пайдаланылатын өртке қарсы құрамдарға түпнұсқаларды ұсыну: өрт қауіпсіздігіне сәйкестік сертификаты, санитарлық - эпидемиологиялық қорытынды, сіңдірілген оттан қорғау құрамына сапа паспорты, сынақ хаттамасымен ҚР ТЖМ өртке қарсы қызмет комитетінің қорытындысы, құрамдарды салу және пайдалану тәртібі туралы бекітілген нұсқаулықтар.

1. "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техрегламенті 2. "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техрегламенті . 3. ҚР СТ 615-1-2011 оттан қорғайтын құрамдар мен заттар 1-бөлім. Сүрек пен оның негізіндегі материалдарға арналған оттан қорғайтын құралдар. Жалпы техникалық шарттар.

* Жұмыстарды жедел және тиімді жүзеге асыру, ілеспе қызметтерді көрсету үшін Өнім берушінің филиалы немесе өкілдігі немесе Тапсырыс беруші ерекшелікте мәлімдеген салада кемінде екі штаттық өкілі болуы тиіс, бұл тиісті құжаттармен расталуға тиіс.

* Жұмыстарды жедел және тиімді жүзеге асыру, аудан аумағында ілеспе қызметтерді көрсету үшін өнім беруші Тапсырыс беруші ерекшелікте мәлімдеген облыста қызметтік автокөлік болуы тиіс, бұл көлік құралдарының техникалық паспорттарының көшірмелерімен расталуы тиіс.

* Жеткізуші жеткізілетін құрамның аймағында жұмыс істейтін техникалық орталық болуы тиіс, ол тиісті қолданыстағы дилерлік келісіммен расталуы тиіс.
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