Техническая спецификация

Выполнение работ по демонтажу и монтажу чугунных задвижек с электроприводом согласно сметной документации. Устанавливаемые задвижки должны иметь фланцевое присоединение, класс герметичности «D», привод-ручной, температура рабочей среды не более +225°С. рабочая среда – вода, пар, газ, температурный диапазон от -15°С до +40°С., проведение пусконаладочных работ. Гарантия на оборудование и выполненные работы – не менее 12 месяцев.
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Шойын ысырмаларды (электрлік жетегі бар) бөлшектеу және орнату жұмыстарын сметалық құжаттамаға сәйкес орындау. Орнатылатын ысырмалардың фланецті қосылымдары, «D» тығыздық класы және қолмен басқару мүмкіндігі болуы тиіс; жұмысшы ортаның максималды температурасы +225°C құрайды. Жұмысшы орталар: су, бу, газ; жұмыс температурасының диапазоны: -15°C-тан +40°C-қа дейін. Іске қосу-баптау жұмыстары қамтылған. Жабдыққа және орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай.

