Приложение 2
Техническая спецификация 

Работа по изготовлению шкафа металлического для хозяйственного инвентаря в количестве 1 штук.


Габаритные размеры:	Высота: 1850–2000 мм;
Ширина по фасаду: 700–800 мм;
Глубина: 600–700 мм.

Покрытие:	Полимерно-порошковое (светло-серый или белый), влагостойкое, устойчивое к ударам, сколам и циклическому воздействию дезинфицирующих растворов (хлорсодержащих, ЧАС и др.). 
Тип дверей: Распашные двери. Оснащены ребрами жесткости для предотвращения деформации.
Предусмотрены вентиляционные отверстия в верхней и нижней частях дверей/корпуса.
Внутреннее зонирование: Разделение на 2 зоны:
1. Зона (верхняя) для инвентаря: держатели для швабр, крючки для салфеток/ветоши. 
2. Зона (нижняя) для дез.средств и ведер.
Запирается на ключевой замок.
Приемка готового изделия осуществляется Заказчиком только после завершения всех монтажно-сборочных работ и проверки работоспособности всех элементов (замков, дверей).
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2-қосымша
Техникалық ерекшелік
Саны 1 дана шаруашылық құрал-саймандарына арналған металл шкафты дайындау жұмысы
Габариттік өлшемдері: Биіктігі: 1850–2000 мм;
			         Фасад бойынша ені: 700–800 мм;
			         Тереңдігі: 600–700 мм.

	Қаптамасы: полимерлі-ұнтақты қаптама (ашық сұр немесе ақ түсті), ылғалға төзімді, соққыға, сынуға және дезинфекциялық ерітінділердің (құрамында хлор бар, төрттік аммоний қосылыстары және т.б.) қайталама әсеріне төзімді болуы тиіс.
	Есік түрі: ашпалы есіктер. Деформацияның алдын алу үшін қаттылық қабырғаларымен жабдықталады.
	Есіктердің және/немесе корпустың жоғарғы және төменгі бөліктерінде желдету саңылаулары қарастырылуы тиіс.
	Ішкі аймақтарға бөлу: екі аймаққа бөлінуі тиіс:
1-аймақ (жоғарғы) — шаруашылық құралдарын сақтауға арналған: швабраларға арналған ұстағыштар, майлықтарға/шүберектерге арналған ілгектер.
2-аймақ (төменгі) — дезинфекциялық құралдар мен шелектерді орналастыруға арналған.
Құлыптау жүйесі: кілтпен жабылатын құлыппен жабдықталады.
	Қабылдау тәртібі: дайын бұйымды қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан барлық монтаждау және құрастыру жұмыстары толық аяқталғаннан кейін, сондай-ақ барлық элементтердің (құлыптардың, есіктердің) жұмысқа жарамдылығы тексерілген соң ғана жүзеге асырылады.
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