Наименование: Демонтаж старого и укладка нового линолеума с материалами, без плинтуса.
1. Технические характеристики
	№
	Наименование работ и материалов
	Техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж старого линолеума
	Снятие существующего покрытия, удаление остатков клея, сбор мусора
	м²
	24

	2
	Подготовка основания
	Очистка пола от пыли, грязи и остатков старых материалов
	м²
	24

	3
	Грунтование основания
	Нанесение грунтовки, совместимой с основанием и клеевым составом
	м²
	24

	4
	Линолеум полукоммерческий
	Общая толщина не менее 2 мм, защитный износостойкий слой, цвет по согласованию с заказчиком
	м²
	26

	5
	Клей для линолеума
	Клей, предназначенный для выбранного типа линолеума и основания
	кг
	8

	6
	Укладка линолеума
	Раскрой, подгонка, приклеивание, обработка стыков при наличии, устранение пузырей и складок
	м²
	24

	7
	Уборка после выполнения работ
	Сбор и вынос строительного мусора из помещения
	комплект
	1


2. Требования к качеству и приёмке
· Основание должно быть очищено и подготовлено к укладке покрытия.
· Линолеум должен быть новым, без повреждений и производственных дефектов.
· Покрытие должно прилегать к основанию без пузырей, складок и отслоений.
· Стыки при наличии должны быть ровными и аккуратно выполненными.
· После завершения работ помещение должно быть очищено от строительного мусора.
· Гарантия на выполненные работы — 12 месяцев, если иное не предусмотрено условиями конкурса.


Атауы: Ескі линолеумды бөлшектеу және жаңа линолеумды материалдарымен бірге төсеу, плинтуссыз
1. Техникалық сипаттамалары
	№
	Жұмыстар мен материалдардың атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Ескі линолеумды бөлшектеу
	Қолданыстағы еден жабындысын алу, желім қалдықтарын кетіру және қоқысты жинау
	м²
	24

	2
	Еден негізін дайындау
	Еденді шаңнан, кірден және ескі материалдардың қалдықтарынан тазарту
	м²
	24

	3
	Еден негізін грунттау
	Еден негізіне және желім құрамына сәйкес келетін грунтовканы жағу
	м²
	24

	4
	Жартылай коммерциялық линолеум
	Жалпы қалыңдығы кемінде 2 мм, тозуға төзімді қорғаныш қабаты бар. Түсі тапсырыс берушімен келісіледі
	м²
	26

	5
	Линолеумға арналған желім
	Таңдалған линолеум түріне және еден негізіне сәйкес келетін желім
	кг
	8

	6
	Линолеум төсеу
	Кесу, өлшеміне келтіру, желіммен бекіту, қажет болған жағдайда түйіспелерді өңдеу, ауа көпіршіктері мен қатпарларды жою
	м²
	24

	7
	Жұмыс аяқталғаннан кейін тазалау
	Құрылыс қоқыстарын жинау және үй-жайдан шығару
	жиынтық
	1


2. Сапаға және орындалған жұмыстарды қабылдауға қойылатын талаптар
· Еден негізі тазартылып, жабынды төсеуге дайындалуы тиіс.
· Линолеум жаңа, зақымданбаған және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.
· Еден жабыны негізге тығыз жабысып, бетінде ауа көпіршіктері, қатпарлар және ажыраулар болмауы тиіс.
· Қажет болған жағдайда линолеум түйіспелері тегіс әрі ұқыпты орындалуы тиіс.
· Жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жай құрылыс қоқыстарынан тазартылуы тиіс.
· Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі — 12 ай, егер конкурс талаптарында өзгеше көзделмесе.
























