ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по изготовлению и печатанию наглядной агитации
Внимание поставщикам!
Просим предельно внимательно изучать технические требование и характеристику представляемых товаров и услуг. В случае несоответствия будут рассматриваться в судебном порядке.

Услуги по изготовлению баннеров с реставрацией, а при необходимости изготовления металлических конструкций, монтажом и последующим демонтажем. 

Количество: не менее 700 кв.м. 
Плотность баннера: 520 Г/м2, ,  допускается использование только литого тентованного баннера. Распечатка баннеров должны быть произведены с

6 головными печатающим оборудованием. Устойчивость к любым воздействиям внешней среды перепадам температур, ветру, влаге, солнечным лучам, прочность, износоустойчивость и долговечность, устойчивость к деформации
Гарантия на цветостойкость и износостойкость не менее 12 месяцев. При необходимости  перепечатать за счет Поставщика. Снятие и обновление вышедших из строя из-за погодных условий баннеров  осуществлять в течений 3  часов после получения заявки.

На для согласования эскизов и получения технического задания 1 час.

Возможность работы в выходные и праздничные дни; 
Место оказания услуг: по требованию Заказчика
Поставщик обязан будет перед изготовлением баннеров: сделать замер, предоставить дизайн (макет) не менее чем, в трех вариантах, пройти утверждение заказчиком, изготовить и установить баннер (-ы) на месте. Разработка эскиза в течение 30 минут с момента подачи заявки заказчиком, 
Наличие дизайнера в с. Бородулиха

Наличие у исполнителя квалифицированных дипломированных специалистов с высшим образованием по специальности дизайн  (документы прислать заранее на адрес ovpbor@mail.ru)

Высокое качество печати разрешением 1440 dpi в 6 проходов 
Проклейка баннера по периметру с усилением  прочной веревкой, пробивка люверсов  через 20см 

Желательно иметь в наличии собственную спец технику (автовышку) в с. Бородулиха

Для качественного выполнения работ желательно иметь квалифицированных высотных монтажников со по специальным  образованием (документы прислать заранее на адрес ovpbor@mail.ru)

Монтаж баннеров и металлоконструкции производится на большой высоте при помощи альпинистов,  спец техники и спец средств (монтаж и демонтаж баннера будет производиться в разное время).
Обязательное наличие Рекомендательных писем  или положительных отзывов  клиентов (не менее 3-х)
Наличие журналов по инструктажу и технике безопасности при работе на высоте, и наличием документов проведенных инструктажей 

Услуги по изготовлению наглядной агитации. Услуги по изготовлению баннеров с реставрацией, а при необходимости изготовления металлических конструкций, монтажом и последующим демонтажем. На для согласования эскизов и получения технического задания 1 час . Место оказания услуг: по требованию Заказчика. Наличие журналов по инструктажу и технике безопасности при работе на высоте, и наличием документов проведенных инструктажей
Перевод на казахский язык может быть некорректным. Проверьте оригинальный текст на русском языке.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Көрнекі үгітті дайындау және басып шығару бойынша жұмыстар

Жеткізушілерге назар аударыңыз!

Ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің техникалық талаптары мен сипаттамаларын өте мұқият зерделеуді сұраймыз. Сәйкессіздік болған жағдайда сот тәртібімен қаралатын болады.

Қалпына келтірумен, ал қажет болған жағдайда металл конструкцияларды дайындаумен, монтаждаумен және кейіннен бөлшектеумен баннерлер дайындау жөніндегі қызметтер.

Саны: кемінде 700 ш. м.

Баннердің тығыздығы: 520 г/м2,, тек құйылған шатырлы баннерді пайдалануға рұқсат етіледі. Баннерлерді басып шығару мыналармен жасалуы керек

6 бас басып шығару жабдығы. Сыртқы ортаның кез-келген әсеріне температураның өзгеруіне, желге, ылғалға, күн сәулесіне төзімділік, беріктік, тозуға төзімділік және беріктік, деформацияға төзімділік

Кем дегенде 12 ай бойы түс пен тозуға төзімділік кепілдігі. Қажет болса, жеткізушінің есебінен қайта басып шығарыңыз. Ауа-райына байланысты істен шыққан баннерлерді алу және жаңарту өтінімді алғаннан кейін 3 сағат ішінде жүзеге асырылады.

Нобайларды келісу және техникалық тапсырманы алу үшін 1 сағат.

Демалыс және мереке күндері жұмыс істеу мүмкіндігі;

Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің талабы бойынша

Жеткізуші баннерлерді дайындамас бұрын міндетті болады: өлшеу, дизайнды (макетті) кем дегенде үш нұсқада ұсыну, Тапсырыс берушінің мақұлдауынан өту, баннерді (ларды) сол жерде дайындау және орнату. Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 30 минут ішінде эскиз әзірлеу,

Бородулиха ауылында дизайнердің болуы

Орындаушыда дизайн мамандығы бойынша жоғары білімі бар білікті дипломды мамандардың болуы (құжаттарды мекенжайға алдын ала жіберу ovpbor@mail.ru)

6 өту кезінде 1440 dpi жоғары сапалы басып шығару

Баннерді периметр бойынша берік арқанмен нығайта отырып желімдеу, 20 см арқылы громметтерді тесу

Бородулиха ауылында өзінің арнайы техникасы (автовышка) болған жөн

Жұмыстарды сапалы орындау үшін арнайы білімі бар білікті биік монтажшылардың болғаны жөн (құжаттарды мекен-жайға алдын-ала жіберген жөн ovpbor@mail.ru)

Баннерлер мен металл конструкцияларды монтаждау альпинистердің, арнайы техниканың және арнайы құралдардың көмегімен жоғары биіктікте жүргізіледі (баннерді монтаждау және бөлшектеу әр уақытта жүргізілетін болады).

Ұсыным хаттардың немесе клиенттердің оң пікірлерінің міндетті түрде болуы (кемінде 3)

Биіктікте жұмыс істеген кезде брифинг және қауіпсіздік техникасы бойынша журналдардың болуы және өткізілген брифинг құжаттарының болуы

Көрнекі үгіт дайындау бойынша қызметтер. Қалпына келтірумен, ал қажет болған жағдайда металл конструкцияларды дайындаумен, монтаждаумен және кейіннен бөлшектеумен баннерлер дайындау жөніндегі қызметтер. Нобайларды келісу және техникалық тапсырманы алу үшін 1 сағат . Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің талабы бойынша. Биіктікте жұмыс істеген кезде брифинг және қауіпсіздік техникасы бойынша журналдардың болуы және өткізілген брифинг құжаттарының болуы
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