Техническая спецификация 

Вид предмета закупок: услуга

Количество: 1

Единица измерения: 1 услуга

Наименование услуги: Услуги по проведению технического освидетельствования лифтов

Краткая характеристика: Услуги по проведению технического освидетельствования 6 лифтов
При периодическом техническом освидетельствовании лифта осуществляют:
- проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;
- технический контроль оборудования лифта и установки оборудования лифта;
- проверку функционирования лифта;
- проверку функционирования устройств безопасности лифта;
- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; - испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.
    На основании протокола испытаний должны выдать акт периодического технического освидетельствования лифта.
    Результаты периодического технического освидетельствования записывают в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования.
· Проведения статистического и динамического испытания с посадкой на клинья 
Место оказания услуг: область Улытау, г.Жезказган пл.Алаша 1

Срок выполнения: 2026 г. По заявке заказчика.









Техникалық сипаттама

Сатып алу нысанасының түрі: қызмет

Саны: 1

Өлшем бірлігі: 1 қызмет

Қызмет атауы: лифтілерге техникалық куәландыруды жүргізу жөніндегі қызметтер

Қысқаша сипаттамасы: 6 лифтке техникалық куәландыру жүргізу жөніндегі қызметтер
Лифтіні мерзімді техникалық куәландыру кезінде:
- белгіленген қызмет мерзімі кезеңінде лифтті қауіпсіз пайдалануға қойылатын талаптардың сақталуын тексеру;
- лифт жабдығын және лифт жабдығын орнатуды техникалық бақылау;
- Лифттің жұмыс істеуін тексеру;
- лифт қауіпсіздігі құрылғыларының жұмыс істеуін тексеру;
- электр тізбектері мен электр жабдықтарының оқшаулауын сынау, лифт жабдығының жерге тұйықталуын (нөлденуін) көзбен шолып бақылау және өлшеу бақылауы;
- тартқыш элементтердің арқан жүргізуші шкивпен (үйкеліс барабанымен) адгезиясын сынау және электр жетегі бар лифтте Тежегіш жүйесін сынау; - гидравликалық жетегі бар лифтте гидравликалық цилиндр мен құбырдың герметикалығын сынау.
Сынақ хаттамасының негізінде лифтті мерзімді техникалық куәландыру актісі берілуі тиіс.
Мерзімді техникалық куәландыру нәтижелері келесі мерзімді техникалық куәландыру мерзімін көрсете отырып, лифт паспортына жазылады.
- Сыналарға отырғызу арқылы статистикалық және динамикалық сынақ жүргізу
Қызметтерді орындау орны: Ұлытау областы, Жезқазған қ. Алаш алаңы, 1
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