Техническая спецификация

на выполнение услуг

по техническому осмотру транспортных средств на 2026 год.
	Наименование объекта:
	КГП на ПХВ «Аральская МЦРБ» 

	
	

	Обоснование для выполнения услуги:                
	производственная необходимость, выполнение требований законодательства 



Проведение технического осмотра транспортных средств

Требования:
1. Для проведения диагностики и технического осмотра автотранспортных средств и прицепов к ним Исполнитель должен иметь все необходимые разрешительные документы на право выполнения таких услуг.

2. Исполнитель должен быть включен уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр операторов технического осмотра.
3. Исполнитель осуществляет проведение обязательного ТО с использованием стационарной линии технического осмотра, оснащенной необходимым оборудованием для выполнения этих услуг в соответствии с категорией транспортного средства.
4. Для оказания данных услуг Исполнитель  должен иметь на праве собственности или на основе договора аренды станцию технического осмотра, расположенную в городе Аральск, Кызылординкой области
5. Услуга должна быть оказана в соответствии со следующими нормативными документами:
· СТ РК 1811-2018 «Автомототранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля»
· гл.13 Закона Республики Казахстан "О дорожном движении" от 17 апреля 2014 года № 194-V 
· «Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним», утвержденные приказом и.о.Министра по инвестициям РК от 26 марта 2015 года № 329
6. Обязательно наличие площадок для транспортных средств, ожидающих и прошедших обязательный технический осмотр. Размер площадки должен быть равен часовой производительности линии технического осмотра или не менее чем для 1 автомашин марки КАМАЗ.
7. Удобный и свободный подъездной путь для возможности безопасного маневра АТС.

8. Ровное и твердое покрытие (асфальтобетонное или цементно-бетонное) подъездных путей, площадок для ожидания, измерительного участка.

9. Помещение для проведения технического осмотра должно иметь въездные ворота высотой не менее - не менее 5 метров,  шириной – не менее 6 метров, и длиной сквозного проезда – не менее 36 м и быть оснащено тормозным стендом для проверки ТС с нагрузкой не менее 22 т.
10. Бесплатное проведение технического осмотра повторно проходящим после устранения дефектов и дефектов.

11. Легковых служебных/санитарных автомашин –38машин, Грузовых – 3 машин, 1- прицеп
12. Место оказания услуги – Республика Казахстан, Кызылординская область, город Аральск
13. Срок оказания услуги: с момента подписания договора до 31 декабря 2026 года.
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