ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
3 гектар жер учаскесіне 2000 түп шаған (ясень) ағашын отырғызу,
аумақты металл торлы қоршаумен қоршау және абаттандыру жұмыстарын жүргізу

1. Жалпы талаптар
Осы техникалық ерекшелік 3 гектар жер учаскесіне шаған (ясень) ағаштарын отырғызу, жер учаскесін дайындау, металл торлы қоршау орнату, кіреберіс қақпалар орнату және аумақты абаттандыру жұмыстарын орындауға қойылатын талаптарды айқындайды.
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына, техникалық регламенттеріне, мемлекеттік стандарттарына, еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Мердігер барлық жұмыстарды қажетті материалдармен, арнайы техникамен, құрал-жабдықтармен және білікті жұмысшылармен қамтамасыз етіп орындауға міндетті. Барлық материалдар жаңа, пайдаланылмаған және сапалы болуы тиіс.

2. Жер учаскесін дайындау және тегістеу
Жер учаскесінің жалпы ауданы кемінде 30 000 м² (3 гектар) болуы тиіс.
Аумақты дайындау барысында жер бетін механикаландырылған тәсілмен тегістеу, топырақ бетін жоспарлау және жер бедеріндегі тегіс емес учаскелерді ретке келтіру жұмыстары жүргізілуі тиіс.
Жерді жоспарлау және тегістеу жұмыстарының көлемі кемінде 30 000 м² болуы тиіс. Ағаш отырғызылатын орындар алдын ала белгіленіп, ағаштардың біркелкі орналасуы қамтамасыз етілуі тиіс.

3. Шаған (ясень) ағаштарын отырғызу
Мердігер кемінде 2000 (екі мың) түп шаған (ясень) ағашын отырғызуға міндетті. Әрбір ағаштың биіктігі кемінде 2,5 метр болуы тиіс.
Ағаштар сау, тіршілікке қабілетті, аурулар мен зиянкестер зақымдамаған, діңі түзу, механикалық зақымсыз және тамыр жүйесі жақсы дамыған болуы тиіс. Тасымалдау мен отырғызу кезінде тамыр жүйесі кеуіп кетуден және зақымданудан қорғалуы қажет.
Отырғызу шұңқырларының саны кемінде 2000 дана, әр шұңқырдың диаметрі кемінде 0,8 метр, тереңдігі кемінде 0,6 метр болуы тиіс. Шұңқырлар механикаландырылған тәсілмен қазылады.
Отырғызу кезінде құнарлы өсімдік топырағы мен қарашірік қосылып, тамыр жүйесі топырақпен толық жабылуы, топырақ тығыздалуы және ағаштардың тік орналасуы қамтамасыз етілуі тиіс. Әр ағаштың айналасында суаруға арналған ойық жасалып, алғашқы суару жүргізілуі тиіс.

4. Металл торлы қоршау
Қоршаудың жалпы ұзындығы кемінде 700 метр, жер бетінен есептелетін биіктігі кемінде 1,5 метр болуы тиіс.
Қоршау материалы – мырышталған болат сымнан тоқылған тор (сетка-рабица), МЕМСТ 5336-80 талаптарына сәйкес. Тор көздерінің өлшемі 20×20 мм, сым диаметрі кемінде 2 мм, тор биіктігі кемінде 1,5 метр, тордың жалпы ауданы кемінде 1050 м² болуы тиіс.
Тор коррозияға төзімді, жыртылмаған, үзілмеген және зақымданбаған болуы тиіс. Тор тіреу бағаналарына берік бекітіліп, бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі тартылуы, салбырамауы және төменгі жағында ірі саңылаулар болмауы қажет.

5. Қоршаудың тіреу бағаналары
Тіреу бағаналары болат профильді құбырлардан дайындалуы тиіс. Профильді құбырдың көлденең қимасы кемінде 30×30 мм болуы тиіс. Металл профильді құбырлар МЕМСТ 13663-86 талаптарына сәйкес болуы қажет.
Бағаналар қоршаудың жер бетінен кемінде 1,5 метр биіктігін қамтамасыз етіп, топыраққа берік орнатылуы тиіс. Қажетті жер қазу, негіз дайындау және бетондау жұмыстары орындалады. Бетонның беріктік класы В7,5-тен төмен болмауы, бетон қоспасы МЕМСТ 7473-2010 талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Бағаналар бір сызық бойымен тік орнатылып, арақашықтығы қоршаудың орнықтылығы мен тордың салбырамауын болдырмайтындай таңдалуы қажет. Металл конструкциялар коррозиядан қорғалуы тиіс.

6. Кіреберіс қақпалар
Қақпалардың жалпы саны кемінде 2 дана: жаяу жүргіншілерге арналған бір жармалы металл қақпа кемінде 1 дана және көлікке арналған екі жармалы металл қақпа кемінде 1 дана.
Қақпалар металл профильді құбырлардан дайындалып, қоршауға сәйкес торлы толтырмамен жабдықталуы тиіс. Биіктігі кемінде 1,5 метр болуы қажет.
Қақпалардың тіреу бағаналары берік орнатылып, ілмектер мен бекіту құрылғылары қарастырылуы, ашылып-жабылуы кедергісіз болуы тиіс. Металл бөліктері коррозиядан қорғалуы қажет.

7. Металл конструкцияларға қойылатын талаптар
Металл материалдар қолданыстағы стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Қажетті кесу, біріктіру, дәнекерлеу және бекіту жұмыстары сапалы орындалуы қажет. Дәнекерленген қосылыстар берік, конструкциялар өткір қырларсыз және қауіпті шығыңқы бөліктерсіз болуы тиіс. Металл конструкциялар коррозияға қарсы өңделіп, жел жүктемесіне және температура өзгерістеріне төзімді болуы қажет.

8. Тамшылатып суару жүйесі
Мердігер кемінде 2000 түп ағашты суаруға есептелген тамшылатып суару жүйесін орнатуды қамтамасыз етуі тиіс. Жүйе суды ағаштардың тамыр аймағына біркелкі жеткізуі қажет.
Жүйе құрамына су тарату құбырлары, тамшылатқыштар, жалғау элементтері, бекіткіштер және реттеу құрылғылары кіруі тиіс. Құбырлар мен қосылыстар герметикалық, барлық элементтер сыртқы ортада пайдалануға жарамды болуы қажет. Монтаждан кейін жүйенің жұмысқа жарамдылығы тексерілуі тиіс.

9. Материалдардың сапасы
Барлық материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қолданыстағы стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Мердігер тапсырыс берушінің талабы бойынша сапаны растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Сапасыз немесе зақымданған материалдарды пайдалануға жол берілмейді. Жеткізу, тиеу, түсіру, сақтау және тасымалдау мердігер есебінен орындалады.

10. Жұмыстарды орындау тәртібі
Мердігер қажетті техникамен, жабдықпен және жұмыс күшімен қамтамасыз етіп, аумақты дайындауға, кемінде 2000 түп ағаш отырғызуға, кемінде 700 метр торлы қоршау және кемінде 2 қақпа орнатуға, тамшылатып суару жүйесін жүргізуге міндетті.
Жұмыс барысында қауіпсіздік талаптары сақталып, аяқталғаннан кейін қалдықтар жиналып, аумақ тазалануы тиіс. Жұмыстардың сапасы мен көлемін тапсырыс беруші тексереді.

11. Жұмыстарды қабылдау
Қабылдау кезінде кемінде 30 000 м² аумақтың дайындалуы; кемінде 2000 түп, биіктігі кемінде 2,5 метр шаған ағашының отырғызылуы; кемінде 2000 шұңқырдың дайындалуы; кемінде 700 метр, биіктігі кемінде 1,5 метр қоршаудың орнатылуы; сым диаметрінің кемінде 2 мм болуы; кемінде 2 қақпаның орнатылуы және тамшылатып суару жүйесінің жұмысқа жарамдылығы тексеріледі.
Анықталған кемшіліктер мердігер есебінен жойылуы тиіс. Жұмыстар толық әрі сапалы орындалғаннан кейін белгіленген тәртіппен тапсырылады.
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