﻿
Снос зданий  ﻿
Тех.спецификация ﻿
Требование к поставщику:﻿
 1.  В.А. М. Дехан   необходимо снести 5 зданий   обьемом  более  2000 м.куб﻿
строительного мусора , вывезти за територию поселка  специально отведенное место, ﻿
Место свалки  согласовать с местным акиматом.
2.  При разборе  деревянных конструкций зданий  стого соблюдать технику безопастности , 
3.  отопительные радиаторы и металические трубы , угольные котлы, элементы металоконструкций сложить  в определенное  заказчиком место .
4. Деревянные  доски, балки , окна, двери с рамами также сложить в определенное место  заказчиком.
5. Отключить водопровод,  электричество,
6. Поставщику необходимо иметь  автокран для разбора бетонных элементов конструкций и фундамента.
﻿ Во врачебных амбулаториях:
  |  Ардолайты одно здание  более200 м. куб.﻿
  | Кепебулак одно здание с пристройкой более 150 м. куб.﻿
  | Шошанай одно здание  более 150 м.куб.﻿
Произвести аналогичные работы:Разобрать, отключить электричество,﻿
Воду, интернет,  убрать столбы,﻿
 вывезти строительный мусор. котлы отопления , радиаторы , трубы, сдать заказчику.
8. Деревянные конструции, балки, лаги, окна двери сложить отдельно сдать заказчику
9. Со всех обьектов  :    
              М.дехан﻿
            Шошанай﻿
            Ардолайты﻿
            Кепебулак      ﻿
    Пригласить местных  представителей энергосбыта,  при них демонтировать  Счетчики электроэнергии упаковать   повезти на поверку  в город ( энергоэкспертизу  АО АЖК)  погасить остаточный долг , расторгнуть договор с энергосбытом.
10. Расторгнуть  договор с водоканалом
     погасив остаточный долг совсех обьектов.
11. Отключить интернет совсех обьектов , погасить долг, расторгнуть договор.
12. Особые требования к поставщику:
 Все действия согласовать с заказчиком.﻿
После сноса всех  зданий  поставщик обязан выровнять участок   для посадки деревьев, демонтировать лишние электрические столбы а также электропровода, столбы связи.﻿

Ғимараттарды бұзу 
 Техникалық сипаттамалар
 1.Жеткізушіге қойылатын талаптар: 1. 2 000 текше метрден астам құрылыс қоқысын түзе отырып, 5 ғимаратты бұзу; қоқысты елді мекен аумағынан арнайы белгіленген орынға шығару; қоқыс төгетін орынды жергілікті әкімдікпен келісу қажет.
Ғимараттардың ағаш құрылымдарын бөлшектеу кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаңыз.
2. Жылыту радиаторларын, металл құбырларды, көмір қазандықтарын және металл құрылымдық элементтерді тапсырыс беруші белгілеген орынға жинап қойыңыз.
3. Ағаш тақтайларды, арқалықтарды, терезелер мен есіктерді (олардың жақтауларын қоса алғанда) тапсырыс беруші белгілеген орынға жинап қойыңыз.
4. Су және электр желілерін ажыратыңыз.
5. Су және электр желілерін ажырату.
6. Жеткізуші бетон құрылымдық элементтер мен іргетасты бөлшектеу үшін автокранды қамтамасыз етуі тиіс.
Амбулаториялық медициналық мекемелерде:
| Ардолайты: бір ғимарат, 200 м³-ден астам
 | Кепебұлақ: қосымша құрылысы бар бір ғимарат, 150 м³-ден астам |  Шошанай: бір ғимарат, 150 м³-ден астам | Орындалатын жұмыстар: бөлшектеу; электр, су және интернет желілерін ажырату; тіректерді алып тастау; құрылыс қоқысын шығару; сондай-ақ жылыту қазандықтарын, радиаторлар мен құбырларды тапсырыс берушіге тапсыру.
8. Ағаш құрылымдарды, арқалықтарды, лагтарды, терезелер мен есіктерді бөлек жинақтап, тапсырыс берушіге тапсырыңыз.
9. Барлық учаскелерден:
   М. Дехан          
   Шошанай      
   Ардолайты      
   Кепебұлақ
Электр есептегіштерін шешу және оларды тексеруге («АЖК» АҚ тарапынан энергетикалық сараптамаға) қалаға жеткізу жұмыстарын қадағалау үшін электрмен жабдықтаушы жергілікті ұйымның өкілдерін шақырыңыз; сондай-ақ берешекті өтеп, электрмен жабдықтаушымен жасалған шартты тоқтатыңыз.
10. Барлық нысан бойынша берешекті өтегеннен кейін
      сумен жабдықтаушы кәсіпорынмен жасалған шартты тоқтатыңыз.
11. Барлық нысанда интернет қызметтерін ажыратып, берешекті өтеңіз және шартты тоқтатыңыз.
12. Жеткізушіге қойылатын арнайы талаптар:
Барлық іс-әрекеттер Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Барлық ғимараттарды бұзғаннан кейін, Жеткізуші учаскені ағаш отырғызуға дайындау мақсатында тегістеуге, сондай-ақ артық инженерлік желі тіреуіштерін, электр сымдарын және байланыс желісінің тіреуіштерін алып тастауға міндетті.

