Техническая спецификация
Работа по ремонту инструментов и аппаратов 


1. Ремонт асфальторезки –Замена поршня. Замена фильтра. Замена свечи.- Количество- 1 штук.


Проверить оборудование на исправность при выявлении неисправности необходимо заменить детали на новые. При этом все запасные и расходные материалы и замена, установка устройства (оборудования), проводимая работы (оказываемые услуги) выполняются за счет Поставщика.Приобретаемые запасные и расходные материалы должны быть новыми, не бывшие в употреблении, а также, установка устройства (оборудования), проводимая работы (оказываемая услуга) строго осуществляться по согласованию Заказчиком.
Исполнитель обязан предоставить гарантию на работоспособность всех запасных и расходных материалов.

















Техникалық сипаттама
Құралдар мен аппараттарды жөндеу бойынша жұмыс



[bookmark: _GoBack]1.	Асфальт кескішті жөндеу –поршеньді ауыстыру. Сүзгіні ауыстыру. Шамды ауыстыру.- Саны-1 дана.


          Жабдықтың жарамдылығын тексеріңіз ақаулық анықталған кезде бөлшектерді жаңасына ауыстыру қажет. Бұл ретте барлық қосалқы және шығыс материалдары және құрылғыны (жабдықты) ауыстыру, орнату, жүргізілетін жұмыстар (көрсетілетін қызметтер) өнім берушінің есебінен орындалады.Сатып алынатын қосалқы және шығыс материалдары пайдаланылмаған жаңа болуы тиіс, сондай-ақ құрылғыны (жабдықты) орнату, жүргізілетін жұмыстар (көрсетілетін қызмет) Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қатаң жүзеге асырылуы тиіс.
Орындаушы барлық қосалқы және шығыс материалдарының жұмысқа қабілеттілігіне кепілдік беруге міндетті.
