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на изготовление и поставку мебели хозяйственного назначения,
мебели для умывальных комнат и медицинского оборудования
Все изделия должны быть новыми, ранее не использованными, без дефектов и повреждений. Конструкции должны быть устойчивыми и безопасными, поверхности — гладкими, без острых кромок и травмоопасных элементов. Материалы и покрытия должны допускать влажную уборку и санитарную обработку.
	№
	Наименование
	Количество
	Технические требования

	1
	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря
	Количество уточняется Заказчиком
	Закрытый вертикальный шкаф с распашными дверцами. Должен содержать две функциональные секции (ячейки) для раздельного размещения швабр и другого длинномерного уборочного инвентаря, тазов, ведер и иных принадлежностей. Внутреннее расположение полок и отделений, точные размеры, материал изготовления, цветовая гамма и фурнитура обязательно согласовываются с Заказчиком до изготовления/поставки. Поверхности должны быть пригодны для влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами. Ориентировочный внешний вид — рисунок 1.

	2
	Секционные ячейки для индивидуальных полотенец
	75 индивидуальных ячеек
	Предназначены для умывальных комнат дошкольной организации. Общее количество индивидуальных ячеек — 75 штук. Каждая ячейка должна иметь крючок или иной надежный держатель для индивидуального полотенца. Количество отдельных секций, количество ячеек в одной секции, габаритные размеры, конфигурация, способ установки, материал и цветовая гамма согласовываются с Заказчиком с учетом фактических размеров умывальных комнат. Суммарное количество мест — 75 индивидуальных ячеек. Ориентировочный принцип исполнения — рисунок 2.

	3
	Медицинская кушетка
	Количество уточняется Заказчиком
	Для медицинского кабинета, процедурного кабинета и/или изолятора. Конструкция устойчивая. Рабочая поверхность гладкая, влагостойкая, из материала, допускающего многократную санитарную и дезинфицирующую обработку. Точные размеры, материал каркаса, тип обивки и цвет согласовываются с Заказчиком.

	4
	МЕДИЦИНСКИЙ ШКАФ 

Кол-во 2 штуки
		Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
	1655/1755x570x320

	Внутренние размеры отделений (ВхШхГ), мм:
	775x568x280/ 775x568x280

	Вес, кг:
	29.3

	Количество полок:
	4

	Максимальная нагрузка на полку, кг:
	30/10

	Тип замка:
	ключевой

	Цвет:
	белый (RAL 9016)

	Тип покрытия:
	гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое

	Количество дверей:
	2



	Предназначены для хранения медикаментов, инструментов,больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.
· изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм, толщина стекла двери 4мм, толщина стекла полки 5мм
· хромированные магнитные защелки, фиксируют дверь в закрытом состоянии (устанавливаются на стеклянные двери)
· комплектуются ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери)
· максимальная нагрузка на металлическую полку - 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг
· поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота – 100 мм, максимальная высота – 130 мм)
· опция: установка трейзера. Трейзер изготовлен из стали 0,8 мм. Модель трейзера МД 1 1650 (только в нижнее отделение)
· максимальная высота с установленными регулируемыми опорами - 1755мм


	5
	Стол медицинский передвижной манипуляционный
	Количество уточняется Заказчиком
	Передвижной манипуляционный медицинский стол. Ориентировочные габариты: высота 960 мм, ширина 620 мм, глубина 450 мм. Конструкция: две рабочие полки, верхняя рабочая поверхность с бортиком, выдвижной ящик, четыре колесные опоры для перемещения. Рабочие поверхности должны быть гладкими, влагостойкими и устойчивыми к регулярной санитарной и дезинфицирующей обработке. Материал изготовления, конструктивное исполнение и допустимые отклонения размеров согласовываются с Заказчиком. Ориентировочный внешний вид — рисунок 3.



Обязательное согласование с Заказчиком. До изготовления и/или поставки Поставщик согласовывает точные размеры изделий, места установки, количество и компоновку секций, внутреннее наполнение, материал, цветовую гамму и фурнитуру. Для ячеек полотенец неизменным требованием является общее количество — 75 индивидуальных ячеек.
Иллюстрации. Изображения являются ориентировочными и приведены исключительно для понимания функционального назначения и примерной компоновки изделий. Они не устанавливают требование к конкретному производителю или товарному знаку.
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Рисунок 1. Ориентировочный вид шкафа для хозяйственного инвентаря.
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Рисунок 2. Ориентировочный вид секционных ячеек для индивидуальных полотенец.
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Рисунок 3. предполагаемый тип медицинского дивана
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Рисунок 4. предполагаемый тип медицинского шкафа для хранения лекарств, инструментов
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Рисунок 3. Ориентировочный вид передвижного манипуляционного медицинского стола.

При приемке проверяются количество, комплектность, целостность, качество изготовления и соответствие согласованным характеристикам. Изделия должны быть переданы в состоянии, готовом к эксплуатации.
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