Техническая спецификация закупаемых работ 
по государственным закупкам 

                                   Техническая спецификация:
1.  удаление больных, усыхающих, надломленных ветвей, прикорневой     поросли , длины дерева  (высота, обрез ширины дерева);  (Разных диаметров и высоты)
[bookmark: _GoBack]2.обрезка, вырубка,удаление деревьев 40 шт согласовать с завхозом; (Разных диаметров и высоты) 
,высота обрезки, вырубки ствола, место проведения определяются заказчиком.

1. Очистить и вывезти мусор (ветки, опилки, срезанные деревья и т.д.) образовавшийся во время выполнения работ. За счёт  Подрядчика
2. Работы будут выполняться согласно графику после 18:00 -19:00 вечера включая выходные дни.
3. Оплата за фактические выполненные работы.  
4. У потенциального поставщика должна быть собственная или арендованная специальная техника, для вырубки, обрезки высоких деревьев 
5. Неповреждая ландшафта  территории , составлением  акта обреза деревьев.















Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттамасы
мемлекеттік сатып алу үшін

                                    Деректер тізімі:
• ауру, қураған, сынған бұтақтарды, базальды өркендерді, ағаш ұзындығын (биіктігі, кесілген ағаш ені) жою; (Әртүрлі диаметрлер мен биіктіктер)
• ағаштарды кесу,жою 40 дана; (Әртүрлі диаметрлер мен биіктіктер)
діңді кесудің биіктігін, кесу орнын тапсырыс беруші анықтайды.

1. Жұмыс барысында пайда болған қоқыстарды (бұтақтар, үгінділер, кесілген ағаштар, т.б.) тазалап, шығару. Мердігердің есебінен
2. Жұмыс кестеге сәйкес кешкі сағат 18:00-19:00-ден кейін демалыс күндерін қосқанда орындалады.3. Нақты орындалған жұмыс үшін төлем.
4. Әлеуетті өнім берушіде биік ағаштарды кесуге арналған өзінің немесе жалға алынған арнайы техникасы болуы керек
5. Аумақтың ландшафтына зиян келтірмей, ағаштарды кесу актісін жасау.
