ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку и монтаж рулонных штор типа «Зебра» и тюлевых жалюзи

1. Общие положения
Настоящая техническая спецификация определяет требования к изготовлению, поставке и монтажу солнцезащитных систем для офисных помещений.
В состав поставки входят:
рулонные шторы горизонтального типа «Зебра» / Zebra Blinds — общей площадью 38,69 м²;
тюлевые жалюзи / декоративные тюлевые полотна — общей площадью 17,11 м².
Общая площадь изделий составляет 21,58 м².
Изделия должны изготавливаться по индивидуальным размерам оконных проёмов с учётом фактических размеров каждого оконного блока.
Основным критерием оценки предложения является не только стоимость изделия, но и качество, технические характеристики, структура и внешний вид применяемых материалов, а также надёжность комплектующих и механизмов.

2. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ТИПА «ЗЕБРА»
2.1. Общая характеристика
Рулонные шторы должны представлять собой двухслойную солнцезащитную систему типа «Зебра», состоящую из чередующихся горизонтальных участков:
непрозрачного плотного полотна;
прозрачной сетчатой части.
Конструкция должна позволять изменять степень проникновения света путём взаимного смещения прозрачных и непрозрачных полос.
При совмещении непрозрачных участков должно обеспечиваться максимально эффективное затемнение помещения.

3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТКАНИ
3.1. Ткань является ключевым элементом изделия
Требования к ткани являются обязательными и приоритетными.
Материал должен иметь стабильную структуру, высокую степень однородности, устойчивую геометрию полос и соответствовать условиям эксплуатации в современных офисных помещениях.
Исполнитель обязан предоставить технические образцы материала до начала производства для окончательного согласования Заказчиком.

3.2. Геометрия полос ткани
Ткань должна иметь строго заданное чередование непрозрачных и прозрачных участков.
Обязательные размеры:
ширина непрозрачной части — 4,8 мм;
ширина прозрачной сетчатой части — 3,5 мм.
Указанные размеры являются обязательными техническими параметрами материала.
Ширина полос должна быть стабильной по всей длине и ширине полотна.
Не допускается применение ткани, в которой:
ширина непрозрачных полос существенно отличается от 4,8 мм;
ширина прозрачной сетки отличается от 3,5 мм;
нарушается регулярность чередования полос;
имеются визуальные перекосы;
присутствует волнистость;
нарушается параллельность горизонтальных полос;
имеются выраженные дефекты плетения.
При изготовлении рядом расположенных изделий рисунок и горизонтальные полосы должны иметь визуально согласованный шаг.

4. КЛАСС И СВЕТОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ТКАНИ
Ткань должна относиться к категории BLACKOUT либо обладать сопоставимыми повышенными светозащитными характеристиками.
Основное требование — обеспечение эффективного затемнения помещения при закрытом положении системы.
Непрозрачная часть ткани должна обладать высокой плотностью и обеспечивать минимальное прохождение света.
Материал должен обеспечивать:
снижение интенсивности естественного освещения;
защиту помещения от прямого солнечного света;
снижение визуальных бликов;
уменьшение перегрева помещения от солнечного излучения;
сохранение цвета при эксплуатации;
стабильность структуры материала;
отсутствие выраженного просвечивания через непрозрачную часть.
При закрытом положении полосы должны максимально совмещаться друг с другом, формируя плотную светозащитную поверхность.

5. КАЧЕСТВО ТКАНИ
Ткань должна быть промышленного качества и специально предназначаться для изготовления рулонных солнцезащитных систем.
Не допускаются:
пятна;
разнотонность;
повреждения;
разрывы;
затяжки;
пропуски плетения;
выраженные утолщения;
неоднородность фактуры;
заломы;
волнистость;
деформация полотна;
нарушение геометрии полос.
Материал должен сохранять форму при многократном наматывании и разматывании.
Кромки ткани должны быть обработаны таким образом, чтобы исключить осыпание и деформацию полотна при эксплуатации.

6. СЕРИИ ТКАНЕЙ И ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Исполнитель обязан предоставить несколько самостоятельных серий тканей на выбор Заказчика.
Количество серий — не менее 3 коллекций.
Каждая серия должна включать не менее 10–12 различных расцветок.
Таким образом, Заказчику должно быть предоставлено не менее 30–36 цветовых решений.
Цвет выбирается Заказчиком.
До начала производства Исполнитель обязан предоставить каталог либо физические образцы всех доступных серий.
Окончательный цвет определяется после предоставления образцов и письменного/фактического согласования Заказчиком.

7. Требования к цветовой гамме
Все предлагаемые оттенки должны соответствовать современной офисной стилистике.
Приоритет имеют нейтральные, спокойные и архитектурные оттенки:
белый;
молочный;
светло-серый;
серебристо-серый;
средне-серый;
тёмно-серый;
графит;
антрацит;
бежевый;
песочный;
taupe;
серо-бежевый;
кремовый;
холодные нейтральные оттенки.
Не рекомендуется применение чрезмерно ярких, кислотных, неоновых или выраженно декоративных оттенков.
Цвет ткани должен гармонично сочетаться с офисной мебелью, стеновыми покрытиями, потолками и оконными конструкциями.

8. ФАКТУРА И ВНЕШНИЙ ВИД
Предпочтительна ткань с современной мелкотекстурной либо умеренно фактурной поверхностью.
Поверхность должна иметь:
аккуратный внешний вид;
равномерную структуру;
минимальный блеск;
отсутствие выраженных бликов;
визуально однородную фактуру.
Материал должен выглядеть качественно как при естественном дневном освещении, так и при включённом офисном освещении.

9. ВЕРХНИЙ КОРОБ
Рулонные шторы должны комплектоваться верхним защитно-декоративным коробом.
Цвет короба:
ГРАФИТ.
Данное требование является обязательным.
Короб, кассета и все основные видимые элементы системы должны иметь единое графитовое исполнение.
Применение белого, кремового, коричневого или иного цвета короба допускается только при отдельном согласовании Заказчика.
Короб должен обеспечивать аккуратное размещение рулона ткани и стабильное направление полотна при эксплуатации.

10. МЕХАНИЗМ
Механизм должен быть рассчитан на регулярную эксплуатацию в офисных помещениях.
Требования:
плавное движение полотна;
отсутствие рывков;
отсутствие заеданий;
отсутствие чрезмерного люфта;
надёжная фиксация полотна;
равномерное наматывание;
стабильная работа при многократных циклах эксплуатации.
Цвет видимых элементов механизма должен соответствовать графитовому исполнению системы.
Механизм должен обеспечивать точное совмещение прозрачных и непрозрачных полос.

11. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ
Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.
При монтаже необходимо обеспечить:
строго горизонтальную установку короба;
надёжную фиксацию;
правильное положение полотна;
отсутствие перекоса;
свободное движение полотна;
отсутствие контакта ткани с препятствиями;
корректное совмещение полос.
После установки каждого изделия производится проверка полного рабочего цикла.

12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Все изделия изготавливаются по индивидуальным размерам.
Перед изготовлением Исполнитель обязан выполнить контрольный замер.
Не допускается изготовление изделий по приблизительным или усреднённым размерам.
Особое внимание уделяется:
ширине изделия;
высоте изделия;
положению короба;
симметрии;
вертикальности полотна;
согласованности горизонтальных полос на соседних изделиях.

13. ТЮЛЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ / ДЕКОРАТИВНЫЙ ТЮЛЬ
Общая площадь:
17,11 м².
Предусмотреть поставку и монтаж тюлевых жалюзи либо декоративного тюлевого полотна, предназначенного для оформления оконных проёмов в офисных помещениях.
Материал должен обеспечивать мягкое рассеивание естественного света без создания резких бликов.

13.1. Требования к тюлевому материалу
Тюль должен иметь:
равномерную структуру;
стабильную геометрию;
аккуратную фактуру;
отсутствие затяжек и повреждений;
отсутствие разнотонности;
устойчивость к деформации;
эстетичный внешний вид.
Материал должен пропускать естественный свет в рассеянном виде, обеспечивая одновременно визуальную мягкость оконного оформления.
Предпочтительна нейтральная офисная цветовая гамма.

13.2. Цвет тюля
Цвет выбирается Заказчиком из предоставленного каталога.
Предпочтительные оттенки:
белый;
молочный;
светло-серый;
холодный серый;
бежевый;
светлый taupe;
другие нейтральные офисные оттенки.
Перед изготовлением обязательно предоставление образцов.

14. Согласование материалов
До запуска изделий в производство Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
минимум 3 серии ткани «Зебра»;
по 10–12 расцветок каждой серии;
физические образцы выбранных тканей;
образец ткани с демонстрацией структуры полос;
образец графитового короба;
образец механизма;
образцы тюлевых материалов;
техническое описание выбранных материалов.
Производство допускается только после окончательного согласования материалов и цветовых решений.
Замена утверждённой ткани на другой материал без согласования с Заказчиком не допускается.

15. Объём поставки
	Наименование
	Площадь

	Рулонные шторы «Зебра», ткань Blackout
	21,58 м²

	Тюлевые жалюзи / декоративный тюль
	17,11 м²

	Комплекс оконного оформления
	38,69 м²



16. Ключевые обязательные технические параметры
	Параметр
	Требование

	Основная система
	Рулонные шторы «Зебра»

	Тип ткани
	Blackout

	Непрозрачная часть
	4,8 мм

	Прозрачная сетка
	3,5 мм

	Количество серий
	Не менее 3

	Расцветки в каждой серии
	10–12

	Общее количество вариантов
	Не менее 30–36

	Цвет
	На выбор Заказчика

	Цветовая гамма
	Офисная, нейтральная

	Короб
	Графитовый

	Видимый механизм
	Графитовый / в едином исполнении с коробом

	Площадь «Зебра»
	21,58 м²

	Тюлевые жалюзи / тюль
	17,11 м²

	Общая площадь
	38,69 м²

	Монтаж
	Обязателен

	Предварительное согласование образцов
	Обязательно



17. Критерии соответствия
Предлагаемые изделия должны одновременно соответствовать всем основным требованиям настоящей спецификации.
Приоритетными характеристиками являются:
качество и эксплуатационные свойства ткани;
категория Blackout;
соблюдение установленной геометрии ткани 4,8 мм / 3,5 мм;
стабильность структуры и цвета;
наличие нескольких коллекций тканей;
наличие не менее 10–12 расцветок в каждой коллекции;
соответствие цветовой гаммы офисной стилистике;
качество механизма;
обязательное графитовое исполнение короба;
качество монтажа;
эстетическое соответствие изделий интерьеру.
Предложение, не соответствующее установленным требованиям к ткани, её структуре, цветовой гамме, светозащитным характеристикам, механизму либо цвету короба, считается не соответствующим техническому заданию.

18. Итоговый объём
Рулонные шторы «Зебра» Blackout — 21,58 м².
Тюлевые жалюзи / декоративный тюль — 17,11 м².
Общий объём — 38,69 м².
Все материалы, цветовые решения и образцы механизмов подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала производства.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА "Зебра" типті роликті перделер мен тюльді перделерді жеткізу және монтаждау 1. Жалпы ережелер Осы Техникалық ерекшелік кеңсе үй-жайлары үшін күннен қорғайтын жүйелерді дайындауға, жеткізуге және монтаждауға қойылатын талаптарды айқындайды. Жеткізу құрамына мыналар кіреді: көлденең типтегі роликті перделер "Зебра" / Zebra Blinds — жалпы ауданы 21.58 м2; тюль жалюзи / сәндік тюль кенептері-жалпы ауданы 17,11 м2. Өнімнің жалпы ауданы 38,69 м2 құрайды. Бұйымдар әрбір терезе блогының нақты өлшемдерін ескере отырып, терезе ойықтарының жеке өлшемдеріне сәйкес жасалуы тиіс. Ұсынысты бағалаудың негізгі критерийі өнімнің құны ғана емес, сонымен қатар қолданылатын материалдардың сапасы, техникалық сипаттамалары, құрылымы мен сыртқы түрі, компоненттер мен механизмдердің сенімділігі болып табылады. 2. "ЗЕБРА" ТИПТІ РОЛИКТІ ПЕРДЕЛЕР 2.1. Жалпы сипаттамасы Роликті перделер ауыспалы көлденең учаскелерден тұратын екі қабатты "Зебра" типті күн қорғанысы жүйесі болуы керек: мөлдір емес тығыз кенеп; мөлдір торлы бөлік. Дизайн мөлдір және мөлдір емес жолақтарды өзара ауыстыру арқылы жарықтың ену дәрежесін өзгертуге мүмкіндік беруі керек. Мөлдір емес учаскелерді біріктіру кезінде бөлменің ең тиімді қараңғылануы қамтамасыз етілуі керек. 3. МАТАҒА ҚОЙЫЛАТЫН АРНАЙЫ ТАЛАПТАР 3.1. Мата өнімнің негізгі элементі болып табылады Матаға қойылатын талаптар міндетті және басым болып табылады. Материал тұрақты құрылымға, біртектіліктің жоғары дәрежесіне, жолақтардың тұрақты геометриясына ие болуы керек және қазіргі кеңсе бөлмелеріндегі жұмыс жағдайларына сәйкес келуі керек. Орындаушы Тапсырыс берушінің түпкілікті келісуі үшін өндіріс басталғанға дейін материалдың техникалық үлгілерін ұсынуға міндетті. 3.2. Мата жолақтарының геометриясы Матада мөлдір емес және мөлдір жерлердің қатаң белгіленген кезектесуі болуы керек. Міндетті өлшемдер: мөлдір емес бөліктің ені-4,8 мм; мөлдір торлы бөліктің ені-3,5 мм. Көрсетілген өлшемдер материалдың міндетті техникалық параметрлері болып табылады. Жолақтардың ені кенептің бүкіл ұзындығы мен ені бойынша тұрақты болуы керек. Матаны қолдануға жол берілмейді: мөлдір емес жолақтардың ені 4,8 мм-ден айтарлықтай ерекшеленеді; мөлдір тордың ені 3,5 мм-ден ерекшеленеді; жолақтардың ауысу заңдылығы бұзылады; көрнекі бұрмаланулар бар; толқындылық бар; көлденең жолақтардың параллельдігі бұзылады; тоқудың айқын ақаулары бар. Жақын орналасқан бұйымдарды жасау кезінде өрнек пен көлденең жолақтар көзбен келісілген қадамға ие болуы керек. 4. МАТАНЫҢ СЫНЫБЫ ЖӘНЕ ЖАРЫҚТАН ҚОРҒАУ ҚАСИЕТТЕРІ Мата Blackout санатына жатуы керек немесе салыстырмалы түрде жоғары жарықтан қорғау сипаттамаларына ие болуы керек. Негізгі талап — жүйенің жабық күйінде бөлменің тиімді қараңғылануын қамтамасыз ету. Матаның мөлдір емес бөлігі жоғары тығыздыққа ие болуы керек және жарықтың минималды өтуін қамтамасыз етуі керек. Материал қамтамасыз етуі керек: табиғи жарық қарқындылығының төмендеуі; бөлмені тікелей күн сәулесінен қорғау; көрнекі жарықты азайту; күн радиациясынан бөлменің қызып кетуін азайту; пайдалану кезінде түстерді сақтау; материал құрылымының тұрақтылығы; мөлдір емес бөлік арқылы айқын көрінудің болмауы. Жабық жағдайда жолақтар бір-бірімен мүмкіндігінше үйлесіп, тығыз Жарық қорғайтын бетті қалыптастыруы керек. 5. МАТАНЫҢ САПАСЫ Мата өнеркәсіптік сапалы болуы керек және арнайы күн сәулесінен қорғайтын жүйелерді жасауға арналған. Рұқсат етілмейді: дақтар; әр түрлі; зақымдану; үзілістер; қатайту; тоқуды өткізіп жіберу; айқын қалыңдау; Текстураның гетерогенділігі; қыртыстар; толқын; кенептің деформациясы; жолақ геометриясының бұзылуы. Материал бірнеше рет оралған және оралмаған кезде пішінін сақтауы керек. Матаның шеттері жұмыс кезінде кенептің төгілуі мен деформациясын болдырмайтындай етіп өңделуі керек. 6. МАТАЛАР СЕРИЯСЫ ЖӘНЕ ТҮС СХЕМАСЫ Орындаушы Тапсырыс берушінің таңдауы үшін бірнеше тәуелсіз маталар сериясын ұсынуға міндетті. Серия саны-кемінде 3 топтама. Әр серия кем дегенде 10-12 түрлі түстерді қамтуы керек. Осылайша, Тапсырыс берушіге кем дегенде 30-36 түсті шешім ұсынылуы керек. Түсті Тапсырыс беруші таңдайды. Өндіріс басталғанға дейін Орындаушы барлық қол жетімді сериялардың каталогын немесе физикалық үлгілерін ұсынуға міндетті. Соңғы түс үлгілерді ұсынғаннан кейін және Тапсырыс беруші жазбаша/нақты келіскеннен кейін анықталады. 7. Түс схемасына қойылатын талаптар Ұсынылған барлық реңктер заманауи кеңсе стиліне сәйкес келуі керек. Бейтарап, тыныш және архитектуралық реңктер басымдыққа ие: ақ; сүт; ашық сұр; күміс сұр; Орташа Сұр; қою сұр; графит; антрацит; бежевый; құм; taupe; сұр-бежевый; кремді; суық бейтарап реңктер. Шамадан тыс ашық, қышқыл, неон немесе айқын сәндік реңктерді қолдану ұсынылмайды. Матаның түсі кеңсе жиһазымен, қабырға жабындарымен, төбелермен және терезе құрылымдарымен үйлесімді болуы керек. 8. ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ТҮРІ Заманауи жұқа текстуралы немесе орташа құрылымды беті бар матаға артықшылық беріледі. Бетінде болуы керек: ұқыпты көрініс; біркелкі құрылым; минималды жылтыр; айқын жарқылдың болмауы; көзбен біртекті құрылым. Материал табиғи күндізгі жарықта да, кеңсе жарығы қосулы кезде де сапалы көрінуі керек. 9. ЖОҒАРҒЫ ҚОРАП Роликті перделер жоғарғы қорғаныс және сәндік қораппен жабдықталуы керек. Қораптың түсі: ГРАФИТ. Бұл талап міндетті болып табылады. Қорап, кассета және жүйенің барлық негізгі көрінетін элементтері бірыңғай графит өнімділігіне ие болуы керек. Ақ, кілегей, қоңыр немесе қораптың басқа түстерін қолдануға Тапсырыс берушінің Жеке келісімі болған жағдайда ғана жол беріледі. Қорап мата орамының ұқыпты орналасуын және жұмыс кезінде кенептің тұрақты бағытын қамтамасыз етуі керек. 10. Механизмі Механизм кеңсе бөлмелерінде тұрақты жұмыс істеуге арналған болуы керек. Талаптар: кенептің тегіс қозғалысы; серпілістердің болмауы; кептелудің болмауы; шамадан тыс ойнаудың болмауы; кенепті сенімді бекіту; біркелкі орау; бірнеше жұмыс циклдары кезінде тұрақты жұмыс. Механизмнің көрінетін элементтерінің түсі жүйенің графиттік орындалуына сәйкес келуі керек. Механизм мөлдір және мөлдір емес жолақтардың дәл туралануын қамтамасыз етуі керек. 11. МОНТАЖДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Орнатуды білікті маман орындауы керек. Орнату кезінде мыналарды қамтамасыз ету қажет: қорапты қатаң көлденең орнату; сенімді бекіту; кенептің дұрыс орналасуы; қисаюдың болмауы; кенептің еркін қозғалысы; матаның кедергілермен байланысының болмауы; жолақтарды дұрыс туралау. Әр өнімді орнатқаннан кейін толық жұмыс циклі тексеріледі. 12. ЖЕКЕ ӨЛШЕМДЕР Барлық өнімдер жеке мөлшерде жасалады. Дайындамас бұрын Орындаушы бақылау өлшеуін орындауға міндетті. Бұйымдарды шамамен немесе орташа мөлшерде дайындауға жол берілмейді. Ерекше назар аударылады: бұйымның ені; өнімнің биіктігі; қораптың орналасуы; симметрия; кенептің вертикалдылығы; көршілес өнімдердегі көлденең жолақтардың үйлесімділігі. 13. ТЮЛЬ ЖАЛЮЗИ / СӘНДІК ТЮЛЬ Жалпы ауданы: 17,11 м2. Кеңсе үй-жайларында терезе саңылауларын безендіруге арналған тюль перделерін немесе сәндік тюль төсемін жеткізуді және орнатуды қамтамасыз ету. Материал табиғи жарықтың жұмсақ дисперсиясын қамтамасыз етуі керек, ешқандай жарқыл пайда болмайды. 13.1. Тюль материалына қойылатын талаптар Тюльде болуы керек: біркелкі құрылым; тұрақты геометрия; ұқыпты құрылым; қатайту мен зақымданудың болмауы; әртүрліліктің болмауы; деформацияға төзімділік; эстетикалық көрініс. Материал табиғи жарықты шашыраңқы түрде өткізуі керек, сонымен бірге терезе дизайнының визуалды жұмсақтығын қамтамасыз етеді. Бейтарап кеңсе түс схемасына артықшылық беріледі. 13.2. Тюль түсі Түсті Тапсырыс беруші ұсынылған каталогтан таңдайды. Таңдаулы реңктер: ақ; сүт; ашық сұр; суық сұр; бежевый; жеңіл таупе; басқа бейтарап кеңсе реңктері. Өндіріске дейін үлгілерді ұсыну міндетті болып табылады. 14. Материалдарды келісу Өнімді өндіріске шығарғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті: "зебра"матасының кем дегенде 3 сериясы; әр серияның 10-12 түсі; таңдалған тіндердің физикалық үлгілері; жолақ құрылымын көрсететін мата үлгісі; графит қорапшасының үлгісі; үлгі механизмі; тюль материалдарының үлгілері; таңдалған материалдардың техникалық сипаттамасы. Өндіріске материалдар мен түс шешімдері түпкілікті келісілгеннен кейін ғана жол беріледі. Бекітілген матаны Тапсырыс берушінің келісімінсіз басқа материалға ауыстыруға жол берілмейді. 15. Жеткізу көлемі Атауы Ауданы "Зебра" роликті перделер, Blackout матасы 21,58 м2 Тюль жалюзи / сәндік тюль 17,11 м2 Терезе безендіру кешені 38,69 м2 16. Негізгі міндетті техникалық параметрлер Талап Параметрі Негізгі жүйе"Зебра" роликті перделер Blackout мата түрі 4,8 мм мөлдір емес бөлік 3,5 мм мөлдір тор Серия саны кемінде 3 Әр сериядағы түстер 10-12 Нұсқалардың жалпы саны кемінде 30-36 Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша түс Түс схемасы кеңсе, бейтарап Графит Қорабы Көрінетін механизм графитті / қораппен бір дизайнда "Зебра" ауданы 21,58 м2 Тюль жалюзи / тюль 17,11 м2 Жалпы ауданы 38,69 м2 Орнату Қажет Үлгілерді алдын ала келісу міндетті болып табылады 17. Сәйкестік критерийлері Ұсынылатын бұйымдар бір мезгілде осы ерекшеліктің барлық негізгі талаптарына сәйкес келуі тиіс. Басымдық сипаттамалары: матаның сапасы мен пайдалану қасиеттері; қара Санат;
