

Техническая спецификация 

	[bookmark: z5416][bookmark: z5415]Наименование закупаемой услуги* 



	Услуги по проведению периодических испытаний средств подмащивания (лестниц, стремянок, лесов и подмостей) на соответствие требованиям безопасности и охраны труда.


	[bookmark: z5419][bookmark: z5418][bookmark: z5422][bookmark: z5421]Количество (объем)*
	20 шт.:
 1.	Комбинированные строительные подмости (сталь и дерево) - 5 шт
2.	Вышка-тура (Передвижная сборно-разборная строительная вышка тура. габарит рабочей площадки – 4 шт
3.	Строительные подмости, (сталь) – 1 шт.
4.	Площадка обслуживания переносная не разборная – 1 шт
5.	Леса стальные – 3 шт.
6.	Лестница алюминевая – 2 шт
7.	Стремянка алюминовая – 4 шт.

	[bookmark: z5425][bookmark: z5424][bookmark: z5431][bookmark: z5430]
	

	[bookmark: z5434][bookmark: z5433]Срок оказания услуги*
	не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подачи заявки 

	[bookmark: z5437][bookmark: z5436]Место оказания услуги*
	471010000, Мангистауская область, г. Актау Промышленная зона 4, здание 74 

	[bookmark: z5440][bookmark: z5439]
	

	[bookmark: z5443][bookmark: z5442]Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	Испытания должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормативными актами Республики Казахстан:
- Трудовой кодекс Республики Казахстан (в части обеспечения безопасных условий труда);-
- Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 109
Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте;
· ГОСТ 24258-88  «Средства подмащивания. Общие технические условия».
· ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия».
· СТ РК ISO 14122-3 «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестницы, лестницы со стремянкой и перила».
· ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия».


	[bookmark: z5446][bookmark: z5445]

	

	[bookmark: z5449][bookmark: z5448]Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев.

	[bookmark: z5452][bookmark: z5451]Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Объемы работ:
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодических испытаний на прочность и безопасность следующих средств подмащивания, находящихся на балансе Заказчика
1.2. Цель услуг: Определение технического состояния, несущей способности, выявление скрытых дефектов и подтверждение соответствия средств подмащивания требованиям безопасности для исключения производственного травматизма.

	[bookmark: z5455][bookmark: z5454]
	

	[bookmark: z5458][bookmark: z5457]
	 1. Требования к Исполнителю:
1.1 Область аккредитации (или лицензия/свидетельство) на проведение технических испытаний и исследований строительных конструкций и оборудования.
1.2 Аттестаты поверки на все используемые измерительные приборы и испытательные стенды (динамометры, весы и т.д.).
1.3 Квалификационные удостоверения сотрудников, подтверждающие их право проводить данные работы.
 2. Порядок и условия оказания услуг:
2.1 Испытания проводятся методом статического или динамического нагружения нормативной (испытательной) нагрузкой в соответствии с паспортами заводов-изготовителей и ГОСТами.
2.2 Все работы производятся на территории Заказчика  либо с вывозом на испытательный стенд Исполнителя силами Исполнителя. 
2.3 В случае проведения работ на территории Заказчика, Исполнитель обеспечивает строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннему распорядку во время проведения испытаний на объекте Заказчика.
2.4 Требования к отчетности и результатам услуг.
3 По итогам испытаний лаборатория обязана выдать вам юридически значимый пакет документов для инспекции по труду:
3.1 Акты статических и динамических испытаний на каждую единицу оборудования с заключением о пригодности (или непригодности) к дальнейшей эксплуатации.
3.2 Протоколы испытаний на каждую единицу оборудования с указанием приложенных нагрузок и результатов замеров остаточной деформации.
3.3 Клеймение (бирки) на самом оборудовании с указанием: инвентарного номера, даты проведения следующих испытаний и грузоподъемности.
3.4 Запись в журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений (если журнал ведется компанией, лаборатория делает отметку, либо выдает данные для внесения).





      






ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК.


	Сатып алынатын қызметтің атауы*


	Қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарына сәйкестігіне орай биіктікте жұмыс істеуге арналған құралдарға (сатыларға, баспалдақтарға, құрылыс ормандары мен мінбелерге) мерзімді сынақтар жүргізу қызметтері.

	Саны (көлемі)*
	20 шт.:
1. Құрама құрылыс мінбелері (болат және ағаш) – 5 дана.
2.  Мұнаралы мінбе (жылжымалы, құрастырмалы-ажыратпалы құрылыс мұнарасы, жұмыс алаңының габариттік өлшемдері) – 4 дана.
3.  Құрылыс мінбелері (болат) – 1 дана.
4.  Жиналмайтын, тасымалданатын қызмет көрсету алаңы – 1 дана.

5.  Болат құрылыс ормандары – 3 дана.
6.  Алюминий саты – 2 дана.
7. Алюминий баспалдақ – 4 дана.

	
	

	Қызмет көрсету мерзімі*

	Өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.


	Қызмет көрсету орны*

	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Өнеркәсіптік аймақ 4, 74-ғимарат.


	
	

	Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	Сынақтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс:
- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бөлігінде);
- Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 жылғы 31 наурыздағы № 109 бұйрығы «Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы»;
- ГОСТ 24258-88 «Төсеме құралдары. Жалпы техникалық шарттар»;
- ГОСТ 26887-86 «Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған алаңдар мен сатылар. Техникалық шарттар»;
- ҚР СТ ISO 14122-3 «Машиналардың қауіпсіздігі. Машиналарға тұрақты қол жеткізу құралдары. 3-бөлім. Сатылар, баспалдақтар және қоршаулар».
- ГОСТ 26887-86 «Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған алаңдар мен сатылар. Техникалық шарттар».


	

	

	Кепілдік мерзімі (аймен):
	12 ай.

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары.
	Жұмыс көлемі:
1.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің балансында тұрған төменде көрсетілген төсеме құралдарының беріктігі мен қауіпсіздігіне мерзімді сынақтар жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді.
1.2. Қызметтердің мақсаты: Техникалық жай-күйін және жүк көтергіштік қабілетін анықтау, жасырын ақауларды анықтау және олардың қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкестігін растау.




	
	1. Орындаушыға қойылатын талаптар
1.1. Құрылыс конструкциялары мен жабдықтарды техникалық сынақтан өткізу және зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған аккредиттеу саласының (немесе лицензияның/куәліктің) болуы.
1.2. Пайдаланылатын барлық өлшеу құралдары мен сынақ стендтеріне (динамометрлерге, таразыларға және т.б.) арналған салыстырып тексеру туралы жарамды куәліктердің болуы.
1.3. Қызметкерлердің осы жұмыстарды орындауға құқығын растайтын біліктілік куәліктерінің болуы.
2. Қызметтерді көрсету тәртібі мен шарттары
2.1. Сынақтар дайындаушы зауыттардың паспорттары мен ГОСТ талаптарына сәйкес нормативтік (сынақтық) жүктемемен статикалық немесе динамикалық жүктеме түсіру әдісімен жүргізіледі.
2.2. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің аумағында немесе Орындаушының күшімен жабдықты Орындаушының сынақ стендіне тасымалдау арқылы жүргізіледі.
2.3. Жұмыстар Тапсырыс берушінің аумағында жүргізілген жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің объектісінде сынақ өткізу кезінде техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі қағидаларының және ішкі тәртіп талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз етеді.
2.4. Қызметтердің нәтижелеріне және есептік құжаттамаға қойылатын талаптар.
3. Сынақ нәтижелері бойынша ұсынылатын құжаттар
Сынақ қорытындылары бойынша зертхана еңбек инспекциясына ұсынуға жарамды, заңдық маңызы бар құжаттар топтамасын ұсынуға міндетті:
3.1. Статикалық және динамикалық сынақ актілері — жабдықтың әрбір бірлігіне жеке жасалып, оның одан әрі пайдалануға жарамдылығы немесе жарамсыздығы туралы қорытындыны қамтуы тиіс.
3.2. Сынақ хаттамалары — жабдықтың әрбір бірлігіне жеке жасалып, түсірілген жүктемелер мен қалдық деформацияны өлшеу нәтижелері көрсетілуі тиіс.
3.3. Жабдыққа таңбалау (биркалар) орнату — биркаларда түгендеу нөмірі, келесі сынақтан өткізу күні және жүк көтергіштігі көрсетілуі тиіс.
3.4. Есепке алу және тексеру журналына жазба енгізу — такелаждық құралдарды, механизмдер мен құрылғыларды есепке алу және тексеру журналына тиісті белгі енгізіледі. Егер журналды компания өзі жүргізетін болса, зертхана журналға белгі қояды немесе журналға енгізуге қажетті мәліметтерді ұсынады.




