Пломбирге (пломбалауға арналған мөр)
техникалық ерекшелігі


Пломбир (пломбалауға арналған мөр) саны – 50 бірлік
Пломбир келесі талаптарға сай болуы керек:
- пломбаның диаметрі: 25 мм 
- пломбир тұтқасы болуы керек: сақина диаметрі кемінде 20 мм; 
- материал: жез 
- пломбирдің ішкі бөлігінде гравюра болуы керек
Шартты жасағанан кейін пломбирге жазылатын графюра жазу үлгісін,  мәтінін Тапсырыс берушімен келісу.
	Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалы және пайдалану сипаттамалары қөрсетілді.

Техническая спецификация
на пломбир (печать для пломбировки),

 Пломбир (печать для пломбировки) в количестве – 50 единиц 
Пломбир должен соответствовать следующим требованиям:
- диаметр пломбира: 25 мм
- наличие ручки пломбира: кольцо диаметром не менее 20 мм; 
- материал: латунь
- наличие гравировки на внутренней части пломбира
После заключения договора необходимо предоставить на согласование Заказчику эскиз гравиюры пломбира.
Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в  технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.


Пломбирге (арналған мөрлеу құрылғысы) 
техникалық ерекшелігі
 
Сейфтер мен есіктерді мөрлеуге арналған тартылатын сабағымен 25 мм пломбирге арналған мөрлеу (жезден дайындалған мөр басатын орын) құрылғысы
Саны: 50 бірлік 
Мөрлеу құрылғысы келесі талаптарға сәйкес келеді: 
Корпустың диаметрі (мөр басатын орын): 25 мм 
Корпус пішіні: шеңбер 
Корпус материалы: жезден 
Жылжымалы элемент: қисық жолақ құсбелгісі
Шартты жасағанан кейін пломбирдің үлгісін Тапсырыс берушіге келісуге беру.
	Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалы және пайдалану сипаттамалары қөрсетілді.
Техническая спецификация
Опечатывающее устройство (чашка-флажок)
Опечатывающее устройство (чашка-флажок) под пломбир 25 мм -  приспособление для опечатывания сейфов и дверей с выдвижным штоком 
[bookmark: _GoBack]Количество: 50 единиц
Опечатывающее устройство соответствовать следующим требованиям:
Диаметр корпуса (чашка): 25 мм
Форма корпуса: круг
Материал корпуса: латунь 
Подвижный элемент: флажок в виде косой полосы

После заключения договора необходимо предоставить на согласование Заказчику эскиз приспособление для опечатывания дверей.

Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в  технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.





[image: https://aceplomb-ural.ru/images/440/flazhok_ploskii_latun1.jpg]  [image: https://storage.devnode.ru/product/b48dce18-25a2-11e3-b8fe-e4115bd714a8/642b5b46b7f36a228d74cf7b1ca9c2c7.jpg]
image1.jpeg




image2.jpeg




