"Өрт сөндіргіштерді отқа төзімді құраммен толтыру"Техникалық сипаттамасы 
Нысан: Балдәурен бөбекжайы КМҚК 
1. Өрт сөндіргіштердің барлық түрлерін қайта зарядтау техникалық құжаттамаға және дайындаушы зауыттың талаптарына және ҚР заңнамасы мен стандарттарының нормативтік талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 
2. Пайдаланудан шығарылған өрт сөндіргіштер орындаушыдан ұқсас параметрлері бар өрт сөндіргіштермен ауыстырылуы тиіс. 
3. Өрт сөндіргіштерге құйылған қаражат адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және материалдық құндылықтарды сақтау үшін өнім ретінде міндетті сертификаттауға жатады. 
4. Белгілі бір мерзім өткеннен кейін кейбір өрттен қорғау құралдары өздерінің отқа төзімді қасиеттерін жоғалтатындығына байланысты олар үшін кепілдік мерзімі міндетті түрде көрсетіледі. 
5. Қағаз нұсқасында құрамы бойынша сертификаттары бар толық есепті және орындалған жұмыстар актісін ұсыну. 
ОП10-10 дана; ОП5-1 дана
Техническая спецификация «Заправка огнетушителей огнезащитным составом» 
Объект: КГКП Ясли сад Балдәурен
1. Перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с технической документацией и требованиями завода-изготовителя и нормативными требованиями законодательства и стандартами РК.

2. Огнетушители, выведенные перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены огнетушителями с аналогичными параметрами от Исполнителя.

3. Средства заправленное в огнетушители подлежат обязательной сертификации, как продукция для обеспечения безопасности людей и сохранения материальных ценностей.

4. В связи с тем, что по истечении определенного срока некоторые средства огнезащиты теряют свои огнезащитные свойства, для них обязательно указывается гарантийный срок.

5. Предоставить полный отчет с сертификатами по составу в бумажном варианте и акт выполненных работ.

В количестве ОП10 -10шт; ОП5-1шт
