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	№ п/п
	Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики работ

	1.Предмет 
	Технические условия на ремонт насосной станции системы водоснабжения "Vilo"  РГУ Департамента Судебной администрации РК по адресу  г.Астана, ул.Г.Алиева 6  .


	2. Требуемые работы
	1.Произвести замену существующих  напорные  насосов на новые центробежные многоступенчатые насосы  мощностью от 2,7 до 3 кВт с напором от 45-50 м, в количестве 2 (двух) штук.
2. Подключить насосы к насосной станции, отрегулировать настройки станции для автоматической переменной работы насосов и поддержания давления не менее 5 атмосфер в системе водоснабжения здания.
3. Произвести очистку фильтра, а при необходимости его замену.                                                                                                                                                                                                   4. Проверить техническое состояние и рабочее давление гидроаккумулятора насосной станции. При необходимости произвести его замену.
5. Произвести пусконаладочные работы и проверить работоспособность насосного оборудования в рабочем режиме.                                                                                                                                                                                                                              

	3. Материалы
	Поставщик обязан согласовать с Заказчиком марку и технические характеристики напорных насосов. 
Все расходы, связанные с демонтажам и монтажом оборудования, поставкой необходимых материалов и комплектующих, транспортировки и логистикой, входят в стоимость работы.  


	4. Гарантия
	 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня выполнения работ и подписания акта выполненных работ.                                                                                                          

	5.Сроки выполнения работ 
	В течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства

	6.Прочее
	 Перед подачей заявки участник обязан внимательно ознакомиться с  технической  спецификацией. 
Ремонтные работы по замене насосов системы водоснабжения  должны выполняться в полном соответствии с требованиями технической спецификации.
В рамках выполнения работ Подрядчик обязан провести обследование насосной станции и при необходимости произвести замену неисправных или изношенных элементов, в том числе фильтров, запорной арматуры и шаровых кранов. После выполнения монтажных работ необходимо произвести проверку гидравлического давления системы, выполнить пусконаладочные работы и проверить работоспособности насосного оборудования в рабочем режиме.
Подрядчик обязан обеспечить доставку необходимых материалов и оборудования, уборка места производства работ и вывоз строительного мусора.
В случае повреждения в процессе проведения работ прилегающих поверхностей стен, пола и иных конструктивных элементов Подрядчик обязан выполнить восстановительные работы и устранить повреждения  в течение 5 календарных дней. 

Место и срок исполнения работы: г. Астана, ул. Г. Алиева, 6, в течении 15 календарных дней со дня регистрации договора в органах Казначейства. 
Все работы и материалы выполняются и предоставляются за счет Подрядчика. Материалы и оборудование должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
До начала выполнения монтажных работ Подрядчик обязан  обеспечить доставку необходимых материалов и оборудования.




